УТВЕРЖДАЮ	
  		И.о. главы Администрации Тейковского муниципального района	
 		____________А.Я. Бочагова	
 		    «01» ноября 2013г.	
 	
 Наименование стройки - Скотомогильник 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 	
 на выполнение мероприятий по оборудованию и содержанию сибиреязвенного скотомогильника, расположенного: Ивановская область, Тейковский район, вблизи с. Зернилово 	
 Основание	Сметная стоимость - 	411,765 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	857,77 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	95,213 тыс.руб	
 Составлена в ценах Июля 2013 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едини-ца измере-ния	Кол-во единиц	Сметная стоимость, руб.	
 				На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая	
 1	2	3	4	5	6	7	8	
 1	ГЭСН10-01-070-05	Разборка заборов (без демонтажа столбов) глухих	100 м2 забора		2,996	20268	48580	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=16581*0,8; ЭММ=3687*0,8; ЗПм=594*0,8; Мат=0*0; ТЗТ=150,42*0,8; ТЗТм=4,36*0,8						
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	150,42	360,52666	110,23	39741	
 		Средний разряд работы		3,4				
 	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	4,36	10,45005	136,31	1424	
 	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	4,36	10,45005	714,31	7465	
 	330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,42	20,18106	10,86	219	
 	331441	Рубанок электрический	маш.-ч	1,6	3,83488	34,01	130	
 	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,83	1,98934	515,24	1025	
 2	ГЭСН05-01-005-01 (применительно)	Погружение вибропогружателем железобетонных столбов	1 м3 железобетона 		0,0684	2354	161	
 	(0)							
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	6,53	0,44665	118,28	53	
 		Средний разряд работы		4				
 	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	2,67	0,18263	136,31	25	
 	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	2,07	0,14159	568,47	80	
 	140406	Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т	маш.-ч	1,06	0,0725	373,18	27	
 	201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00022	0,00002	42816,31	1	
 3	Прайс ЗАО "Железобе	Столбы ж/б С-3 120х190х3000 Цена 1072/1,18х1,02	шт		2	926,64	1853	
 								
 4	ГЭСН06-01-015-07 (применительно)	Установка хомутов	1 т		0,1	77752	7776	
 	(0)							
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	215,82	21,582	111,56	2408	
 		Средний разряд работы		3,5				
 	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	0,15	0,015	136,31	2	
 	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,15	0,015	714,31	11	
 	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021	515,24	11	
 	101-1671	Хомуты	т	1	0,1	53460	5346	
 5	ГЭСН10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	100 м2 забора		2,996	42745	128069	
 	(0)							
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	150,42	450,65832	110,23	49676	
 		Средний разряд работы		3,4				
 	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	4,36	13,06256	136,31	1781	
 	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	4,36	13,06256	714,31	9331	
 	330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,42	25,22632	10,86	274	
 	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,83	2,48668	515,24	1281	
 	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0073	0,02187	34031,38	744	
 	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0093	0,02786	46047,09	1283	
 	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,01	3,02596	4439,78	13435	
 	102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	2,59	7,75964	5068,45	39329	
 	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,8	2,3968	4712,67	11295	
 	113-1777	Паста антисептическая	т	0,007	0,02097	67764,62	1421	
 6	ГЭСН27-09-011-01 (применительно)	Установка аншлагов 	1 т рамных конструкций		0,04	3677	146	
 	(0)							
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	19,36	0,7744	120,05	93	
 		Средний разряд работы		4,1				
 	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	1,77	0,0708	136,31	10	
 	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1,38	0,0552	714,31	39	
 	040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	0,31	0,0124	191,4	2	
 	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	1,77	0,0708	69,62	5	
 	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0144	515,24	7	
 7	прайс "Охрана труда" г.Сыктывкар	Аншлаг "Сибирская язва"	шт		4	1186,44	4746	
 								
 ИТОГО:	191331	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	91971	1	91971	
 Машины и механизмы	19907	1	19907	
 Материалы	79453	1	79453	
 Итого		191331	
 Деревянные конструкции (1, 5)	
 Накладные расходы	(89417+3205)*1,18*0,85	1	92622	
 Сметная прибыль	(89417+3205)*0,63*0,8	0,5	46311	
 Свайные работы (2)	
 Накладные расходы	(53+25)*1,3	1,3	101	
 Сметная прибыль	(53+25)*0,8	0,8	62	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (4)	
 Накладные расходы	(2408+2)*1,05*0,85	0,89	2145	
 Сметная прибыль	(2408+2)*0,65*0,8	0,52	1253	
 Автомобильные дороги (6)	
 Накладные расходы	(93+10)*1,42*0,85	1,21	125	
 Сметная прибыль	(93+10)*0,95*0,8	0,76	78	
 Итого Накладные расходы	94993	1	94993	
 Итого Сметная прибыль	47704	1	47704	
 Итого		334028	
 Зимнее удорожание (п.9 таблицы 4 ГСН81-05-02-2001 (ред.2007г.) 2,2%х1,1=2,42%	334028*0,0242	2,42%	8083	
 Итого		342111	
 Непредвиденные расходы	342111*0,02	2%	6842	
 Итого		348953	
 НДС	348953*0,18	18%	62812	
 Итого		411765	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ