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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Новолеушинское сельское поселение расположено в восточной части Тейковского района. На севере граница Новолеушинского сельского поселения совпадает с южной границей Новогоряновского сельского поселения, на северо-востоке совпадает с границей городского округа Тейково, затем с юго-западной границей Большеклочковского сельского поселения, на востоке совпадает с границей Лежневского муниципального района, на юге и юго-западе - с северной границей Морозовского сельского поселения, на западе - с юго-восточной границей Крапивновского сельского поселения. 

Важным градоформирующим фактором поселения являются  транспортные коммуникации. По территории поселения проходят  дороги межмуниципального значения : Тейково – Новое Леушино, Сидорино — оз. Рубское, Тейково – Гаврилов Посад, а также Северная железная дорога, связывающая центр России с Дальним Востоком и европейским Севером.
Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах - 210,1 км2 . 

В состав Новолеушинского сельского поселения входят села: Новое Леушино, Светлый и Григорьево; деревени: Старое Леушино, Четвертый участок Тейковского торфопредприятия, Березовик, Бураково, Воронково, Высоково, Домотканово, Иудкино, Крапивник, Красново, Максимцево, Малый Таковец, Матренкино, Мелюшево, Подвязново, Пятый участок Тейковского торфопредприятия,  Репново, станция Сахтыш, Сидорино, участок Сидорино, Собольцево, Терентьево, Хомутово, Чайка, Шумилово с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009 г. -  2553  человека.   

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ивановской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, село Новое Леушино является административным центром Новолеушинского сельского поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

История Нового Леушина начиналась в 1886 году и тесно связана с Тейковской мануфактурой и именем фабриканта Каретникова.

Дореволюционные года развития территории были годами каторжной ручной работы по добыче торфа. С 1921 года официально открылся Новолеушинский участок. Тогда начали строиться первые жилые и административные здания, наметился подъем экономики и технического перевооружения производства, поселок Новое Леушино стал центром Тейковского торфопредприятия. В последующие годы вплоть до столетия предприятия, которое отмечалось в 1981 году, и дальше торфопредприятие и поселок Новое Леушино вместе пережили экономический и социальный подъем, угасание и новые реформы. 

В 2004 году поселок Новое Леушино изменил статус и стал селом, а упоминание о торфопредприятии сохранилось лишь в названиях его бывших участков.

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
На территории Новолеушинского сельского поселения расположен уникальный комплекс памятников археологии и архитектуры.
Памятники архитектуры представлены культовыми сооружениями, расположенными в деревнях и селах поселения. Все памятники, и в особенности их  комплексы, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием. Большинство из них находится в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени: разрушены кровли, утрачены лепные элементы. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению (реставрация фасадов и интерьеров, усиление несущих конструкций и перекрытий), а также изменение характера их использования. 

Памятники археологии на территории Новолеушинского сельского поселения.

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Адрес объекта
	Категория охраны
	Вид памятника
	Состояние памятника
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Комплекс Сахтышских стоянок:

 - стоянка «Малый островок»

- стоянка «Сахтыш - II»,

- стоянка «Сахтыш - III»,

 - стоянка «Сахтыш - IV»,

- стоянка «Сахтыш -V»,

- стоянка «Сахтыш - VI»,

- стоянка «Сахтыш - VII»,

 - стоянка «Сахтыш - VIII»,

 эпоха неолита
	Южный берег озера Сахтыш, 4 участок Тейковского торфопредприя-тия, Новолеушинское с.п.


	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР № 624

от 4.12.1974 г. 
	Археология.
	
	

	2
	Поселение 

Сахтыш IIа
	2 км к ЮВ от с. Сахтыш, 0,4 км к З от 4-го пос. Ново-Леушинско-го  торфпредприятия
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	3
	Стоянка Сахтыш IX
	2,5 км к СВ от с. Сахтыш; 1,5 км к З от от 4-го пос. Ново-Леушинского торфпредприятия
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	4
	Стоянка Сахтыш X
	2,6 км к ВСВ от с. Сахтыш, 1,5 км к ССЗ от 4-го с. Ново-Леушинского торфопредприятия, Новолеушинское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.
	Археология.
	
	

	5
	Стоянка 

Сахтыш XIV
	2,5 км к ВСВ от с. Сахтыш, 1,4 км к ССЗ от 4-го пос. Ново-Леушинского торфопредприятия, Новолеушинское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.
	Археология.
	
	

	6
	с. Березовик.

Курганный могильник
	0,5 км к З от с. Березовик, Светловского с.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	частично разрушен
	

	7
	Никольская церковь
	с. Григорьево, 

Светловское с.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.


	Архитектура.
	хорошее
	

	8
	Поселение 

Сахтыш XIII
	1,3 км к ЮВ от  с. Сахтыш, Светловское с.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	частично разрушен
	

	9
	Храмовый комплекс церквей Казанской и Преображенской:

- Казанская церковь;

- Преображенская церковь
	с.Хомутово, 

Светловское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.
	Архитектура.
	плохое; 

удовлетворительное

	


Всероссийскую известность имеют Сахтышские стоянки. Многолетними археологическими раскопками Верхневолжской экспедиции ИА РАН в 1960 гг. обнаружены памятники стоянок человека каменного века, существовавшие 5-7 тысяч лет тому назад в районе озера Сахтыш. В настоящее время известно около 15 древних поселений. Площадь этих поселений различна и колеблется от 3 до 10 км2. 

Люди эпохи раннего неолита жили в землянках с очагом  в центре, реконструкция которых приводится ниже. Их сменили предки финно-угорских народов, известных в археологической науке под названием дьяковской культуры. На стоянках Сахтыш-I, II, VIII  обнаружены большие прямоугольные жилища, углубленные в землю на 1-1,5м. Размеры жилищ от 40-200 м2. Особый интерес представляет огромное промысловое жилище, обнаруженное на стоянке Сахтыш-I, деревянное столбовое сооружение с двускатной крышей. Дьяковские племена в середине III тысячелетия сменили племена "волосовской" культуры, оставившие после себя следы больших поселков, состоявших из прямоугольных столбовых домов, соединенных друг с другом переходами. Реконструкция волосовского поселка на оз. Сахтыш приведена ниже. Уникальной находкой на Сахтыше  является волосовское святилище и могила с деревянным саркофагом.

Таким образом, Сахтышские стоянки являются многослойными археологическими памятниками, относящимися к эпохе неолита, бронзовому и железному векам, где найдено большое количество кремневых, каменных, костяных орудий (стрелы, резцы, топоры, ножи, наконечники), предметов быта и украшений. Основная масса Сахтышских поселений  (Сахтыш I, II,  III, IV, V, VI, VII, VIII) обнаружена  на берегах р. Койки, вытекающей из бывшего оз. Сахтыш и впадающей в Нерль-Клязминскую.

На берегах оз. Сахтыш найдены также следы боев между русскими и монголо-татарами. От последних остались наименования селений Якшино, Сахтыш и другие.  Сахтышские стоянки, являясь многослойными памятниками исчезнувших культур, свидетельствуют о многих тысячелетиях исторического развития первобытных обитателей здешних мест.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
3.1. Климат

Климат Новолеушинского сельского поселения умеренно континентальный. Продолжительность периода с температурой выше 10 градусов составляет 126 дней, с температурой выше 15 градусов – 75 дней. Климат поселения характеризуется умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Поселение находится в условиях избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 79%. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает до 600 мм. Зимний период продолжается около 5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 11,8 градуса ниже нуля. Лето начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в конце августа. Средняя месячная температура самого теплого месяца июля - 17,4 градуса тепла.
Вывод:

· климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

· на сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав;
· территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкого рогатого скота.
3.2. Рельеф
Территория Новолеушинского сельского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. В северной части абсолютные отметки местности составляют 140-160 м, к югу и юго-востоку убывают до 120-130 м. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.
В Новолеушинском поселении выделяются следующие типы рельефа:

· крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

· холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

· полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

· слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

· область водораздельных болот.

3.3. Почвы 

На территории Новолеушинского поселения  преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжении последних 15 лет сельскохозяйственные угодья эксплуатируются экстенсивными способами: вынос питательных элементов с урожаем существенно превышает их поступление в почву.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (моренный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной мощности (от 0,5 до 15 и более метров). Этот суглинок   наряду с содержанием валунов, хряща и песка включает много пылеватых и иловатых частиц.

К ледниковым отложениям относятся также и верхневалунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен.

К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих  суглинков распадаться на ореховатые и призматические небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лессовидные суглинки, которые являются более пористыми.

Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно накладываясь и переплетаясь друг с другом. 

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы, 

Наиболее распространенными являются  дерново-подзолистые. 
Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

Вывод:

· На территории Новолеушинского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и моренных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.

· К почвам высокого плодородия  относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.

· Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.

3.4.  Инженерно-геологические условия

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Новолеушинского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.
Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:
1. Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;

2. Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. 

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:
1. Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;

2. Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся:
1. Крупно-холмистая, холмистая, полого-волнистая моренная равнина, сложенная        моренными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

2. Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

Полезные ископаемые:

Территория поселения богата запасами торфа и сапропеля.
3.5. Растительность и животный мир

Характеристика растительного мира
Леса Новолеушинского сельского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями. 

Леса выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселений, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. Аналогичные функции выполняют и курортные леса.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения, можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

Характеристика животного  мира
Видовое разнообразие животного мира Новолеушинского сельского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с "Докладом о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2007 г. ГУПР по Ивановской области" численность видов наземных беспозвоночных животных колеблется от 100 до 120 тыс.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и нескольких видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 235 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из грызунов на территории поселения обитают полевки, лесная мышь, а также  очень много бобров.
Охота и рыбалка

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота. Лучшим местом для рыбалки является озеро Рубское.

4. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Тейковском районе Ивановской области", разработанного территориальным (межрайонным) отделом №6 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ивановской области на 01.01.2009 г. 

Структура земель по категориям на 01.01.2009 г.

	№п/п
	Категория земель
	Общая площадь 

	
	
	км2
	%

	Общая площадь поселения
	210,1
	100

	в т.ч.
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	20,37
	9,7

	2
	Земли населенных пунктов
	7,74
	3,68

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи специального назначения
	3,08
	1,47

	
	из них:     - земли промышленности
	2,71
	

	
	- автомобильного транспорта
	0,372
	

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0,3
	0,14

	5
	Земли лесного фонда
	163,73
	77,93

	6
	Земли водного фонда
	14,88
	7,08


5. ЛАНДШАФТЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы. 

На территории Новолеушинского сельского поселения сосредоточено большое количество ценных природных объектов.

Среди памятников природы выделяется своей уникальностью "Рубское озеро" - ценный в экологическом, научном, культурном, рекреационном и эстетическом отношениях природный комплекс. 

Озеро относится к числу наиболее интересных естественных водоемов Ивановской области - по чистоте воды, богатству флоры и фауны, в том числе по наличию редких и исчезающих видов растений и животных, красоте и сохранности. Здесь отмечены виды, включенные в Красную книгу России.

Озеро имеет ледниковое происхождение, длина береговой  линии - 2980 м, объем воды 14 млн. куб. м, максимальная глубина достигает 16,2 м, средняя - 4,7 м. 

 Рубское озеро объявлено решением Малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов №147 от 14 июля 1993 г. памятником природы регионального значения и взят на учет в Ивановском областном комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов.

На памятник Рубское озеро имеется паспорт,  разработан проект охранных зон, который, правда, уже третий год  находится на утверждении.

Памятники природы и участки земель с особым правовым режимом использования

	№ 
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	I.  РЕШЕНИЕ  МАЛОГО СОВЕТА  ОБЛАСТНОГО СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ    № 148 от 14.07.1993 г.

Памятники  природы

1

Озеро Рубское

в 15 км южнее г. Тейково, в 3 км западнее д. Синяя Осока

297 

2

Озеро Черное

в 3 км севернее д. Синяя Осока

1,8

3

Болото Синявинское

в 10 км юго-восточнее г. Тейково, в 7 км юго-восточнее ст. Сахтыш

141

Природные объекты, предлагаемые под охрану  в  качестве  памятников  природы  и  заказников

	4
	Парк п. Новое Леушино
	в п. Новое Леушино
	2

	5
	Сосна-долгожитель в д. Красново
	на западной окраине д. Красново на левом склоне р. Вязьма
	0,02

	II. УКАЗ  ГУБЕРНАТОРА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 96-УГ  от  20.07.2004 г.

	Природные комплексы и объекты, которым предлагается присвоить статус  "Особо охраняемые природные территории местного значения"

6
Природно-исторический комплекс  с. Березовик

с. Березовик

4,5




Примечание:

1. Список памятников природы и природных объектов, предлагаемых под охрану, приведен на основании действующих решений малого Совета областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 г. № 147 и № 148 и дополнен  объектами из указа губернатора Ивановской области от 20.04.2004 г. № 96-УГ;

2. В соответствии с постановлением Главы администрации  Ивановской области от 20.10.97 г. № 666 природный комплекс "Рубское озеро" в составе акватории озера (297 га) и прибрежной защитной полосы шириной 50 метров (38 га) объявлен памятником природы регионального значения. Площадь  = 335 га;

Перечень объектов рекреационного назначения

	№ на рис.
	Наименование
	S тер.,

га
	Вместимость учреждения, мест
	Норма территории

на человека

(СНиП 2.07.01-89*), м2

	
	
	
	всего
	в т.ч.

кругл. год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Пляж "Дикий"
	2,5
	800
	-
	0,25 м протяженности береговой полосы

	2
	"Дом рыбака" ОАО "Тейковский ХБК"
	0,4
	10
	6
	140-160

	3
	База отдыха ММЗ "Вперед"
	0,5
	-
	-
	140-160

	4
	Пляж общего пользования
	1,3
	320
	-
	0,25 м протяженности береговой полосы

	5
	ДБО  ООО "Компания Перекресток"
	5,6
	60
	30
	140-160

	6
	ООО "ДБО "Озерная"
	7,0
	200
	-
	150-200

	7
	База отдыха АО "ТейСИ"
	0,07
	10
	-
	140-160

	8
	Пансионат "Чайка"
	11,0
	300
	120
	140-150


6. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общей численности постоянного зарегистрированного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.
Численность населения Новолеушинского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 2553 человека. 

Характеристика  населенных   пунктов по площади, количеству домовладений, возрастной и половой структуре общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ 
п/п
	Наименование
	Кол-во домо-владе-ний
	Площадь, га
	Численность населения, чел.

	
	
	
	по плану
	всего
	муж.
	жен.
	в т.ч.  в  возрасте

	
	
	
	
	
	
	
	0-6 лет
	7-16 лет
	17-55(60) лет
	(56(60) лет

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	с. Новое Леушино
	260
	172,6
	1380
	633
	747
	71
	33
	38
	90
	41
	49
	703
	363
	340
	516
	196
	320

	2.
	с. Старое Леушино
	15
	9,7
	41
	22
	19
	4
	2
	2
	4
	2
	2
	28
	18
	10
	5
	0
	5

	3.
	д. 4-й уч-к Тейковского торфопредприятия
	25
	65,9
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	2

	4.
	с. Светлый
	28
	17,9
	245
	128
	117
	15
	11
	4
	16
	6
	10
	154
	76
	78
	60
	35
	25

	5.
	с. Григорьево
	58
	33,6
	48
	22
	26
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	26
	13
	13
	18
	5
	13

	6.
	д. Березовик
	26
	25,2
	16
	10
	6
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	11
	8
	3
	4
	2
	2

	7.
	д. Бураково
	40
	27,8
	37
	15
	22
	2
	0
	2
	6
	3
	3
	18
	10
	8
	11
	2
	9

	8.
	д. Воронково
	1
	3,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	д. Высоково
	17
	4,4
	10
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	1
	7
	3
	4

	10.
	д. Домотканово
	50
	19,4
	70
	36
	34
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	37
	24
	13
	30
	12
	18

	11.
	д. Иудкино
	16
	2,6
	4
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	2
	1
	1
	0

	12.
	д. Крапивник
	90
	35,0
	77
	34
	43
	4
	2
	2
	1
	0
	1
	36
	20
	16
	36
	12
	24

	13.
	д. Красново
	28
	29,5
	40
	17
	23
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	18
	11
	7
	19
	6
	13

	14.
	д. Максимцево
	29
	19,8
	146
	73
	73
	8
	3
	5
	12
	7
	5
	97
	56
	41
	29
	7
	22

	15.
	д. Малый    Таковец
	20
	17,2
	47
	25
	22
	5
	2
	3
	4
	2
	2
	28
	17
	11
	10
	4
	6

	16.
	д. Матренкино
	23
	35,8
	17
	9
	8
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	14
	8
	6
	1
	1
	0

	17.
	д. Мелюшево
	47
	31,4
	91
	44
	47
	8
	3
	5
	6
	3
	3
	62
	35
	27
	15
	3
	12

	18.
	д. Подвязново
	2
	0,4
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1

	19.
	д. 5-й Участок Тейковского торфопредприятия
	19
	9,6
	77
	35
	42
	4
	3
	1
	4
	3
	1
	46
	25
	21
	23
	4
	19

	20.
	д. Репново
	42
	49,1
	14
	9
	5
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	6
	5
	1
	6
	2
	4

	21.
	д. станция Сахтыш
	6
	6,6
	21
	6
	15
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	11
	4
	7
	6
	0
	6

	22.
	д. Сидорино
	1
	47,0
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	23.
	д. участок Сидорино
	37
	3,7
	11
	7
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	6
	2
	4

	24.
	д. Собольцево
	10
	10,5
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1

	25.
	д. Терентьево
	35
	48,6
	81
	38
	43
	10
	7
	3
	7
	4
	3
	41
	17
	24
	23
	10
	13

	26.
	д. Хомутово
	25
	3,4
	25
	17
	8
	4
	3
	1
	0
	0
	0
	15
	11
	4
	6
	3
	3

	27.
	д. Чайка
	1
	1,3
	9
	3
	6
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	6
	2
	4

	28.
	д. Шумилово
	29
	20,2
	37
	20
	17
	2
	2
	0
	4
	1
	3
	23
	15
	8
	8
	2
	6


Примечания:

1. Численность населения приведена на 01.01.2009 г. по данным, предоставленным администрацией поселения.
2. Площадь населенных пунктов вычислена по обмеру исходного картографического материала (растровые изображения М 1:10000), предоставленного администрацией Новолеушинского сельского поселения.
Исходным условием развития экономики Новолеушинского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, которых составляет население в трудоспособном возрасте. 

Возрастная структура общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	
	Всего
	в т.ч. по основным группам населения

	
	
	
	МТ 
	Т 
	СТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Новое Леушино
	1380
	161
	703
	516

	2
	с. Старое Леушино
	41
	8
	28
	5

	3
	д. 4й уч-к Тейковского торфопредприятия
	3
	0
	0
	3

	4
	с. Светлый
	245
	31
	154
	60

	5
	с. Григорьево
	48
	4
	26
	18

	6
	д. Березовик
	16
	1
	11
	4

	7
	д. Бураково
	37
	8
	18
	11

	8
	д. Воронково
	0
	0
	0
	0

	9
	д. Высоково
	10
	0
	3
	7

	10
	д. Домотканово
	70
	3
	37
	30

	11
	д. Иудкино
	4
	0
	3
	1

	12
	д. Крапивник
	77
	5
	36
	36

	13
	д. Красново
	40
	3
	18
	19

	14
	д. Максимцево
	146
	20
	97
	29

	15
	д. Малый Таковец
	47
	9
	28
	10

	16
	д. Матренкино
	17
	2
	14
	1

	17
	д. Мелюшево
	91
	14
	62
	15

	18
	д. Подвязново
	2
	0
	0
	2

	19
	Д. 5-й Участок Тейковского торфопредприятия
	77
	8
	46
	23

	20
	д. Репново
	14
	2
	6
	6

	21
	д. станция Сахтыш
	21
	4
	11
	6

	22
	д. Сидорино
	2
	0
	2
	0

	23
	д. участок Сидорино
	11
	0
	5
	6

	24
	д. Собольцево
	2
	0
	0
	2

	25
	д. Терентьево
	81
	17
	41
	23

	26
	д. Хомутово
	25
	4
	15
	6

	27
	д. Чайка
	9
	1
	2
	6

	28
	д. Шумилово
	37
	6
	23
	8


Примечания:

Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрацией поселения;

МТ, Т, СТ – группы населения соответственно младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и  старше трудоспособного возраста.
Градация населенных пунктов по общей численности населения

	Количество  зарегистрированных  человек

	0
	1-10
	11-100
	101-500
	≥ 500 

	   с.п.    НОВОЛЕУШИНСКОЕ

	1.   д. Воронково
	1.  д. 4-й  уч-к Тейковского торфопредприятия
	1.  с. Старое Леушино
	1.  д. Максимцево
	1.  с. Новое Леушино

	
	2. д. Иудкино
	2.   д. уч-к Сидорино
	2.  с. Светлый
	

	
	3. д. Подвязново
	3.   с. Григорьево
	
	

	
	4. д. Сидорино
	4.   д. Березовик
	
	

	
	5. д. Собольцево
	5.   д. Бураково
	
	

	
	6. д. Высоково
	6.   д. Домотканово
	
	

	
	7. д. Чайка
	7.   д. Крапивник
	
	

	
	
	8.   д. Красново
	
	

	
	
	9.   д. Малый Таковец
	
	

	
	
	10.   д. Матренкино
	
	

	
	
	11. д. Мелюшево
	
	

	
	
	12. д. 5-й уч-к Тейковско-го  торфопредпр-я
	
	

	
	
	13.  д. Репново
	
	

	
	
	14.  д. ст. Сахтыш
	
	

	
	
	15.  д. Терентьево
	
	

	
	
	16.  д. Хомутово
	
	

	
	
	17.  д. Шумилово
	
	


Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Новолеушинского сельского поселения, структуры сельского расселения и занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, но их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. В результате мероприятий - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Новолеушинского сельского поселения  отраслевая специализация представлена:

1) сельским хозяйством;

2) лесоводством;

3) рыболовством; 

4) обрабатывающей промышленностью ( переработка молока и производство сыра, производство  древесины, деревянных изделий);

5) электроэнергией, газом и водоснабжением;

6) строительством;

7) оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей;

8) транспортом, складским хозяйством и связью;

9) здравоохранением и социальными услугами.

Промышленные предприятия Новолеушинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование предприятия
	S, га
	Форма собств. земли
	Адрес
	Числен-ность работаю-щих, чел.
	Класс предпри-ятия
	Отрасль
	                                      Вид  деятельности
	  Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ЗАО "Текос"
	0,86
	
	п. Новое Леушино, Завокзальная, 10
	18
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	2
	ИП Гладковский
	н/д
	
	п. Новое Леушино, Станционная, 1/3
	3
	IV
	текстильная
	Швейное производство
	

	3
	ООО "Лемакс"
	н/д
	
	п. Новое Леушино, Ленина, 3а
	7
	IV
	текстильная
	Швейное производство
	

	4
	ИП Гогсадзе
	н/д
	
	п. Новое Леушино, Ленина, 16
	4
	IV
	пищевая
	Сыродельное производство
	

	5
	ООО "Тейковолескомплект"
	1,66
	аренда
	д. Домотканово
	н/д
	III
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины, предоставление услуг в области лесозаготовок
	

	6
	ОАО "Тейковское ДРСУ"
	2,4
	мун.
	д. Домотканово
	75
	IV
	строительная
	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных  дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, разработка гравийных и песчаных карьеров, эксплуатация дорожных сооружений (мостов, тоннелей)
	

	7
	ИП Анопа
	0,09
	ЧС
	д. Домотканово, 46
	н/д
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	8
	ООО "Меркурий"
	1,66
	мун.
	д. Домотканово
	н/д
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка, строгание древесины
	

	9
	ИП Белянкин
	н/д
	ЧС
	с. Григорьево
	3
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	10
	пилорама ИП Абумислимов
	2,4
	ЧС
	д. Крапивник
	н/д
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	11
	пилорама ИП Ратеев
	н/д
	неоформл. 
	д. Терентьево
	1
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	12
	ОАО "Тейковский

молочный завод»"
	3,02
	мун.
	п. Светлый, Просторная, 12
	46
	IV
	пищевая
	Переработка молока, сыра, мороженого
	

	13
	ООО  "Ивагропром"
	11,6
	мун.
	п. Светлый,

Целинная, 22
	110
	II
	микробиологич.
	Произв-во готовых кормов и их составляющих для животных,  содержащихся на фермах, пищевых ферментов, кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых  витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Разведение свиней
	


8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1.  Современное состояние

Жилищный фонд Новолеушинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 980  зданий, общей площадью 63,95 тыс. м2 (данные администрации поселения). 

         Характеристика  жилищного фонда  Новолеушинского поселения в разрезе населенных пунктов

	№ 

п/п
	Наименова-ние показателя
	Единица измере-

ния
	всего
	с. Светлый
	с. Григорьево
	д. Березовик
	д. Бураково
	д. Воронково
	д. Высоково
	д. Домотканово
	д. Иудкино
	д. Крапивник
	д. Красново
	д. Максимцево
	д. Малый Таковец
	д. Матренкино
	д. Мелюшево
	д. Подвязново
	д.Пятый  Пятый участок Тейковского торфопредприятия
	д. Репново
	д. станция Сахтыш
	д. Сидорино
	д. Участок Сидорино
	д. Собольцево
	д. Терентьево
	д. Хомутово
	д. Чайка
	д. Шумилово
	п.Новое Леушино
	д. Старое Леушино
	д. 4й участок Тейковского торфопредпр.

	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	Общий объем жил. фонда
	тыс. м2 общ. S кв.
	66,7
	4,7
	2,24
	0,48
	1,4
	0,20
	0,28
	2,19
	0,47
	1,95
	1,33
	2,68
	1,06
	0,47
	1,68
	0,03
	2,50
	0,45
	0,42
	0,05
	1,18
	0,35
	1,33
	0,73
	0,23
	1,2
	35,3
	0,67
	1,13

	2.   в т. ч.     в общем объеме жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Государствн-ной собств.
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,2
	0,22
	-

	2.2
	муниципальной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	15,81
	1,64
	0
	0
	045
	0
	0
	0,47
	0
	0
	0,07
	0,45
	0,39
	0,15
	0,18
	0
	1,9
	0
	0,35
	0
	0,80
	0
	0,51
	0,43
	0
	0,62
	20
	33
	-

	
	
	% от общ. V ЖФ
	41
	11
	
	
	29
	
	
	9
	
	
	3
	22
	33
	15
	11
	
	64
	
	38
	
	50
	
	37
	48
	
	40
	28,1
	0,45
	1,13

	2.3
	частной  собственности
	тыс. м2 общ. S кв.
	50,88
	3,99
	1,48
	0,41
	0,60
	0,20
	0,28
	2,10
	0,26
	1,90
	1,15
	1,57
	0,74
	0,60
	1,45
	0,03
	0,9
	0,5
	0,40
	0,03
	0,58
	0,15
	0,69
	0,35
	0
	0,63
	80
	67
	100

	
	
	% от общ. V ЖФ
	80
	89
	10
	100
	71
	100
	100
	91
	100
	100
	97
	78
	67
	85
	89
	100
	36
	100
	62
	100
	50
	0
	63
	51
	0
	60
	
	
	

	2.4
	смешенной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19*
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	3.   в т. ч.    в общем объеме жилищного фонда
	
	
	

	3.1
	в многоэтажных домах 

(4-5 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	в домах средней этажности  (2-3 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	29,01
	3,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79
	
	
	
	
	3,34
	
	
	
	
	
	0,36
	
	0,19
	0,37
	23,6
	-
	-
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	85
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	15
	
	100
	35
	67
	-
	-
	

	3.3
	в индивид-х домах постоянного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	33,56
	2,19
	1,48
	0,41
	0,85
	0,20
	0,28
	2,37
	0,26
	1,90
	1,18
	1,53
	1,10
	0,71
	1,63
	0,03
	0,26
	0,50
	0,65
	0,03
	1,18
	0,15
	0,94
	0,68
	0
	0,68
	11,7
	0,67
	-
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	79
	48
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	10
	100
	100
	100
	100
	100
	85
	100
	0
	65
	33
	100
	-
	

	3.4
	в индивид-х домах сезонного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	12,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	1,13
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	100
	

	4.    в т. ч.    в общем объеме жил. Фонда
	
	
	

	4.1
	Жил. ф. с износом < 65%
	тыс. м2 общ. S кв.
	52,86
	5,50
	0,77
	0,36
	0,53
	0,30
	0,25
	2,07
	0,26
	1,37
	1,0
	1,97
	1,21
	0,45
	1,23
	0,08
	0,33
	0,33
	0,61
	0,03
	0,55
	0,21
	0,73
	0,51
	0,29
	0,49
	30,7
	0,43
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	84
	100
	45
	63
	62
	100
	89
	87
	100
	65
	68
	100
	93
	63
	75
	100
	12
	58
	68
	100
	47
	67
	66
	68
	100
	47
	87
	64
	

	4.2
	Жил. Ф .с износом > 65%* (в т.ч. аварийный)
	тыс. м2 общ. S кв.
	13,84
	0
	0,82
	0,15
	0,32
	0
	0,03
	0,30
	0
	0,67
	0,38
	0
	0,08
	0,26
	0,40
	0
	2,21
	0,21
	0,21
	0
	0,63
	0,05
	0,37
	0,22
	0
	0,56
	4,6
	0,24
	1,13

	
	
	% от общ. V ЖФ
	45
	
	55
	37
	38
	
	
	
	
	35
	32
	
	7
	37
	25
	
	88
	42
	32
	
	53
	37
	34
	32
	
	53
	13
	36
	100

	5.
	Количество  домовладени
	ед.
	980
	28
	58
	26
	40
	1
	17
	50
	16
	90
	28
	29
	20
	23
	47
	2
	19
	42
	6
	1
	37
	10
	35
	25
	1
	29
	260
	15
	25

	6.   Обеспеченность жил. фонда централиз. инж. сетями:
	
	
	

	6.1
	водопроводом
	% от общ. ЖФ
	85
	100
	
	
	100*
	
	
	
	
	
	
	
	100*
	
	
	
	
	
	100*
	
	
	
	
	50*
	100
	
	71
	-
	-

	6.2
	канализацией
	% от общ. ЖФ
	77
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	71
	-
	-

	6.3
	электричеством
	% от общ. ЖФ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4
	электроплитами
	% от общ. ЖФ
	34
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	80

	6.5
	газовыми плитами
	% от общ. ЖФ
	96
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	20
	20
	20

	6.6
	теплом
	% от общ. ЖФ
	77
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	71
	-
	-

	6.7
	горячей водой
	% от общ. ЖФ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	7.
	Средняя обеспеченность населения муници-

пального района общей площадью квартир
	м2 / чел.
	49,9
	18,4
	30,8
	41,0
	22,9
	-
	0,28
	33,9
	65,0
	24,7
	29,5
	13,2
	23,4
	41,8
	17,9
	15,0
	32,5
	35,7
	30,9
	15,0
	107,3
	75,0
	13,6
	27,2
	21,1
	28,4
	25,6
	16,5
	

	8.
	Численность населения
	чел.
	2553
	245
	48
	16
	37
	0
	10
	70
	4
	77
	40
	146
	47
	17
	91
	2
	77
	14
	21
	2
	11
	2
	81
	25
	9
	37
	1380
	41
	3


* имеется централизованное водоснабжение до колонок.
Характерным для Новолеушинского поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период). 

Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Отмечаются единичные случаи индивидуального личного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств.
 8.2.  Проектное решение
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

9.  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
                       9.1.   Современное состояние

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Новолеушинское сельское поселение расположено близко к г.о. Тейково, поэтому в основном все  учреждения обслуживания находятся в городе.
Характеристика объектов обслуживания Новолеушинского сельского поселения
	№
	Наименование населенного пункта
	Объекты  обслуживания

	
	
	образование           (вместимость/факт)
	здравоохранение
	культурно-досуговые
	административно-деловые, торговые, финансовые, прочие

	
	
	д/с
	шк.
	больн.
	ФАП
	клуб
	библио-тека
	спорт. комплекс
	адм.
	маг., рынок
	сб. касса
	пункт связи
	прочие                    (почта, отд. милиции, пож. часть, церковь)

	
	
	мест
	мест
	коек
	посещ. в смену
	мест
	ед.хран
	м2 зала
	объект
	объект/м2 торг.S
	операц. место
	объект
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	VI.   НОВОЛЕУШИНСКОЕ с.п.

	1
	с. Новое Леушино
	- / 18 (2
	130 / 92
	12
	30
	200
	14863
	-
	1
	2/135
	1
	1
	часовня, аптека, скорая  пом.-1а/м

	2
	с. Старое Леушино
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	3
	с. Светлый
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1/18
	-
	-
	-

	4
	с. Григорьево
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	церковь,  кладбище

	5
	д. Березовик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	церковь,  кладбище(5 

	6
	д. Малый Таковец
	-
	-
	-
	20
	-
	5835
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	д. Хомутово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище

	8
	д. Чайка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


9.2. Проектное решение
Повышение качества жизни населения требует создания современной системы обслуживания.

Обеспеченность учреждениями социально-нормируемых отраслей (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и пр.) требует строгого контроля. Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения, при этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Строительство объектов социальной сферы на расчетный срок (2030 г.) намечено исходя из потребности, рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При формировании перечня объектов капитального  строительства учтены рекомендации по схеме территориального планирования Тейковского муниципального района.
Объекты образования

Размещение объектов образования определено с учетом оценки действующих объектов по техническому состоянию и степени загрузки и расчета потребности по демографическому прогнозу. 
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

	№ п/п
	Наименование поселения
	Числ-сть населения на расчетный срок, чел.
	Детские дошкольные учреждения,

 мест
	Общеобразовательные школы,  мест

	
	
	
	миним. норм. обеспеч. 

на 1000 жителей
	Потреб-ность
	вместимость
	миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей
	потреб-ность
	сохра-

няемые

	
	
	
	
	
	сохра-няемые
	проекти-руемые
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Новолеушинское
	2553
	45,8
	117122+153

	-
	60
	60
	108
	275
	130


Размещение детских дошкольных учреждений
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Вместимость, мест

	
	
	сохраняемые
	проектируемые

	НОВОЛЕУШИНСКОЕ  с.п.

	1
	с. Новое Леушино
	-
	60


Учреждения бытового и коммунального обслуживания
Расчет объектов обслуживания

	№

п/п
	Наименование учреждения
	Ед. изм.
	сохраняемые / проектируемые

	
	
	
	Новолеушинское

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ДДУ
	мест
	-

60

	· 
	Общеобразов. школа
	мест
	130

-

	2. 
	Центр детского творчества
	мест
	20

-

	3. 
	Лесотехническая школа
	объект
	-

	4. 
	Больница
	коек
	12

-

	· 
	ФАП
	посещ./смену
	70

-

	5. 
	Детская консультация
	посещ./смену
	обслуживание выездными врачами при ФАП

	6. 
	Аптека, аптечный пункт
	объект
	1

-

	7. 
	Детская молочная  кухня при детской консультации
	порций/сут.
	-

	8. 
	Спортзалы  (спорткомплексы)
	м2 

пл.зала
	-

	· 
	Бассейны(2
	м2 зерк. воды
	-

	9. 
	Клуб 
	м2  общ. пл.
	200

-

	· 
	Библиотека  (при клубах)
	тыс. ед. хран.
	20,698
-

	10. 
	Магазины смешанной торговли
	м2  торг. пл.
	135

100

	· 
	КБО
	рабоч. мест
	-

6

	11. 
	Приемные пункты химчисток
	объект
	-

1

	· 
	Бани
	мест
	-

20

	12. 
	Пункт связи
	объект
	1

-

	· 
	Сбербанк
	опер. место
	1

-

	13. 
	Администрация поселения
	объект
	1

-


10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

10.1.  Современное состояние

Существующее транспортное обеспечение Новолеушинского поселения представлено автомобильными и железнодорожными путями. Воздушный, водный и  трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.
Автодорожная составляющая представлена сетью дорог III, IV, V технической категории общей протяженностью порядка 3,2 км и сетью грунтовых проселочных дорог.
Сеть объектов транспортной инфраструктуры развита слабо.
Основными проблемами транспортной инфраструктуры Новолеушинского поселения являются низкий технический уровень дорог и их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Основу дорожной сети общего пользования составляют межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги являются областной собственностью, их содержание и развитие находится в  сфере ответственности Департамента дорожного хозяйства и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.
Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и Департамента дорожного хозяйства Ивановской области

	№ п/п
	Наименование
	Протяжен-ность, 

км
	Катего-

рия
	Интенсивность движения, приведенная,    авт./сутки
	Параметры поперечного профиля (ширина), м
	Вид

покрытия
	Наличие сооружений

	
	
	
	
	факт
	прогноз 
	проезжей 

части
	земляного

 полотна
	полосы

 отвода
	
	мосты
	трубы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	п.м.
	шт.
	п.м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АВТОДОРОГИ,  НАХОДЯЩИЕСЯ  НА  БАЛАНСЕ  ДЕПАРТАМЕНТА  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	Автодороги  регионального значения

	1
	Ростов – Иваново – Н. Новгород
	0,96
	III
	1100
	1250
	7,0
	12,0
	45,1
	А/б
	2
	99,1
	43
	732

	Автодороги  межмуниципального значения

	2
	Тейково – Новое Леушино
	3,20
	IV
	150
	170
	6,0
	10,0
	25,0
	А/б
	-
	-
	4
	68

	3
	Сидорино – оз. Рубское
	11,50
	IV
	180
	200
	6,0
	10,0
	17,4
	А/б
	-
	-
	15
	215

	4
	Тейково – Хомутово
	9,50
	IV
	40
	60
	6,0
	10,0
	18,0
	Щ
	1
	-
	13
	161

	5
	Тейково – Гав. Посад
	1,24
	III
	700
	900
	7,0
	12,0
	36,2
	А/б
	1
	137
	30
	44


Характеристика мостов, находящихся на балансе Департамента дорожного хозяйства Ивановской области

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Пикет, км
	Пересекаемое препятсвие
	Длина, м
	Мате-

риал
	Грузо-подъем-ность
	Габариты 

проезжей части,  м
	Нагрузка
	Год 

постройки
	Состояние моста

	
	
	
	
	
	
	
	факт
	по СНиП
	факт
	по СНиП
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Тейково - Хомутово
	7+750
	р. Вязьма
	45,2
	ж/б
	80,0
	7,8
	8
	Н-30, НК-80
	Н-30, НК-80
	1991
	удовлетв.


Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами

	Наименование поселения
	Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия

	Новолеушинское
	д. Домотканово

	
	4-й Участок Тейковского торфопредприятия

	
	д. Красново

	
	д. Терентьево

	
	д. Мелюшево

	
	д. Максимцево

	
	д. Григорьево

	
	д. Шумилово

	
	д. Высоково

	
	д. Хомутово

	
	д. Таковец

	
	д. Бураково

	
	д. Березовик

	
	д. Сидорино

	
	д. Станция Сахтыш

	
	д. Репново

	
	д. Пятый участок

	
	д. Матренкино

	
	д. Иудкино

	
	д. Подвязново

	
	д. Собольцево

	
	д. Воронково

	
	ул. Светлая, ул. Просторная


Железнодорожная сеть, относящаяся к Северной железной дороге, представлена однопутной железной дорогой Москва — Кинешма, железнодорожными подъездными путями хозяйственного назначения. 

Железная дорога Александров – Иваново, пересекающая территорию поселения с юго-запада на северо-восток проходит через г.о. Тейково и населенные пункты: станция Пелгусово, станция Оболсуново, станция Сахтыш, с. Морозово, п. Нерль, а также имеются ответвления на  с. Новое Леушино и Комбикормовый завод.

Железнодорожное сообщение на территории области обслуживается Ивановским филиалом Ярославского отделения Северной железной дороги. В структуре отправляемых грузов основными являются строительные и лесные, прибывают главным образом нефтепродукты, зерно и промышленное сырье.

Основными проблемами для поддержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии, а также то, что железная дорога в Ивановской области не электрифицирована.

10.2. Проектное решение

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

- улучшение внешних транспортных связей.

Строительство подъездных дорог с твердым покрытием

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во домовладений
	Кол-во населения
	Перспектива развития
	Протяженность подъезда

	Новолеушинское

	1
	Д .4й уч. Тейковского торфопредприятия
	25
	3
	дачное стр-во, объект размещ-я
	3,0

	2
	д. Воронково
	1
	0
	дачное стр-во
	1,0

	3
	д. Сидорино
	1
	2
	
	0,9

	4
	д. Подвязново
	2
	2
	
	2,0

	5
	д. Высоково
	17
	10
	
	1,0

	6
	д. Матренкино
	23
	17
	
	2,2

	7
	д. Домотканово
	50
	70
	
	0,3


11.   ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
11.1.  Современное состояние

Водоснабжение

Обеспечение водой потребителей Новолеушинского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы. 

Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями.

Канализация 

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от  многоквартирного жилищного фонда, производственных  зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по  канализационной сети на очистные сооружения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

Хозяйственно-бытовые стоки с. Новое Леушино по системе самотечной и напорной канализации сбрасываются в пониженное место на рельеф юго-западнее поселка. Строительство очистных сооружений запланировано на 2012 -2013г.

Теплоснабжение

В с. Новое Леушино предполагается закрытие производственно-коммунальной мазутной котельной бывшего механического завода. Взамен запроектированы 2 газовые  котельные меньшей мощности на 0,5 и 5 МВт.

Газоснабжение

Для газоснабжения потребителей газа в Новолеушинском сельском поселении используется природный и сжиженный газы. 

Сжиженный газ в основном используется для  пищи в жилых домах и подаётся к газовым плитам от газобаллонных установок.

Природный газ подаётся  к потребителям по межпоселковым газопроводам от АГРС  г.о.Тейково. 

Характеристика объектов газоснабжения от АГРС г.Тейково

	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Максимцево
	102
	2,95
	1

	2
	Светлый
	101
	2,8
	2

	3
	Домотканово
	53,1
	2,81
	от ШРП г. Тейково

	4
	Красново
	33,6
	2,83
	1


Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения

	
	Наименование населенного пункта
	Чис-лен-ность насе-ления, чел.
	электроснабжение
	тепло-снабжение
	газо-снабжение
	водоснабжение
	кана-лизование
	связь

	
	
	
	сети
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	шахтные колодцы, шт.
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения

	1
	с. Светлый
	245
	+
	2ТП
	+
	кот.
	+
	2ШРП
	+
	2 скв.
	-
	+
	КНС, на гор. ОС
	+
	таксоф.

	2
	с. Григорьево
	48
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	+
	таксоф.

	3
	д. Березовик
	16
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	родник
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	4
	д. Бураково
	37
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	скв.
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	5
	д. Воронково
	0
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	+
	скв.
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	6
	д. Высоково
	10
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	7
	д. Домотканово
	70
	+
	ТП
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	+
	таксоф.

	8
	д. Иудкино
	4
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	9
	д. Крапивник
	77
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	+
	таксоф.

	10
	д. Красново
	40
	+
	-
	-
	-
	+
	ШРП
	-
	-
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	11
	д. Максимцево,  2 уч.
	146
	+
	2ТП, ТП на МФ
	-
	-
	+
	ШРП
	-
	скв. на МФ
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	12
	д. Малый Таковец
	47
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	13
	д. Матренкино
	17
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	14
	д. Мелюшево
	91
	+
	ПС
	-
	-
	-
	-
	-
	скв. на МФ
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	15
	д. Подвязново
	2
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	16
	д. 5й участок Тейковского торфопредприятия
	77
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	17
	д. Репново
	14
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	+
	таксоф.

	18
	д. станция Сахтыш
	21
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	+
	селектор

	19
	д. Сидорино
	11
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	20
	д. участок Сидорино
	2
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	21
	д. Собольцево
	2
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	22
	д. Терентьево
	81
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	+
	скв., скв на МФ
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	23
	д. Хомутово
	25
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	+
	скв.
	1
	-
	-
	+
	таксоф.

	24
	д. Чайка
	9
	+
	-
	+
	кот. на турбазе
	-
	-
	+
	2 скв. на турбазе
	-
	+
	ОС турбазы
	+
	таксоф.

	25
	д. Шумилово
	37
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	+
	таксоф.

	26
	с. Новое Леушино
	1380
	+
	5ТП, ПС
	+
	кот.
	+
	ШРП
	+
	скв.
	
	+
	КНС
	+
	таксоф.

АТС

	27
	с. Старое Леушино
	41
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	+
	таксоф.

	28
	д. 4-й участок Тейковского торфопредприятия
	3
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	+
	таксоф.


1. Цветом выделены населенные пункты, в которых имеется многоквартирный жилищный фонд;

2. Знаками "+", "-" указано наличие (отсутствие) централизованных инженерных сетей и сооружений;

3. "ВСС" – вышка сотовой связи;

4. "таксоф." – установлен таксофон  IMS 450, в соответствии с федеральной программой "Таксофонно-универсальная услуга", реализованной в 2006 - 2008 гг. 
11.2. Проектное решение
Водоснабжение и канализация
На территории Новолеушинского поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализации многоквартирной жилой застройки, рекреационных  и производственных объектов, включающего:

· реконструкцию и строительство сетей;

· строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

· строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализация – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

Газоснабжение

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения Новолеушинского сельского поселения от АГРС г.о. Тейково

	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Григорьево
	50
	2,96
	1

	2
	Крапивник
	60
	2,91
	1

	3
	Терентьево
	42,5
	2,1
	1

	4
	Мелюшево
	49,09
	1,8
	1

	5
	Шумилово
	46
	2,8
	1

	6
	Высоково
	41
	2,7
	1

	7
	Бураково
	42
	2,9
	1

	8
	Малый Таковец
	21
	2,6
	1

	9
	Хомутово
	64
	2,5
	1

	10
	Берёзовик
	35
	2,55
	1


Характеристика проектируемых объектов газоснабжения Новолеушинского сельского поселения от ГРС п. Петрово-Городище

	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Сахтыш
	164
	3,4
	1
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