Генеральный план Морозовского сельского поселения
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Морозовского сельского поселения Тейковского района разработан с целью его адаптации  к  современному социально-экономическому положению, новым требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к градостроительной деятельности.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

· произведен градостроительный анализ существующего положения;

· составлены схемы градостроительного зонирования;

· определены принципиальные границы сельских и иных поселений.
Новая редакция генерального плана разработана до 2030 года – расчетный срок, на основе и в соответствии со схемой территориального планирования района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Морозовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тейковского района. На севере граница Морозовского сельского поселения совпадает с южной границей Новогоряновского сельского поселения и юго-западной границей Большеклочковского сельского поселения, на востоке - с границей Лежневского муниципального района, на западе совпадает с восточной границей Нерльского городского поселения, юго-восточной границей Крапивновского сельского поселения и восточной границей Новолеушинского сельского поселения.
Важным градоформирующим фактором поселения являются  транспортные коммуникации. По территории поселения проходят  дороги федерального значения – автодорога М-7 «Подъезд к Иваново»  межмуниципального значения — Якшино – Реброво – Подлесиха,  подъезд к                д. Коптево, Сокатово – Елховка – Поддыбье,  Тейково – Шумилово а также Северная железная дорога, связывающая центр России с Дальним Востоком и европейским севером. Это обстоятельство способствует будущему туристическому освоению поселения.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 253,1 км2 . 

В состав Морозовского сельского поселения входят села: Морозово, Золотниковская Пустынь, Якшино, Елховка, Поддыбье, деревени: Синяя Осока, Коптево, Быково, Гридино, Дашково, Ермолиха, Обезово, Подлесиха, Реброво, Сосново, Удуново, Шиборская, Яковино, Ильинское, Никитино, Никитцыно, Пеньково, Пержево, Санники, Сокатово, Харитоново, Хмельники, Шабуриха, Шумилово, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009 г. -  2416  человек.   

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ивановской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, село Морозово является административным центром Морозовского сельского поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Село Морозово является одним из древнейших населенных пунктов Тейковского района. Его название имеет славянское происхождение. Далекие предки - славянские племена, населявшие Морозовскую округу, были язычниками и поклонялись множеству богов. Одним из главных считался Велес или Волос, который слыл в народе покровителем зверей и представлялся в образе медведя-великана. В свое время обилие зверей в Морозовских лесах привлекало на охоту сановных особ. Затем эти леса превратились в охотничьи угодья государя Московского Алексея Михайловича (1629 – 1676). В средние века с. Морозово было крупным населенным пунктом. Во второй половине 17 века часть села с деревнями Гридино и Удуново были пожалованы князю Владимиру Бутурлину. В 1771 году по указу императрицы Екатерины Великой производилась ревизия земель российских. Село Морозово было центром волости, входило, как большинство современных Тейковских территорий в Суздальский уезд Московской провинции. После реформы регионального устройства Российского государства 1775 г. волость перешла во Владимирскую губернию. В соответствии с изменившейся административно-географической принадлежностью в конце 19 века находилась в Шуйском уезде, занимая территорию от Михалева до Якшина, от Горянова до Нельши – практически весь современный Тейковский район.

После революции в 1918 г. в составе Нельшинской волости с. Морозово стало частью Тейковского уезда. После укрупнения в 1924 году образовалась Нерльская волость, которая включала в себя семь сельсоветов. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года волости ликвидируются и входят в состав Тейковского района. В этом же году был организован Морозовский сельский Совет рабочих, крестьянских и  красноармейских депутатов. 

В 2006 году в составе Тейковского района было образовано Морозовское сельское поселение, в которое вошли 19 населенных пунктов.
В 2009 году было решено увеличить границу Морозовского сельского  поселения за счет присоединения к нему Сокатовского поселения.

2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
На территории Морозовского сельского поселения расположен уникальный комплекс памятников архитектуры, археологии и монументального искусства.

Памятники архитектуры представлены культовыми сооружениями, расположенными в деревнях и селах поселения. Все памятники и, в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием. Большинство из них находится в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени: разрушены кровли, утрачены лепные элементы. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению (реставрация фасадов и интерьеров, усиление несущих конструкций и перекрытий), а также изменение характера их использования. 

Историко-архитектурные объекты и памятники археологии на территории Морозовского сельского поселения.

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Адрес объекта
	Категория охраны

	1
	2
	3
	4

	1
	Бушновский курганный могильник №3

	1 км к Ю от б.н.п. Бушново Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия

	2
	Бушновский курганный могильник №2

	0,6 – 0,7 км к Ю от б.н.п. Бушново Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	3
	Д. Бушново. Курганный могильник №1
	1,5 км к Ю от Бушново Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	4*
	Введенская церковь
	с. Елховка, Морозовское с.п.
	Муниципальная.

Распоряжение Правительства Ив. обл. от 22.12.2009

№417-рп 



	5
	Елховский курганный могилник

	2,8 км к С от д. Елховка Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	6*
	Успенский собор (с живописью), XVII в.
	с. Золотниковая Пустынь, д.38а 

Морозовское с.п.
	Федеральная.
Постановление Совета Министров РСФСР №624

от 04.12.1974

	7*
	Казанская церковь 
Настоятельный корпус
	с. Золотниковая Пустынь, 

Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	8
	с. Золотниковая Пустынь, 

Курганный могильник
	2 км к С от с. Золотниковая Пустынь, 

Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	9
	Коптевский курганный могильник №1

	1,5 км к ЮВ от п. Коптево Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	10
	Коптевский курганный могильник №2

	1,2 – 1,3  км к ЮВ от п. Коптево Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	11
	Коптевский курганный могильник №3

	2,4 км к СВ от п. Коптево Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	12
	Коптевский курганный могильник №4
	1,6 км к СВ от п. Коптево Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	13*
	Храмовый комплекс Пятницкой церкви:
- Пятницкая церковь;

- сторожка и угловой павильон ограды Пятницкой церкви 
	с. Морозово, ул.Морозовская, д.38, Морозовское с.п.
	Муниципальная.
Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011 №7-рп 

	14*
	Преображенская церковь (летняя)
	с. Обезово, д.2а Морозовское с.п.
	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР №624

от 04.12.1974

	15*
	Введенская церковь (зимняя)
	с. Обезово, д.2а Морозовское с.п.
	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР №624

от 04.12.1974

	16
	Ильинская курганная группа «Пенские горы» 

(25 насыпей), XI - XIII вв.
	В лесу между селами Ильинское и 
д. Пеньково, Морозовское с.п.
	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР № 624

от 4.12.1974 г.

	17*
	Храмовый комплекс церквей Преображенской и Введенской:

- церковь Преображенская;

- церковь Введенская
	д. Поддыбье, 

Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	18
	с. Золтниковская Пустынь.
Курганный могильник №2
	0,4 км к Ю от Рубского озера, Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	19
	Ребровский одиночный курган
	0,5 – 0,6 км к С от д. Реброво Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.



	20
	д. Реброво. Курганный могильник 2
	0,3 км к ЮВ от Реброво Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	21
	Романчуговская курганная группа 

№2
	К СЗ от б.н.п. Романчугово Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	22
	Романчуговская курганная группа 

(16 насыпей), XII – XIII вв.
	СЗ  б.н.п. Романчугово Морозовское с.п.
	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР № 624

от 4.12.1974 г.

	23
	Ребровские курганы, 
XII – XIII вв.
	200 м к северу от д. Реброво, Морозовское с.п.
	Региональная.

Решение Ивановского облисполкома от 07.03.1961

№125 

	24
	Сосновская курганная группа 
	1,4 км к ЮЮВ от д. Сосново Морозовского с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.


	25
	Харитоновские курганы «Березы», «Паны»,

XI - XIII вв.
	близ д. Харитоново, Морозовское с.п.
	Региональная.

Решение Ивановского облисполкома от 07.03.1961

№125

	26
	Удуновский курганный могильник
	0,5 км к ЮВ от д. Удуново,

Морозовского  с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	27
	Яковинский курганный могильник
	2,4 км к СВ от д. Яковино,

Морозовского  с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	28
	с. Якшино. Курганный могильник
	1,5 км к ЮЗ от д. Якшино,

Морозовского  с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	29*
	Георгиевская церковь
	с. Якшино, Морозовское с.п.
	Выявленный объект культурного наследия.

	30
	Подлесихинская курганная группа

«Паны» (7 насыпей),

XI – XIII вв.
	Близ д. Подлесиха, в лесу, Морозовское с.п.


	Федеральная.

Постановление Совета Министров РСФСР № 624

от 4.12.1974 г.


 ____________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: 
*В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории установлены зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
Охранные зоны объектов культурного наследия разработаны в1989 году и утверждены решением исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 04.05.1990 №175
3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1. Климат

Климат Морозовского сельского поселения умеренно континентальный. Продолжительность периода с температурой выше 10 градусов составляет 126 дней, с температурой выше 15 градусов – 75 дней. Климат поселения характеризуется умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Поселение находится в условиях избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 79%. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает до 600 мм. Зимний период продолжается около 5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 11,8 градуса ниже нуля. Лето начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в конце августа. Средняя месячная температура самого теплого месяца июля - 17,4 градуса тепла.

Вывод:

· климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

· на сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав;
· территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкорогатого скота.

3.2. Рельеф

Территория Морозовского сельского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабопокатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.

В Морозовском поселении выделяются следующие типы рельефа:

· крупнохолмистая мореная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

· холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

· пологоволнистая мореная равнина днепровского оледенения;

· слабохолмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

· область водораздельных болот.

3.3. Почвы
На территории Морозовского сельского поселения  преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжении последних 15 лет сельскохозяйственные угодья эксплуатируются экстенсивными способами: вынос питательных элементов с урожаем существенно превышает их поступление в почву.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (мореный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной мощности (от 0,5 до 15 и более метров). Этот суглинок   наряду с содержанием валунов, хряща и песка включает много пылеватых и иловатых частиц.

К ледниковым отложениям относятся также и верхневалунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен.

К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих  суглинков распадаться на ореховатые и призматические, небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лессовидные суглинки, которые являются более пористыми.

Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно, накладываясь и переплетаясь друг с другом. 

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы, 

Наиболее распространенными являются  дерново-подзолистые. 

Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

Вывод:

· На территории Морозовского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и мореных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.

· Неблагоприятные для использования болотные и торфяно-перегнойно-глеевые почвы занимают значительную площадь в центральной части поселения.

· К почвам высокого плодородия  относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.

· Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.

3.4.  Инженерно-геологические условия

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Морозовского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

1. Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;

2. Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. 

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

1. Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;

2. Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся:

Крупнохолмистая, холмистая, пологоволнистая мореная равнина, сложенная        мореными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

Полезные ископаемые:

Территория поселения богата запасами торфа в северо-восточной части поселения, сапропеля – территория оз. Коптевского, выявлен ряд месторождений строительных материалов: пески строительные и песчано-гравийные смеси – месторождение  «Золотниковская Пустынь».

3.5.  Гидрография

По территории Морозовского поселения протекают реки Синяя Осока, Золотоструйка, Березка, и Раек, расположено оз. Коптевское, площадью 55,7 га , а также большое количество болот.

Реки равнинные, характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах.

Равнинный характер рельефа обусловливает довольно однообразный характер водного режима протекающих здесь рек. 

В озерах имеются различные виды природных ресурсов: водные, биологические (растительные и животные), минеральные, сапропели. Озера имеют важное рекреационное, бальнеологическое, охотничье-промысловое значение. 

3.6. Растительность и животный мир

Характеристика растительного мира

Леса Морозовского сельского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями. 

Леса выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду, и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. 
Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

Характеристика животного  мира

Видовое разнообразие животного мира Морозовского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с "Докладом о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2007 г. ГУПР по Ивановской области" численность видов наземных беспозвоночных животных колеблется от 100 до 120 тыс.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и нескольких видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 235 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из грызунов на территории поселения обитают полевки,  лесная мышь, а также очень много бобров.

Охота и рыбалка

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота. 
4. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Тейковском районе Ивановской области", разработанном территориальным (межрайонным) отделом № 6 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ивановской области на 01.01.2009 г. 

Структура земель по категориям на 01.01.2009 г.

	№п/п
	Категория земель
	Общая площадь 

	
	
	км2
	%

	Общая площадь поселения
	253,1
	100

	в т.ч.
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	86,03
	33,99

	2
	Земли населенных пунктов
	6,54
	2,59

	3
	Земли промышленности и транспорта
	0,88
	0,36

	
	из них:     - земли промышленности
	0,18
	

	
	- железнодорожного
	0,09
	

	
	- автомобильного
	0,61
	

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	20,3
	8,03

	5
	Земли лесного фонда
	130,94
	51,8

	6
	Земли водного фонда
	8,37
	3,32


Земли населенных пунктов включают земли сельских населенных пунктов – поселков и деревень. 

На территории района выявлено несколько участков жилой застройки, расположенных вне черты населенных пунктов, на землях иных категорий. Данная жилая застройка, представляет собой бывшие ведомственные здания и сооружения, для проживания обслуживающего персонала, переведенные в статус жилых домов  или жилые дома, построенные на земельных участках выделенных для ведения личного подсобного хозяйства, садово-дачного строительства. 

Перечень населенных пунктов, рядом с которыми находятся земельные участки жилой застройки, размещенные вне земель населенных пунктов
	№ п/п
	Местонахождение участка жилой застройки
	Ориентировочная площадь, га

	1
	С. Золотниковская Пустынь (2 участка)
	3,3

	2
	С. Елховка (1 участок)
	0,5


Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
В процессе обработки и анализа полученных данных выявлено, что часть земель данной категории учитывается также в землях населенных пунктов и лесного фонда. Это относится к землям транспорта, когда транспортные магистрали, проходят по территории населенных пунктов. Территории карьеров месторождений строительных материалов учтены в землях промышленности, хотя размещаются  на землях лесного фонда.

 Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности на территории поселения относятся зоны с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

· водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны производственных объектов; 

· охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

· охранные зоны гидрометеорологических станций и геодезических пунктов;

· запретные районы объектов вооруженных сил РФ;

· охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов; 

· земли природоохранного назначения;

· зоны охраны памятников истории и культуры.

Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Ивановской области, актами местного самоуправления поселения, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств.

5. ЛАНДШАФТЫ И ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы. 

Памятники природы и участки земель с особым правовым режимом использования

	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	I.  РЕШЕНИЕ  МАЛОГО СОВЕТА  ОБЛАСТНОГО СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ    № 148 от 14.07.1993 г.

	Памятники  природы

	1
	Озеро Коптевское
	в 18 км южнее г. Тейково, в 0,5 км юго-западнее п. Коптево
	55,7

	2
	Болото Берестево
	в 24 км юго-западнее г. Тейково, в 3 км восточнее 
д. Поддыбье
	244

	Природные объекты,  предлагаемые  под  охрану  в  качестве  памятников  природы  и  заказников

	3
	"Святой" родник вблизи с. Елховка 
	в 1 км юго-западнее с. Елховка, в долине ручья Синюха
	0,2

	II. УКАЗ  ГУБЕРНАТОРА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 96-УГ  от  20.07.2004 г.

	  Природные комплексы и объекты, которым предлагается присвоить статус  "Особо охраняемые природные территории местного значения"

	4
	Шумиловский родник
	около д. Шумилово
	0,02


Примечание:

1. Список памятников природы и природных объектов, предлагаемых под охрану, приведен на основании действующих решений малого Совета областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 г. № 147 и № 148 и дополнен  объектами из указа губернатора Ивановской области от 20.04.2004 г. № 96-УГ;

Перечень объектов рекреационного назначения

	№  

п/п
	Наименование
	S тер.,

га
	Вместимость учреждения, мест
	Норма территории

на человека

(СНиП 2.07.01-89*), м2

	
	
	
	всего
	в т.ч.

кругл. год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	сп   Морозовское  -   восточный и южный берег оз. Рубское

	Пляж восточного берега (Ивановский)
	3,0
	1200
	-
	0,25 м протяжен-ности береговой полосы
	

	Бывш. детская дача   ОАО "Ивэнергомаш"
	5,0
	разрушена
	-
	150-200
	

	Спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ
	6
	180
	-
	140-160
	

	Спортивно-оздоровительный лагерь ИГЭУ
	12
	230
	-
	140-160
	

	Спортивно-оздоровительный лагерь ИГТА
	5
	100
	-
	140-160
	

	База отдыха ЗАО "Союз"
	0,45
	15
	-
	140-160
	

	База отдыха (Сидорычева  А. И.)
	0,04
	5
	-
	140-160
	


6. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Численность населения Морозовского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила  1413 человек. 

Характеристика  населенных   пунктов по площади, количеству домовладений, возрастной и половой структуре общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ 

п/п
	Наименование
	Кол-во домо-владе-ний, шт.
	Площадь, га
	Численность населения, чел.

	
	
	
	по плану
	всего
	муж.
	жен.
	в т.ч.  в  возрасте

	
	
	
	
	
	
	
	0-7 лет
	7-16 лет
	17-55(60) лет
	56(60) лет

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	с.  Морозово
	307
	192,9
	1060
	478
	582
	65
	27
	38
	75
	41
	34
	687
	332
	355
	233
	78
	155

	2.
	с. Золотниковская 

    Пустынь
	36
	18,0
	8
	6
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	5
	3
	2

	3.
	с. Якшино
	46
	31,5
	39
	21
	18
	2
	2
	0
	2
	1
	1
	21
	10
	11
	14
	8
	6

	4.
	д. Синяя Осока
	87
	36,8
	147
	71
	76
	6
	4
	2
	9
	7
	2
	84
	45
	39
	48
	15
	33

	5.
	д. Коптево
	112
	183,3
	78
	41
	37
	5
	5
	0
	2
	1
	1
	33
	19
	14
	38
	16
	22

	6.
	д. Быково
	27
	16,5
	7
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	5
	3
	2

	7.
	д. Гридино
	26
	19,8
	12
	4
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	2
	8
	2
	6

	8.
	д. Дашково
	33
	18,0
	7
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	2
	4
	2
	2

	9.
	д. Реброво
	24
	17,4
	10
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	4
	2
	4
	1
	3

	10.
	д. Удуново
	0
	1,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	д. Яковино
	0
	3,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	д. Ермолиха
	23
	1,1
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	13.
	с. Обезово
	22
	8,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	д. Подлесиха
	37
	36,1
	40
	24
	16
	4
	2
	2
	1
	1
	0
	31
	18
	13
	4
	3
	1

	15.
	д. Сосново
	9
	4,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	д. Шиборская
	19
	12,1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	17.
	д. Шабуриха
	3
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	с. Елховка
	212
	95,4
	553
	258
	295
	47
	25
	22
	49
	24
	25
	367
	187
	180
	90
	22
	68

	19
	с. Поддыбье
	68
	76,2
	102
	51
	51
	8
	4
	4
	9
	2
	7
	59
	37
	22
	26
	8
	18

	20
	д. Ильинское
	10
	5,6
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	1

	21
	д. Никитино
	36
	14,5
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1

	22
	д. Никитцыно
	31
	17,9
	18
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	6
	1
	11
	3
	8

	23
	д. Пеньково
	9
	5,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	д. Пержево
	26
	12,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	д. Санники
	23
	11,0
	6
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	4
	1
	3

	26
	д. Сокатово
	142
	82,5
	264
	154
	110
	14
	8
	6
	22
	17
	5
	183
	108
	75
	45
	21
	24

	27
	д. Харитоново
	31
	25,9
	15
	6
	9
	0
	0
	0
	3
	2
	1
	5
	2
	3
	7
	2
	5

	28.
	д. Хмельники
	14
	19,3
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	29
	д. Шумилово
	65
	43,1
	39
	20
	19
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	21
	16
	5
	16
	3
	13


     Примечания:

1. Численность населения приведена на 01.01.2009 г. по данным, предоставленным администрацией поселения.
2. Площадь населенных пунктов вычислена по обмеру исходного картографического материала (растровые изображения М 1:10000), предоставленного администрацией Тейковского муниципального района;

3. * - площадь территорий по предварительным неутвержденным данным отчета "О наличии земель…" за 2008 г., выполненным территориальным (межрайонным) отделом :6 Управления Федерального агентства  кадастра объектов по Ивановской области.

Исходным условием развития экономики Морозовского сельского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть которых составляет население в трудоспособном возрасте. 

Возрастная структура общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	
	Всего
	в т.ч. по основным группам населения

	
	
	
	МТ 
	Т 
	СТ

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	с.  Морозово
	1060
	140
	687
	233

	2
	с. Золотниковская Пустынь
	8
	0
	3
	5

	3
	с. Якшино
	39
	4
	21
	14

	4
	д. Синяя Осока
	147
	15
	84
	48

	5
	д. Коптево
	78
	7
	33
	38

	6
	д. Быково
	7
	0
	2
	5

	7
	д. Гридино
	12
	0
	4
	8

	8
	д. Дашково
	7
	0
	3
	4

	9
	д. Реброво
	10
	0
	6
	4

	10
	д. Удуново
	0
	0
	0
	0

	11
	д. Яковино
	0
	0
	0
	0

	12
	д. Ермолиха
	3
	0
	0
	3

	13
	с. Обезово
	0
	0
	0
	0

	14
	д. Подлесиха
	40
	5
	31
	4

	15
	д. Сосново
	0
	0
	0
	0

	16
	д. Шиборская
	2
	0
	0
	2

	17
	д. Шабуриха
	0
	0
	0
	0

	18
	с. Елховка
	553
	96
	367
	90

	19
	с. Поддыбье
	102
	17
	59
	26

	20
	д. Ильинское
	3
	0
	0
	3

	21
	д. Никитино
	2
	0
	0
	2

	22
	д. Никитцыно
	18
	0
	7
	11

	23
	д. Пеньково
	0
	0
	0
	0

	24
	д. Пержево
	0
	0
	0
	0

	25
	д. Санники
	6
	0
	2
	4

	26
	д. Сокатово
	264
	36
	183
	45

	27
	д. Харитоново
	15
	3
	5
	7

	28
	д. Хмельники
	1
	0
	0
	1

	29
	д. Шумилово
	39
	2
	21
	16


  Примечания:

Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрацией  поселения;

МТ, Т, СТ – группы населения, соответственно младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и  старше трудоспособного возраста.
Характеристика центра Морозовского сельского поселения по численности населения

	№№ п/п
	Наименование

 поселения
	Наименование 

центра поселения
	Численность населения нас. пунктов , 

чел
	Доля численности населения населенного пункта  в общей численности Тейковского района (14058 чел.), %

	1
	Морозовское
	с. Морозово
	1060
	7,54


Градация населенных пунктов по общей численности населения

	Количество  зарегистрированных  человек

	0
	1-10
	11-100
	101-500
	≥ 500 

	1. д. Удуново
	1. с. Золотниковская  Пустынь
	1.   д. Гридино
	1.   д. Синяя Осока
	1.   с.  Морозово

	2. д. Яковино
	2. д. Быково
	2.   д. Коптево
	2.   с. Поддыбье
	2.   с. Елховка

	3. с. Обезово
	3. д. Дашково
	3.   д. Подлесиха
	3.   д. Сокатово
	

	4. д. Сосново
	4. д. Реброво
	4.   с. Якшино
	
	

	5. д. Шабуриха
	5. д. Ермолиха
	5.   д. Никитцыно
	
	

	6.   д. Пеньково
	6. д. Шиборская
	6.   д. Харитоново
	
	

	7.   д. Пержево
	7.   д. Ильинское
	7.   д. Шумилово
	
	

	
	8.   д. Никитино
	
	
	

	
	9.   д. Санники
	
	
	

	
	10.   д. Хмельники
	
	
	


Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Морозовского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.
7. ЖИЛИЩНый фонд
7.1.  Современное состояние

Жилищный фонд Морозовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 1478 зданий, общей площадью 66,95 тыс. м2 (данные администрации поселения). 

Характеристика жилищного фонда Морозовского сельского поселения, %

	Жилищный фонд, %
	Кол-во домо-владе-ний, 

шт.
	Численность населения, чел.
	Средняя обеспеченность

общ. S жилья,

 м2
	Обеспеченность централизованными инж. сетями, %

	Всего, тыс. м2 общ. площ.
	в т.ч. в собственности
	в т.ч. в домах
	в т.ч. с износом
	
	
	
	водо-прово-дом
	канали-зацией
	электри-чеством
	электро-плитами
	газовыми плитами
	теплом
	горячей водой

	
	Муни-ципаль-ной
	Част-ной
	Смешенной
	4-5 эт.
	2-3 эт.
	1 эт.
	Сезон-ного прожи-вания
	 65 %
	 65 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66,95
	58
	121
	21
	-
	36
	75
	89
	69
	31
	1478
	2416
	27
	20
	27
	100
	20
	80
	41
	11


         Характеристика  жилищного фонда  Морозовского поселения в разрезе населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-

ния
	всего
	с.  Морозово
	с ЗолотниковскаяПустынь
	с. Якшино
	д. Синяя Осока
	д. Коптево
	д. Быково
	д. Гридино
	д. Дашково
	д. Реброво
	д. Удуново
	д. Яковино
	д. Ермолиха
	с. Обезово
	д. Подлесиха
	д. Сосново
	д. Шиборская
	д. Шабуриха
	с. Елховка
	с. Поддыбье
	д. Ильинское
	д. Никитино
	д. Никитцыно
	д. Пеньково
	д. Пержево
	д. Санники
	д. Сокатово
	д. Харитоново
	д.  Хмельники
	д. Шумилово

	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общий объем жил. фонда
	тыс. м2 общ. S кв.
	44,43
	22,3
	1,4
	2,0
	3,88
	6,0
	1,08
	1,04
	1,3
	0,96
	-
	-
	0,92
	0,88
	1,47
	0,36
	0,76
	0,08
	8,774
	1,487
	0,256
	0,485
	0,972
	0,280
	0,362
	0,678
	6,254
	0,849
	0,338
	1,786

	2.   в т. ч.     в общем объеме жилищного фонда

	2.1
	Государствен-ной собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	муниципальной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	17,29
	14,0
	-
	0,30
	0,92
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,17
	-
	-
	-
	2,881
	0,280
	
	
	
	
	
	
	0,959
	0,036
	
	0,072

	
	
	% от общ. V ЖФ
	39
	62,8
	-
	15,0
	23,7
	31,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,6
	-
	-
	-
	32,8
	18,8
	
	
	
	
	
	
	15,4
	4,2
	
	4,0

	2.3
	частной  собственности
	тыс. м2 общ. S кв.
	27,14
	8,3
	1,4
	1,7
	2,96
	4,1
	1,08
	1,04
	1,3
	0,96
	-
	-
	0,92
	0,88
	1,3
	0,36
	0,76
	0,08
	2,968
	1,207
	0,256
	0,485
	0,972
	0,280
	0,362
	0,678
	3,500
	0,813
	0,338
	1,714

	
	
	% от общ. V ЖФ
	61
	37,2
	100
	85,0
	76,3
	68,3
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	88,4
	100
	100
	100
	33,8
	81,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	55,9
	95,8
	100
	96,0

	2.4
	смешенной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,925
	
	
	
	
	
	
	
	1,795
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,4
	
	
	
	
	
	
	
	28,7
	
	
	

	3.   в т. ч.    в общем объеме жилищного фонда

	3.1
	в многоэтажных домах 

(4-5 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	в домах средней этажности  (2-3 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	6,7
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,925
	
	
	
	
	
	
	
	1,795
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	15,1
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,3
	
	
	
	
	
	
	
	28,7
	
	
	

	3.3
	в индивид. домах постоянного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	19,23
	11,9
	0,24
	0,78
	2,08
	2,62
	0,04
	0,32
	0,18
	0,24
	0
	0
	0,08
	0
	0,67
	0
	0,08
	0
	2,417
	1,175
	0,018
	0,037
	0,346
	
	
	0,202
	2,375
	0,111
	0,028
	0,600

	
	
	% от общ. V ЖФ
	43,2
	53,4
	17,1
	39,0
	53,6
	43,7
	3,7
	30,8
	13,8
	25,0
	0,0
	0,0
	8,7
	0,0
	45,6
	0,0
	10,5
	0,0
	27,6
	79,0
	7,0
	7,6
	35,6
	
	
	29,8
	37,9
	13,1
	8,3
	33,6

	3.4
	в индивид. домах сезонного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	18,5
	3,7
	1,16
	1,22
	1,8
	3,38
	1,04
	0,72
	1,12
	0,72
	0
	0
	0,84
	0,88
	0,8
	0,36
	0,68
	0,08
	3,432
	0,312
	0,238
	0,448
	0,626
	0,280
	0,362
	0,476
	2,084
	0,738
	0,310
	1,186

	
	
	% от общ. V ЖФ
	41,7
	16,6
	82,9
	61,0
	46,4
	56,3
	96,3
	69,2
	86,2
	75,0
	100,0
	100,0
	91,3
	100,0
	54,4
	100,0
	89,5
	100,0
	39,1
	21,0
	93,0
	92,4
	64,4
	100
	100
	70,2
	33,4
	86,9
	91,7
	66,4

	4.    в т. ч.    в общем объеме жил. фонда

	4.1
	Жил. ф. с износом < 65%
	тыс. м2 общ. S кв.
	44,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,317
	1,247
	0,158
	0,350
	0,378
	
	
	0,521
	4,845
	0,801
	
	0,970

	
	
	% от общ. V ЖФ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,0
	83,9
	61,7
	72,2
	38,9
	
	
	76,8
	77,5
	94,3
	
	54,3

	4.2
	Жил. ф.с износом > 65%* (в т.ч. аварийный)
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,457
	0,240
	0,098
	0,135
	0,594
	0,280
	0,362
	0,157
	1,409
	0,048
	0,338
	0,816

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,0
	16,1
	38,3
	27,8
	61,1
	100
	100
	23,2
	22,5
	5,7
	100
	45,7

	5.
	Количество  домовладений
	ед.
	811
	307
	36
	46
	87
	112
	27
	26
	33
	24
	-
	-
	23
	22
	37
	9
	19
	3
	212
	68
	10
	36
	31
	9
	26
	23
	142
	31
	14
	65

	6.   Обеспеченность жил. фонда централиз. инж. сетями:

	6.1
	водопроводом
	% от общ. ЖФ
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	6.2
	канализацией
	% от общ. ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	6.3
	электричеством
	% от общ. ЖФ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4
	электроплитами
	% от общ. ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	газовыми плитами
	% от общ. ЖФ
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,9
	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	

	6.6
	теплом
	% от общ. ЖФ
	8
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,3
	
	
	
	
	
	
	
	99,98
	
	
	

	6.7
	горячей водой
	% от общ. ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	7.
	Средняя обеспеченность населения муници-

пального района общей площадью квартир
	м2 / чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Численность населения
	чел.
	1413
	1060
	8
	39
	147
	78
	7
	12
	7
	10
	0
	0
	3
	0
	40
	0
	2
	3
	553
	102
	3
	2
	18
	0
	0
	6
	264
	15
	1
	39


* имеется централизованное водоснабжение до колонок.
Характерным для Морозовского сельского поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период). 

Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Отмечаются единичные случаи индивидуального личного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств. 

7.2.  Проектное решение

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда на расчетный срок (2030 г.),  тыс. м2/га
	№ п/п
	Наименование поселения
	Усадебная застройка
	2-3х эт. застройка
	4-5х эт. застройка
	Всего

	
	
	Сохраняемая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохра-няемая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохр-няемая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохра-няемая
	Новое строи-тельство
	Всего

	1
	Морозовское
	54,73

54,73
	9,7
48,5
	64,43
103,23
	10,72
5,9
	1,0

0,6
	11,72
6,5
	-
	-
	-
	65,45
60,63
	10,7
49,1
	76,15
109,73


Уже сейчас наблюдается увеличение использования территории поселения, что обусловлено транспортно-временной близостью к г.о. Тейково и г. Иваново – административному центру Ивановской области. С целью сохранения данной тенденции проектом предусматривается сохранение существующих деревень с увеличением территорий некоторых из них.

Проектное предложение по изменению площади населенных пунктов Морозовского сельского поселения
Для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство населению  и для приведения целевого назначения в соответствие с фактическим использованием требуется  перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.
	№ п/п
	Земельный участок (адрес, местоположение)
	Форма собственности
	Кадастровый номер (при наличии, либо описание местоположения)
	Площадь, га
	Основание включения в границу населенного пункта
	Категория земельного участка
	Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)

	
	
	
	
	
	
	Фактическая
	Планируемая
	

	с. Золотниковская Пустынь

	1
	вблизи с. Золотниковская Пустынь
	частная
	юго-западнее с. Золотниковская Пустынь
	2,8 
	Перевод земель и земельных участков в их составе из одной категории в другую под объектами  недвижимости
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием ЗУ

	2
	вблизи с. Золотниковская Пустынь
	частная
	северо-восточнее с. Золотниковская Пустынь
	0,50 
	Перевод земель и земельных участков в их составе из одной категории в другую под объектами  недвижимости
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием ЗУ

	с. Елховка

	3
	с.Елховка, ул.Центральная
	частная
	севернее с.Елховка
	0,50
	Перевод земель и земельных участков в их составе из одной категории в другую под объектами  недвижимости
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием ЗУ


8.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Морозовского сельского поселения  отраслевая специализация представлена:

1. сельским хозяйством;

2. лесоводством;

3. рыболовством и животноводством;

4. обрабатывающей промышленностью ( производство  древесины, деревянных изделий);

5. электроэнергией, газом и водоснабжением;

6. строительством;

7. оптовой и розничной торговлей;

8. транспортом, складским хозяйством и связью;

9. здравоохранением и социальными услугами.

Промышленные предприятия Морозовского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование предприятия
	S, га
	Форма собств. земли
	Адрес
	Числен-ность работаю-щих, чел.
	Класс предпри-ятия
	Отрасль
	Вид  деятельности
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ООО "Сокатовский завод"
	5,8
	ЧС
	д. Сокатово,

Советская, 11
	46
	III
	металлообрабат.
	Производство инструментов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, доукомплектовка автомобилей УАЗ, металлообработка
	

	1
	ИП Платов
	0,3
	неоформл.
	д. Подлесиха
	2
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	2
	ООО "Сарос"
	0,57
	ЧС
	с. Морозово,

3-я Полевая, 2а
	5
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины
	

	3
	ООО "Феникс"
	1,02
	мун.
	с. Морозово,

Совхозная, 18
	4
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка и строгание древесины, производство непропитанных железнодорожных шпал из древесины
	

	4
	ООО  "Морозовское лесопромышленное предприятие"
	2,54
	ЧС
	с. Морозово,

3-я Полевая, 2
	74
	IV
	деревообрабат.
	Производство пиломатериалов толщиной более 6 мм; произв-во непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. Произв-во деревянных строительных конструкций и столярных изделий
	

	5
	Асфальтобетонный завод
	2,2
	мун.
	вблизи

с. Зол.Пустынь
	н/д
	II
	строительная
	Производство асфальта и бетона
	

	6
	ДЭП-9
	6,98
	мун.
	вблизи с. Золотни-ковская Пустынь
	н/д
	IV
	строительная
	разработка гравийных и песчаных карьеров месторождения "Золотниковская Пустынь"
	

	7
	ООО  "Ручей"
	4,59
	ЧС
	с. Золотниковская Пустынь
	н/д
	III
	пищевая
	Рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
	


Примечание:

"н/д"  - нет данных, численность работающих условно принята 10 человек

9.  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. Современное состояние

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Учреждения  образования

   Характеристика общеобразовательных учреждений

	№

п п/
	Населенный пункт
	Мощность учреждения,

мест
	Загрузка учреждения, %

	
	
	Проектная
	Фактическая
	

	Среднеобразовательные школы

	1
	с. Морозово
	200
	76
	38

	2
	с. Елховка
	100
	57
	57


Для школ Морозовского сельского поселения характерна низкая наполняемость классов.

Из учреждений профессионального образования в с. Морозово находится Лесотехническая школа на 240 мест.
Характеристика объектов обслуживания

	№
	Наименование населенного пункта
	Объекты  обслуживания

	
	
	образование           (вместимость/факт)
	здравоохранение
	культурно-досуговые
	административно-деловые, торговые, финансовые, прочие

	
	
	д/с
	шк.
	больн.
	ФАП
	клуб
	библио-тека
	спорт. комплекс
	адм.
	маг., рынок
	сб. касса
	пункт связи
	прочие                    (почта, отд. милиции, пож. часть, церковь)

	
	
	мест
	мест
	коек
	посещ. в смену
	мест
	ед.хран
	м2 зала
	объект
	объект/м2 торг.S
	операц. место
	объект
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	   МОРОЗОВСКОЕ с.п.

	1
	с.  Морозово
	15 / 15
	284 / 50
	8
	-
	200
	10264
	-
	1
	4/143
	-
	1
	церковь, кладбище(5

	2
	с. Якшино
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	3
	д. Синяя Осока
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1/72
	-
	1
	кафе

	4
	с. Обезово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	церковь,  кладбище

	5
	с. Елховка
	60 / 21
	192 / 49
	-
	10
	120
	9000
	-
	-
	1/165
	-
	-
	церковь,  кладбище

	6
	с. Поддыбье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище

	7
	д. Ильинское
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	8
	д. Сокатово
	10 / 10
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	1
	2/139
	-
	1
	-

	9
	д. Шумилово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище


9.2. Проектное решение

Повышение качества жизни населения требует создания современной системы обслуживания.

Обеспеченность учреждениями социально-нормируемых отраслей (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и пр.) требует строгого контроля. Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения, при этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Строительство объектов социальной сферы на расчетный срок (2030 г.) намечено исходя из потребности, рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При формировании перечня объектов капитального  строительства учтены рекомендации по схеме территориального планирования Тейковского муниципального района.
Объекты образования

Размещение объектов образования определено с учетом оценки действующих объектов по техническому состоянию и степени загрузки и расчета потребности по демографическому прогнозу. 

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

	Числ-сть населения на расчет-ный срок, чел.
	Детские дошкольные учреждения,

 мест
	Общеобразовательные школы,  мест

	
	миним. норм. обеспеч. 

на 1000 жителей
	потреб-ность
	вместимость
	миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей
	потребность
	сохраняемые

	
	
	
	сохраняемые
	проектируемые
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2401
	45,8
	64
	36
	11
	47
	108
	-
	476


Размещение детских дошкольных учреждений

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Вместимость, мест

	
	
	сохраняемые
	проектируемые

	1
	с. Морозово
	-
	-

	2
	с. Елховка
	36*
	11

	3
	д. Сокатово
	10
	-


Объекты здравоохранения

Важнейшей заботой общества является здоровье человека. 

Для обеспечения населения поселения медицинскими услугами предложено  размещение 1 ФАП в д. Синяя Осока.
Торговля и общественное питание

В условиях рыночной экономики быстро развивается сеть предприятий торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания. 

Расчет объектов обслуживания

	Наименование учреждения
	Ед. изм.
	сохраняемые / проектируемые

	1
	2
	3

	ДДУ
	мест
	30

80

	Общеобразов. школа
	мест
	300

-

	Центр детского творчества
	мест
	-

40

	Лесотехническая школа
	объект
	1

-

	Больница
	коек
	8



	ФАП
	посещ./смену
	35

60

	Детская консультация
	посещ./смену
	Обслуживание выездными врачами при ФАП

	Аптека, аптечный пункт
	объект
	1

1

	Детская молочная  кухня при детской консультации
	порций/сут.
	-

	Спортзалы  (спорткомплексы)
	м2 

пл.зала
	-

	Бассейны(2
	м2 зерк. воды
	-

30

	Клуб 
	м2  общ. пл.
	320

-

	Библиотека  (при клубах)
	тыс. ед. хран.
	19,264

-

	Магазины смешанной торговли
	м2  торг. пл.
	319

80

	КБО
	рабоч. мест
	-

6

	Приемные пункты химчисток
	объект
	-

2

	Бани
	мест
	-

35

	Пункт связи
	объект
	3

2

	Сбербанк
	опер. место
	-

	Администрация поселения
	объект
	2

-


10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10.1.  Современное состояние

Существующее транспортное обеспечение Морозовского сельского поселения представлено автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Воздушный, водный и  трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный транспорт. 

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог II, IV, V технической категории общей протяженностью порядка 45,43 км и сетью грунтовых проселочных дорог.
Основными проблемами транспортной инфраструктуры Морозовского поселения является их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40 %. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Основу дорожной сети общего пользования составляют федеральная и межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Автодорога М-7 «Подъезд к Иваново» относится к федеральной собственности и находится в сфере ответственности федерального государственного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агенства».
Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и департамента дорожного хозяйства Ивановской области

	№ п/п
	Наименование
	Протяжен-ность, 

км
	Катего-

рия
	Интенсивность движения, приведенная,    авт./сутки
	Параметры поперечного профиля (ширина), м
	Вид

покрытия
	Наличие сооружений

	
	
	
	
	факт
	прогноз 
	проезжей 

части
	земляного

 полотна
	полосы

 отвода
	
	мосты
	трубы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	п.м.
	шт.
	п.м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АВТОДОРОГИ,  НАХОДЯЩИЕСЯ  НА  БАЛАНСЕ  ДЕПАРТАМЕНТА  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	Автодороги  федерального значения

	1
	Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)
	16,4
	II
	9000
	11000
	14,0
	20,0
	60
	А/б
	-
	-
	4
	72

	Автодороги  межмуниципального значения

	1
	Якшино – Реброво – Подлесиха
	6,60
	IV
	75
	100
	6,0
	10,0
	28,9
	А/б + Щ
	-
	-
	9
	140

	2
	Якшино – Реброво – Подлесиха
	6,30
	IV
	75
	100
	6,0
	10,0
	28,9
	А/б + Щ
	-
	-
	6
	60

	3
	Подъезд к Коптево
	2,10
	V
	50
	60
	6,0
	8,0
	0,0
	А/б
	-
	-
	3
	50

	4
	Тейково – Шумилово
	2,03
	V
	35
	65
	6,0
	8,0
	18,0
	Щ
	-
	-
	2
	35

	5
	Сокатово – Елховка – Поддыбье
	6,70
	IV
	50
	60
	6,0
	10,0
	25,0
	А/б + Щ
	-
	-
	8
	125

	6
	Сокатово – Елховка – Поддыбье
	4,30
	IV
	50
	60
	6,0
	10,0
	25,0
	А/б + Щ
	-
	-
	3
	50


Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами

	Наименование поселения
	Кол-во населенных пунктов
	Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия

	
	
	всего
	в  т.ч.  с населением

	
	
	
	0 чел.
	1-10 чел.
	11-100 чел

	Морозовское
	17
	8
	4
	3
	1

	
	
	
	д. Удуново
	д. Дашково
	

	
	
	
	д. Шабуриха
	д. Ермолиха
	

	
	
	
	д. Сосново
	д. Шиборская
	

	
	
	
	д. Яковино
	
	

	
	
	
	д. Пеньково
	д. Санники
	д. Никитцыно

	
	
	
	д. Пержево
	д. Никитино
	


Железнодорожная сеть, относящаяся к Северной железной дороге, представлена однопутной железной дорогой Александров – Иваново, пересекающая территорию района с юго-запада на северо-восток, проходит через г.о. Тейково и населенные пункты: станция Пелгусово, станция Оболсуново, станция Сахтыш, с. Морозово, п. Нерль.

Железнодорожное сообщение на территории области обслуживается Ивановским филиалом Ярославского отделения Северной железной дороги. В структуре отправляемых грузов основными являются строительные и лесные, прибывают главным образом нефтепродукты, зерно и промышленное сырье.

Основными проблемами для поддержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии, а также то, что железная дорога в Ивановской области не электрифицирована.

10.2. Проектное решение

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-    реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

- улучшение внешних транспортных связей.
Строительство подъездных дорог с твердым покрытием

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во домовладений
	Кол-во населения
	Перспектива развития
	Протяженность подъезда

	Морозовское сп

	1
	д. Дашково
	33
	7
	
	1,3

	2
	д. Ермолиха
	23
	3
	
	0,5

	3
	д. Шиборская
	19
	2
	
	0,9

	
	Итого
	75
	12
	
	2,7


11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
11.1.  Современное состояние

Водоснабжение

Обеспечение водой потребителей Морозовского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы. На территории района 87 артезианских скважин.

Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями.

Канализация 

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от  многоквартирного жилищного фонда, производственных  зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по  канализационной сети на очистные сооружения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения

	Наименование населенного пункта
	Чис-лен-ность насе-ления, чел.
	электроснабжение
	тепло-снабжение
	газо-снабжение
	водо-снабжение
	кана-лизование
	связь

	
	
	сети
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения

	с.  Морозово
	1060
	+
	6ТП
	+
	3 кот.
	-
	-
	+
	3 скв.
	+
	-
	+
	таксоф., ВСС

АТС

	с. Золотниковская Пустынь
	8
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф., ВСС

	с. Якшино
	39
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Синяя Осока
	147
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Коптево
	78
	+
	ПС, ТП
	-
	-
	-
	-
	+
	скв.
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Быково
	7
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Гридино
	12
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Дашково
	7
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Реброво
	10
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Удуново
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	д. Яковино
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	д. Ермолиха
	3
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	с. Обезово
	0
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Подлесиха
	40
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф., ВСС

	д. Сосново
	0
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	д. Шиборская
	2
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Шабуриха
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	с. Елховка
	553
	+
	4ТП
	+
	кот. 
	-
	-
	+
	скв., 2 скв. на  МФ
	+
	-
	+
	таксоф.

АТС

	с. Поддыбье
	102
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Ильинское
	3
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Никитино
	2
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Никитцыно
	18
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Пеньково
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	д. Пержево
	0
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Санники
	6
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Сокатово
	264
	+
	2ТП, ПС
	+
	кот., кот. на заводе
	-
	-
	+
	 скв., 2скв. на з-де
	+
	КНС
	+
	таксоф.

	д. Харитоново
	15
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Хмельники
	1
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	д. Шумилово
	39
	+
	2ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.


1. Цветом выделены населенные пункты, в которых имеется многоквартирный жилищный фонд;

2. Знаками "+", "-" указано наличие (отсутствие) централизованных инженерных сетей и сооружений;

3. "ВСС" – вышка сотовой связи;

4. "таксоф." – установлен таксофон  IMS 450, в соответствии с федеральной программой "Таксофонно-универсальная услуга", реализованной в 2006 - 2008 гг. 
11.2. Проектное решение

Водоснабжение и канализация

На территории Морозовского сельского поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализации многоквартирной жилой застройки, рекреационных  и производственных объектов, включающего:

· реконструкцию и строительство сетей;

· строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

· строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализация – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

Газоснабжение

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения Морозовского поселения  от ГРС п. Петрово-Городище

	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Коптево
	154
	3,83
	1

	2
	Морозово №1 и №2
	340
	3,63+3,53
	2

	3
	Гридино
	38
	3,57
	1

	4
	Реброво
	32
	3,7
	1

	5
	Дашково
	40
	3,66
	1

	6
	Золотниковская Пустынь
	57
	3,61
	1

	7
	Синяя Осока
	129
	3,56
	1


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первейшими мероприятиями по реализации положений Генерального плана являются:

1. Разработка правил землепользования и застройки;

2. Установление геодезических границ земельных участков;

3. Разработка проектов планировок поселений;

4. Строительство административного центра поселения;

5. Развитие сети дорог.
2

