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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Нерльского городского поселения Тейковского района разработан с целью его адаптации  к  современному социально-экономическому положению, новым требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к градостроительной деятельности.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

· произведен градостроительный анализ существующего положения;

· составлены схемы градостроительного зонирования;
· определены принципиальные границы сельских и иных поселений.

Новая редакция генерального плана разработана до 2030 года - расчетный срок, на основе и в соответствии со схемой территориального планирования района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нерльское городское поселение расположено на юго-западе Тейковского района. На севере граница Нерльского городского поселения совпадает с южной границей Крапивновского сельского поселения. На востоке совпадает с западной границей Морозовского сельского поселения, на юго-востоке совпадает с западной границей Сокатовского сельского поселения, на юге - с границей Владимирской области, на юго-западе совпадает с границей Гаврилово-Посадского муниципального района.

Важным градоформирующим фактором поселения являются  транспортные коммуникации. По территории поселения проходят  дороги межмуниципального значения — Тейково – Гаврилов Посад, Торчино – Нерль, Кибергино – Зернилово, Нерль – Захарово – Пантелеево, Киркеево – Карино, а также Северная железная дорога, связывающая центр России с Дальним Востоком и европейским севером. Это обстоятельство способствует будущему туристическому освоению поселения.

Площадь территории городского поселения в его современных административных границах 276,3 км2 . 

В состав Нерльского городского поселения входят поселок Нерль, села: Зернилово, Стебачево, Кибергино, Нельша, деревени: Башки, Булгаково, Бушариха, Варварино, Волосачево, Гари, Думино, Деревня Иван, Ергуницы, Захарово, Карино, Киркеево, Крапивново, Медведево, Минеиха, Москвино, Никульское, Пырьевка, Скворцово, Суново, Тестово, Уреево, Харино, Хмельники, Яришнево, Ясново, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009 г. -  4104 человека.   

История возникновения поселка Нерль связана со строительством железной дороги Иваново-Вознесенск – Юрьев-Польский.
Крупнейший российский предприниматель Савва Морозов финансировал ее прокладку с 1896 по 1899 год. По строительному плану станция должна была находиться близ волостного села Кибергино. Его жители собрали сход и выразили свой протест против того, чтобы по хорошим пахотным землям, веками кормивших их хлебами, протянули железную дорогу. Стройку перенесли в безлюдное место. Свое название станция получила по имени р. Нерль, протекающей в трех километрах от возникшего поселения. Рядовой железнодорожный разъезд приглянулся крестьянину И.И. Аронову, который понимал, что эта дорога может стать помощницей в торговых делах. В 1910 году он построил в Нерли первый цех ткацкой фабрики, вскоре заработал второй цех. Немного позднее его братья возвели третий цех в с. Кибергино. В деревне Крапивново в 1913 г. был построен четвертый цех, а в 1915 г. – пятый в д. Бушариха. Новые рабочие места на фабрике привлекали крестьян со всей округи. Они строили здесь свои дома. С 1917 по 1925 год фабрика была законсервирована. Затем в течении трех лет цеха вновь вводились в эксплуатацию под названием объединение Нерльских фабрик «Серп и молот». 

Постановлением ВЦИК от 1 ноября 1927 года село получило статус рабочего поселка. Первые выборы в поселковый совет состоялись в 1929 году. Руководство всеми сферами жизни осуществлял исполнительный комитет Нерльского поселкового совета депутатов трудящихся (поссовет). Название не менялось до октября 1977 года, в течении 50 лет. С января 2006 года – это Нерльское городское поселение Тейковского муниципального района.

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
На территории Нерльского городского поселения расположен уникальный комплекс памятников архитектуры, археологии и монументального искусства.
Памятники архитектуры представлены культовыми сооружениями, расположенными в деревнях и селах поселения. Все памятники и в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием. Большинство из них находится в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени: разрушены кровли, утрачены лепные элементы. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению (реставрация фасадов и интерьеров, усиление несущих конструкций и перекрытий), а также изменение характера их использования. 

Историко-архитектурные объекты и памятники археологии на территории Нерльского городского поселения.

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Адрес объекта
	Категория охраны
	Вид памятника
	Состояние памятника
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1*
	Преображенская церковь
	д.Булгаково, Нерльское г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Архитектура.
	плохое
	

	2
	Волосачевский

курганный могильник
	0,6 км к В от д. Волосачево Нерльского г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	3*
	Воскресенская церковь 
	с.Зернилово, Нерльское г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Архитектура.
	плохое
	

	4*
	Покровская церковь (деревянная) 
	д.Карино, Нерльское г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Архитектура.
	плохое
	

	5*
	Предтеченская церковь, 

1765 г.
	с. Кибергино, Нерльское с.п.
	Региональная.

Решение Иванов-ского облиспол-кома №368

от 31.08.1989 г.
	Архитектура.
	удовлетворительное
	

	6
	Медведевский 

курганный могильник
	0,9 км к СЗ от д. Медведево Нерльского г.п
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	7
	Дом, в котором родился с 1919 по 1922гг. жил Герой Советского Союза В.И.Ястребцов
	Станция Нерль, железнодорож-ный дом №2,

Нерльское г.п.
	Выявленный объект культурного наследия.
	История.
	
	

	8
	Памятник Герою Советского Союза Сизову
	Нерль пос., Нерльское г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Монументальное искусство.
	
	

	9
	Ярышневская курганная 

группа № 3
	Левый берег р. Нерль, урочище «Грачево», Нерльского г.п.
	Выявленный объект культурного наследия.
	Археология.
	
	

	10*
	Церковь Иоанна Богослова с интерьером, 1786 г.
	с. Стебачево, Нерльское с.п.
	Региональная.

Решение Ивановского облисполкома

от 22.10.1986 г. №322
	Архитектура.
	хорошее
	

	11
	Хмельницкий

одиночный курган («Коровина гора»)
	0,8 км к ЮЗ от д. Хмельники, Нерльского г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	12
	Ясновский фатьяновский могильник
	д. Ясново Нерльского г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	13
	д. Яришнево. Курганная 

группа № 2
	1,4 км к Ю от д. Яришнево, Нерльского г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	14
	Ярышневская курганная группа № 4 (Урандовская)
	Около д. Яришнево, Нерльского г.п.
	Выявленный объект культур-ного наследия.
	Археология.
	
	

	15
	Ярышевские курганы «Паны», XI - XIII вв.
	левый берег реки Нерль, б.н.п. Ярышево, Нерльское г.п.
	Региональная.

Решение Ивановского облисполкома

от 07.03.1961 г.

№ 125
	Археология.
	
	

	16
	Пайдовская курганная группа «Паны» (19 насыпей)
XII-XIII вв.
	Южнее б.н.п. Пайдово, на правом берегу реки Койки
	Постановление совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624
	Археология.
	
	


           _______________________________________________________________________________________________________________

Примечание: 
*В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории установлены зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
Охранные зоны объектов культурного наследия разработаны в1989 году и утверждены решением исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 04.05.1990 №175
3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
3.1. Климат

Климат Тейковского района умеренно континентальный. Продолжительность периода с температурой выше 10 градусов составляет 126 дней, с температурой выше 15 градусов – 75 дней. Климат района характеризуется умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Район находится в условиях избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 79%. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает до 600 мм. Зимний период продолжается около 5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 11,8 градуса ниже нуля. Лето начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в конце августа. Средняя месячная температура самого теплого месяца июля - 17,4 градуса тепла.
Вывод:

· климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

· на сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

· территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкорогатого скота.
3.2. Рельеф
Территория Нерльского городского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. В северной части района абсолютные отметки местности составляют 140-160 м, к югу и юго-востоку убывают до 120-130 м. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.
В поселении выделяются следующие типы рельефа:

· крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

· холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

· полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

· слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

· область водораздельных болот.

3.3. Почвы 

На территории Нерльского поселения  преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжение последних 15 лет сельскохозяйственные угодья эксплуатируются экстенсивными способами: вынос питательных элементов с урожаем существенно превышает их поступление в почву.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (моренный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной мощности (от 0,5 до 15 и более метров). Этот суглинок   наряду с содержанием валунов, хряща и песка включает много пылеватых и иловатых частиц.

К ледниковым отложениям относятся также и верхне-валунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен.

К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих  суглинков распадаться на ореховатые и призматические небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лесовидные суглинки, которые являются более пористыми.

Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно, накладываясь и переплетаясь друг с другом. 

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы, 

Наиболее распространенными являются  дерново-подзолистые. 
Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

Вывод:

· На территории Нерльского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и моренных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.

· К почвам высокого плодородия  относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.

· Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.

3.4.  Инженерно-геологические условия

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Нерльского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.
Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:
1. Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;

2. Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. 

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:
1. Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;

2. Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся:
Крупно-холмистая, холмистая, полого-волнистая моренная равнина, сложенная        моренными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

Полезные ископаемые:

Территория поселения богата запасами торфа – Москвинское, Ергуницкое, Скворцовское месторождения, выявлены месторождения строительных материалов: глины кирпичные и керамзитовые, песчано-гравийные смеси – Хмельниковское месторождение.

3.5.  Гидрография

Нерльское поселение обладает достаточно густой речной сетью. Река Нерль наиболее полноводная из всех рек на территории района, протекает в юго-западной части. В своем течении река мало соприкасается с лесными массивами, берега реки большей частью низкие и местами заболоченные. Ширина реки колеблется в пределах 20(60 м, глубина 1(3м. 
Водосбор р. Нерль слагается небольшими речками и ручьями, из которых наиболее значительными являются Туга, Койка, Крапивновка, Синюха, Райс.

Реки равнинные, характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах. 
Равнинный характер рельефа обусловливает довольно однообразный характер водного режима протекающих здесь рек. 

3.6. Растительность и животный мир

Характеристика растительного мира
Леса Нерльского городского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями. 

Леса занимают выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. Аналогичные функции выполняют и курортные леса.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

Характеристика животного  мира
Видовое разнообразие животного мира Нерльского городского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с "Докладом о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2007 г. ГУПР по Ивановской области" численность видов наземных беспозвоночных животных колеблется от 100 до 120 тыс.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и нескольких видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 235 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из мелких грызунов на территории района обитают полевки и лесная мышь.
Охота и рыбалка

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота. 

4. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Тейковском районе Ивановской области", разработанной территориальным (межрайонным) отделом №6 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ивановской области на 01.012009г.4. 

Структура земель по категориям на 01.01.2009 г.

	№п/п
	Категория земель
	Общая площадь 

	
	
	км2
	%

	Общая площадь поселения
	276,3
	100

	в т.ч.
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	85,02
	30,77

	2
	Земли населенных пунктов
	11,34
	4,1

	3
	Земли   транспорта
	2,07
	0,75

	
	- железнодорожного
	0,85
	

	
	- автомобильного
	1,22
	

	4
	Земли лесного фонда
	168,1
	60,84

	5
	Земли водного фонда
	9,77
	3,54


Земли населенных пунктов включают земли сельских населенных пунктов – поселков и деревень. 

На территории района выявлено несколько участков жилой застройки, расположенных вне черты населенных пунктов, на землях иных категорий. Данная жилая застройка, представляет собой бывшие ведомственные здания и сооружения, для проживания обслуживающего персонала, переведенные в статус жилых домов  или жилые дома, построенные на земельных участках выделенных для ведения личного подсобного хозяйства, садово-дачного строительства. 

Перечень населенных пунктов, рядом с которыми находятся земельные участки жилой застройки, размещенные вне земель населенных пунктов
	№ п/п
	Местонахождение участка жилой застройки
	Ориентировочная площадь, га.

	1
	Д. Харино (1 участок)
	2,1554


Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
В процессе обработки и анализа полученных данных выявлено, что часть земель данной категории учитывается также в землях населенных пунктов и лесного фонда. Это относится к землям транспорта, когда транспортные магистрали, проходят по территории населенных пунктов. Территории карьеров месторождений строительных материалов учтены в землях промышленности, хотя размещаются  на землях лесного фонда.

 Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности на территории поселения относятся зоны с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

· водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны производственных объектов; 

· охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

· охранные зоны гидрометеорологических станций и геодезических пунктов;

· запретные районы объектов вооруженных сил РФ;

· охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов; 

· земли природоохранного назначения;

· зоны охраны памятников истории и культуры.

Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Ивановской области, актами местного самоуправления поселения, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств.

5. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.
Численность населения Нерльского городского поселения на 01.01.2009г. составила – 4104 человека. 

Характеристика  населенных   пунктов по площади, количеству домовладений, возрастной и половой структуре общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ 
п/п
	Наименование
	Кол-во домо-владе-ний, шт.
	Численность населения, чел.

	
	
	
	по плану
	всего
	муж.
	жен.
	в т.ч.  в  возрасте

	
	
	
	
	
	
	
	0-7 лет
	7-16 лет
	17-55(60) лет
	(56(60) лет

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.
	всего
	муж.
	жен.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	п. Нерль
	1027
	302,6
	2299
	895
	1404
	121
	61
	60
	186
	85
	101
	1011
	421
	590
	981
	328
	653

	2. 
	с. Зернилово
	71
	51,6
	114
	36
	78
	2
	0
	2
	13
	7
	6
	71
	19
	52
	28
	10
	18

	3. 
	с. Стебачево
	70
	29,8
	15
	8
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	8
	7

	4. 
	с. Кибергино
	211
	84,3
	345
	131
	214
	16
	6
	10
	28
	12
	16
	164
	75
	89
	137
	38
	99

	5. 
	с. Нельша
	58
	38,2
	192
	86
	106
	6
	3
	3
	19
	7
	12
	140
	69
	71
	27
	7
	20

	6. 
	д. Башки
	2
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. 
	д. Булгаково
	32
	19,9
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	2

	8. 
	д. Бушариха
	55
	26,2
	121
	45
	76
	2
	1
	1
	3
	2
	1
	90
	31
	59
	26
	11
	15

	9. 
	д. Варварино
	8
	7,3
	6
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	2
	4

	10. 
	д. Волосачево
	11
	7,2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	11. 
	д. Гари
	23
	19,7
	9
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	9

	12. 
	д. Думино
	54
	35,3
	161
	72
	89
	4
	2
	2
	11
	6
	5
	99
	46
	53
	47
	18
	29

	13. 
	д. Д.-Иван
	25
	18,3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	14. 
	д. Ергуницы
	5
	2,2
	5
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	2

	15. 
	д. Захарово
	32
	27,7
	20
	9
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	9
	11

	16. 
	д. Карино
	3
	17,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17. 
	д. Киркеево
	25
	23,7
	5
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	3

	18. 
	д. Крапивново
	108
	70,4
	75
	22
	53
	1
	1
	0
	6
	3
	3
	30
	13
	17
	38
	5
	33

	19. 
	д. Медведево
	19
	23,5
	7
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	5
	1
	4

	20. 
	д. Минеиха
	22
	8,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21. 
	д. Москвино
	105
	81,9
	261
	83
	178
	4
	2
	2
	35
	18
	17
	174
	45
	129
	48
	18
	30

	22. 
	д. Никульское
	14
	9,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23. 
	д. Пырьевка
	48
	31,1
	95
	33
	62
	8
	5
	3
	15
	7
	8
	27
	10
	17
	45
	11
	34

	24.
	д. Скворцово
	5
	4,3
	5
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	3
	0
	0
	0

	25.
	д. Суново
	72
	42,3
	202
	92
	110
	6
	3
	3
	23
	10
	13
	134
	61
	73
	39
	18
	21

	26.
	д. Тестово
	22
	25,3
	17
	7
	10
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	4
	6
	5
	3
	2

	27.
	д. Уреево
	54
	25,2
	18
	4
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	2
	12
	4
	2
	2

	28.
	д. Харино
	33
	52,5
	66
	22
	44
	1
	0
	1
	6
	4
	2
	40
	15
	25
	19
	3
	16

	29.
	д. Хмельники
	7
	7,7
	4
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	2

	30.
	д. Яришнево
	43
	27,1
	56
	11
	45
	1
	1
	0
	3
	2
	1
	31
	4
	27
	21
	4
	17

	31.
	д. Ясново
	14
	11,6
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	
	Итого
	2278
	1134,6
	4104
	1573
	2531
	174
	85
	89
	348
	163
	185
	2042
	818
	1224
	1540
	507
	1033


примечания:

1. Численность населения приведена на 01.01.2009г. по данным, предоставленным администрацией поселения;

2. Площадь населенных пунктов вычислена по обмеру исходного картографического материала (растровые изображения М 1:10000), предоставленного администрацией Тейковского муниципального района;

3. * - площадь территорий по предварительным неутвержденным данным отчета "О наличии земель…" за 2008 г., выполненным территориальным (межрайонным) отделом :6 Упраления Федерального агентства  кадастра обьъектов по Ивановской области.

Исходным условием развития экономики Нерльского является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, которых составляет население в трудоспособном возрасте. 
Возрастная структура общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

	№ п/п
	Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	
	всего
	в т.ч. по основным группам населения

	
	
	
	МТ 
	Т 
	СТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	гп   НЕРЛЬСКОЕ
	4104
	522
	2042
	1540

	1
	п. Нерль
	2299
	307
	1011
	981

	2
	с. Зернилово
	114
	15
	71
	28

	3
	с. Стебачево
	15
	0
	0
	15

	4
	с. Кибергино
	345
	44
	164
	137

	5
	с. Нельша
	192
	25
	140
	27

	6
	д. Башки
	0
	0
	0
	0

	7
	д. Булгаково
	3
	0
	0
	3

	8
	д. Бушариха
	121
	5
	90
	26

	9
	д. Варварино
	6
	0
	0
	6

	10
	д. Волосачево
	1
	0
	0
	1

	11
	д. Гари
	9
	0
	0
	9

	12
	д. Думино
	161
	15
	99
	47

	13
	д. Д.-Иван
	1
	0
	0
	1

	14
	д. Ергуницы
	5
	0
	0
	5

	15
	д. Захарово
	20
	0
	0
	20

	16
	д. Карино
	0
	0
	0
	0

	17
	д. Киркеево
	5
	0
	0
	5

	18
	д. Крапивново
	75
	7
	30
	38

	19
	д. Медведево
	7
	0
	2
	5

	20
	д. Минеиха
	0
	0
	0
	0

	21
	д. Москвино
	261
	39
	174
	48

	22
	д. Никульское
	0
	0
	0
	0

	23
	д. Пырьевка
	95
	23
	27
	45

	24
	д. Скворцово
	5
	0
	5
	0

	25
	д. Суново
	202
	29
	134
	39

	26
	д. Тестово
	17
	2
	10
	5

	27
	д. Уреево
	18
	0
	14
	4

	28
	д. Харино
	66
	7
	40
	19

	29
	д. Хмельники
	4
	0
	0
	4

	30
	д. Яришнево
	56
	4
	31
	21


Примечания:
Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрацией поселения;

МТ, Т, СТ – группы населения соответственно младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и  старше трудоспособного возраста

Это свидетельствует о достаточно напряженной ситуации с ресурсами труда в МО. К сожалению, более низкий удельный вес трудоспособного населения вызван более высокой по сравнению с областными значениями долей лиц пенсионного возраста, что ведет к росту пенсионной нагрузки на трудоспособное население. 

Характеристика центров поселений по численности населения

	№ п/п
	Наименование

 поселения
	Наименование 

центра поселения
	Численность населения нас. пунктов , 

чел
	Доля численности населения населенного пункта  в общей численности Тейковского района (14058 чел.), %

	1
	Нерльское
	 п. Нерль
	2299
	16,35


Градация населенных пунктов по общей численности населения

	количество  зарегистрированных  человек

	0
	1-10
	11-100
	101-500
	≥ 500 

	I.   г.п.   НЕРЛЬСКОЕ 

	1. д. Башки
	1. д. Гари
	1. д. Захарово
	1. д. Бушариха 
	1.   п. Нерль

	2. д. Карино
	2. д. Булгаково
	2. д. Крапивново 
	2. д. Думино 
	

	3. д. Минеиха
	3. д. Варварино
	3. д. Пырьевка
	3. с. Зернилово
	

	4. д. Никульское
	4. д. Волосачево
	4. с. Стебачево
	4. с. Кибергино
	

	
	5. д. Д.-Иван
	5. д. Тестово
	5. д. Москвино
	

	
	6. д. Ергуницы
	6. д. Уреево
	6. с. Нельша
	

	
	7. д. Киркеево
	7. д. Харино
	7. д. Суново
	

	
	8. д. Медведево
	8. д. Яришнево
	
	

	
	9. д. Скворцово
	
	
	

	
	10. д. Хмельники
	
	
	

	
	11. д. Ясново
	
	
	


Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Нерльского городского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1.  Современное состояние

Жилищный фонд Нерльского городского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 2278 зданий, общей площадью 152,44 тыс. м2 (данные администрации поселения). 

Характеристика жилищного фонда в разрезе поселений, %

	№ п/п
	Наименование поселения
	Жилищный фонд, %
	Кол-во домо-владе-ний, 

шт.
	Численность населения, чел.
	Средняя обеспеченность

общ. S жилья,

 м2
	Обеспеченность централизованными инж. сетями, %

	
	
	всего, тыс. м2 общ. площ.
	в т.ч. в собственности
	в т.ч. в домах
	в т.ч. с износом
	
	
	
	водо-прово-дом
	канали-зацией
	электри-чеством
	электро-плитами
	газовыми плитами
	теплом
	горячей водой

	
	
	
	Муни-ципаль-ной
	Част-ной
	Смешен-ной
	4-5 эт.
	2-3 эт.
	1 эт.
	Сезон-ного прожи-вания
	( 65 %
	( 65 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Нерльское
	152,4
	18
	82
	-
	-
	13
	68
	19
	63
	37
	2278
	4104
	37,1
	16
	16
	100
	3
	97
	7
	-


  Характеристика  жилищного фонда  Нерльского городского поселения в разрезе населенных пунктов

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-

ния
	всего
	 пгт. Нерль
	с. Зернилово
	с. Стебачево
	с. Кибергино
	с. Нельша
	д. Башки
	д. Булгаково
	д. Бушариха
	д. Варварино
	д. Волосачево
	д. Гари
	д. Думино
	д. Д.-Иван
	д. Ергуницы
	д. Захарово
	д. Карино
	д. Киркеево
	д. Крапивново
	д. Медведево
	д. Минеиха
	д. Москвино
	д. Никульское
	д. Пырьевка
	д. Скворцово
	д. Суново
	д. Тестово
	д. Уреево
	д. Харино
	д. Хмельники
	д. Яришнево
	д. Ясново

	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Общий объем жил. фонда
	тыс. м2 общ. S кв.
	152,44
	75,4
	3,53
	2,71
	9,22
	8,4
	0,07
	1,2
	2,1
	0,2
	0,52
	0,89
	3,0
	0,97
	0,2
	1,2
	0,14
	6,1
	4,7
	0,7
	0,9
	14,5
	0,5
	2,8
	0,3
	4,6
	0,8
	2,15
	1,9
	0,2
	2,0
	0,54

	2.   в т. ч.     в общем объеме жилищного фонда

	2.1
	государственной собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	муниципальной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	26,75
	18,7
	0,78
	
	1,02
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1,2
	
	0,9
	
	1,8
	
	0,05
	0,6
	
	0,3
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	18
	24,8
	22,1
	
	11,1
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	10,6
	
	
	8,3
	
	32,1
	
	39,1
	
	2,3
	31,6
	
	15,0
	

	2.3
	частной  собственности
	тыс. м2 общ. S кв.
	125,69
	56,7
	2,75
	2,71
	8,2
	8,4
	0,07
	1,2
	2,1
	0,2
	0,52
	0,89
	2,1
	0,97
	0,2
	1,2
	0,14
	6,1
	4,2
	0,7
	0,9
	13,3
	0,5
	1,9
	0,3
	2,8
	0,8
	2,1
	1,3
	0,2
	1,7
	0,54

	
	
	% от общ. V ЖФ
	82
	75,2
	77,9
	100
	88,9
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70
	100
	100
	100
	
	100
	89,4
	100
	100
	91,7
	100
	67,9
	100
	60,9
	100
	97,7
	68,4
	100
	85,0
	100

	2.4
	смешенной  собств-ти
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.   в т. ч.    в общем объеме жилищного фонда

	3.1
	в многоэтажных домах 

(4-5 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	в домах средней этажности  (2-3 эт.)
	тыс. м2 общ. S кв.
	19,51
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	
	0,05
	0,6
	
	0,3
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	13
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39
	
	
	32
	
	15
	

	3.3
	в индивид-х домах постоянного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	103,47
	56,7
	2,75
	0,71
	8,2
	2,2
	0
	0,2
	2,1
	0
	0,12
	0,19
	2,1
	0,10
	0,2
	1,2
	0
	0,1
	2,2
	0,2
	0
	13,3
	0
	1,9
	0,3
	2,8
	0,8
	2,1
	1,3
	0
	1,7
	0

	
	
	% от общ. V ЖФ
	68
	75
	78
	26
	89
	26
	0
	17
	100
	0
	23
	21
	70
	10
	100
	100
	0
	2
	47
	29
	0
	92
	0
	68
	100
	61
	100
	97,7
	68
	0
	85
	0

	3.4
	в индивид-х домах сезонного проживания
	тыс. м2 общ. S кв.
	29,46
	2,7
	0,78
	2,0
	1,02
	6,2
	0,07
	1,0
	0
	0,2
	0,4
	0,7
	0,14
	0,87
	0
	0
	0,14
	6,0
	2,5
	0,5
	0,9
	1,2
	0,5
	0,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	0
	0,54

	
	
	% от общ. V ЖФ
	19
	5
	22
	74
	11
	74
	100
	83
	0
	100
	77
	79
	5
	90
	0
	0
	100
	98
	53
	71
	100
	8
	100
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	4.    в т. ч.    в общем объеме жил. фонда

	4.1
	Жил. ф. с износом < 65%
	тыс. м2 общ. S кв.
	95,53
	41,47
	1,9
	1,84
	6,38
	7,2
	
	0,6
	1,5
	
	0,3
	0,5
	1,5
	
	
	0,4
	
	4,2
	2,68
	
	0,45
	13,8
	0,3
	2,1
	0,1
	3,01
	0,4
	2,1
	1,8
	
	1,0
	

	
	
	% от общ. V ЖФ
	63
	55,0
	53,8
	67,9
	69,2
	85,7
	
	50
	71,4
	
	57,7
	56,2
	50
	
	
	33,3
	
	68,9
	57,0
	
	50
	95,2
	60
	75
	33,3
	65,4
	50
	97
	94,7
	
	50
	

	4.2
	Жил. ф.с износом > 65%* (в т.ч. аварийный)
	тыс. м2 общ. S кв.
	56,91
	33,93
	1,63
	0,87
	2,84
	1,2
	0,07
	0,6
	0,6
	0,2
	0,22
	0,39
	1,5
	0,97
	0,2
	0,8
	0,14
	1,9
	2,02
	0,7
	0,45
	0,7
	0,2
	0,7
	0,2
	1,59
	0,4
	0,05
	0,1
	0,2
	1,0
	0,54

	
	
	% от общ. V ЖФ
	37
	45,0
	46,2
	32,1
	30,8
	14,3
	100
	50
	28,6
	100
	42,3
	43,8
	50
	100
	100
	66,7
	100
	31,1
	43
	100
	50
	4,8
	40
	25
	66,7
	34,6
	50
	3
	5,3
	100
	50
	100

	5.
	Количество  домовладений
	ед.
	2278
	1027
	71
	70
	211
	58
	2
	32
	55
	8
	11
	23
	54
	25
	5
	32
	3
	25
	108
	19
	22
	105
	14
	48
	5
	72
	22
	54
	33
	7
	43
	14

	6.   Обеспеченность жил. фонда централиз. инж. сетями:

	6.1
	водопроводом
	% от общ. ЖФ
	16
	29
	4
	
	3
	12
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	6.2
	канализацией
	% от общ. ЖФ
	16
	29
	4
	
	3
	12
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	6.3
	электричеством
	% от общ. ЖФ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4
	электроплитами
	% от общ. ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	газовыми плитами
	% от общ. ЖФ
	97
	100
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	100
	

	6.6
	теплом
	% от общ. ЖФ
	7
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	горячей водой
	% от общ. ЖФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Средняя обеспеченность населения муници-

пального района общей площадью квартир
	м2 / чел.
	37,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Численность населения
	чел.
	4104
	2299
	114
	15
	345
	192
	0
	3
	121
	6
	1
	9
	161
	1
	5
	20
	0
	5
	75
	7
	0
	261
	0
	95
	5
	202
	17
	18
	66
	4
	56
	1


* имеется централизованное водоснабжение до колонок

Характерным для Нерльского поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период). 

Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Отмечаются единичные случаи индивидуального личного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств. 
6.2.  Проектное решение
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда на расчетный срок (2030),  тыс. м2/га
	№ п/п
	Наименование поселения
	Усадебная застройка
	2-3х эт. застройка
	4-5х эт. застройка
	Всего

	
	
	Сохраняемая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего

	1
	Нерльское
	108,10

108,10
	20,5

102,5
	128,6

210,6
	15,9

8,8
	1,8

1,0
	17,7

9,8
	-
	-
	-
	124,0

116,9
	22,3

103,5
	146,3

220,4


Проектное предложение по изменению площади населенных пунктов Нерльского сельского поселения
Для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство населению  и для приведения целевого назначения в соответствие с фактическим использованием требуется  перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.
	№ п/п
	Земельный участок (адрес, местоположение)
	Форма собственности
	Кадастровый номер (при наличии, либо описание местоположения)
	Площадь, га
	Основание включения в границу населенного пункта
	Категория земельного участка
	Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)

	
	
	
	
	
	
	Фактическая
	Планируемая
	

	д. Харино

	41
	Тейковский район, в 0,2 км по направлению на северо-запад от ориентира д. Харино
	государственная
	37:18:000000:58
	2,1554
	Перевод земель и земельных участков в их составе из одной категории в другую под объектами  недвижимости
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием ЗУ


7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Нерльского  поселения  отраслевая специализация представлена:

- сельским хозяйством;

- лесоводством;

- рыболовством; 

- обрабатывающей промышленностью (переработка молока и производство сыра, производство  древесины, деревянных изделий);

- электроэнергией, газом и водоснабжением;

- швейным производством;

- строительством;

- оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей;

- транспортом, складским хозяйством и связью;

- здравоохранением и социальными услугами.

Промышленные предприятия Нерльского городского поселения

	№ п/п
	Наименование предприятия
	S, га
	Форма собств. земли
	Адрес
	Числен-ность работаю-щих, чел.
	Класс предпри-ятия
	Отрасль
	Вид  деятельности
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ООО "ЭкоДом"
	0,5
	мун., 
	п. Нерль,

Красноармейская, 65
	4
	IV
	деревообрабат.
	Сушка древесины, производство пиломатериалов
	

	2
	"Нерль XXI век"
	учтено
	мун.
	п. Нерль,

Красноармейская,63,61
	15
	IV
	деревообрабат.
	Производство деревянной тары,  пиломатериалов, деревян-ных конструкций, включая сборные деревянные строения
	

	3, 4
	Пилорама Макаров Д.В., пилорама Тимонин  В.М.
	учтено
	ЧС
	п. Нерль 

Пограничная,14
	45

3
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка древесины
	на тер-рии бывш. ПМК-4

	5
	ИП Ахмедов И.А.
	учтено
	мун.
	п.Нерль 

Московская, 5
	7
	IV
	деревообрабат.
	Распиловка древесины
	на тер-рии бывш. "СиМ"

	6
	ООО ТПГ "Объединенная мануфактура"
	2,0;

2,8
	мун., 
	п.Нерль, Московская,5 Ленина, 7-а
	74
	III
	текстильная
	Производство хлопчатобумажных тканей, ткацкое произв-во
	бывш. "СиМ"

	7
	ООО "Ткацкая фабрика"
	учтено
	
	п.Нерль,  Ленина, 1
	50
	III
	текстильная
	Производство хлопчатобумажных тканей, отделка тканей, производство и передача тепловой эренгии (ООО "Теплосбыт")
	бывш. "СиМ", в стадии ликв.

	8
	ЗАО "Тейковская швейная фабрика"
	0,5
	мун.
	п.Нерль, 

Завокзальная
	43
	IV
	текстильная
	Швейное производство
	

	9
	ООО   "Продвест"
	0,7
	ЧС
	п. Нерль 

Лесная, 21
	18
	V
	пищевая
	Производство хлебобулочных изделий
	бывш. хлебзавод

	10
	Минимолокозавод
	0,25
	ЧС
	с. Нельша
	15
	V
	пищевая
	Переработка молока
	

	11
	ЗАО   "Нерльская ПМК-4"
	3,7
	мун., 
	п. Нерль 

Пограничная, 14
	22
	IV
	строительная
	Строительство гидротехнических сооружений

Производство земляных работ,  мелиорация
	


8.  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1.   Современное состояние

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Учреждения  образования

Населенные пункты с численностью детей дошкольного возраста ≥ 10 чел.
	№

п п/
	Наименование
	Численность детей 

 0-6 лет
	Детское дошкольное учреждение, мест
	Загрузка учреждения, %

	
	
	
	проект/факт
	

	
	гп   Нерльское 
	174
	
	

	1
	п. Нерль
	121
	120 / 60,    50/50
	41,7,100

	2
	с. Кибергино
	16
	
	


	№

п /п
	Наименование поселения
	Численность  детей в возрасте  7-16 лет
	Количество населенных

 пунктов

	1
	Нерльское 
	259
	12


Характеристика общеобразовательных учреждений

	№

п п/
	Населенный пункт
	Мощность учреждения,

мест
	Загрузка учреждения, %

	
	
	Проектная
	Фактическая
	

	Среднеобразовательные школы

	1
	п. Нерль
	260
	259
	40,5

	Основные общеобразовательные школы 

	2
	д. Москвино
	40
	15
	37,5

	Начальные школы

	3
	с. Нельша
	-
	-
	-


Характеристика объектов обслуживания

	№
	Наименование населенного пункта
	Объекты  обслуживания

	
	
	образование           (вместимость/факт)
	здравоохранение
	культурно-досуговые
	административно-деловые, торговые, финансовые, прочие

	
	
	д/с
	шк.
	больн.
	ФАП
	клуб
	библио-тека
	спорт. комплекс
	адм.
	маг., рынок
	сб. касса
	пункт связи
	прочие                    (почта, отд. милиции, пож. часть, церковь)

	
	
	мест
	мест
	коек
	посещ. в смену
	мест
	ед.хран
	м2 зала
	объект
	объект/м2 торг.S
	операц. место
	объект
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I.      НЕРЛЬСКОЕ г.п.

	1
	 п. Нерль
	120/60

50/50
	640/259
	20
	-
	168
	18000
	-
	1
	15 /  1313
	1
	1
	1почта, 1п/ч (2а/м), 1отд.мил., станц. скор. помощи,  КБО      

	2
	с. Зернилово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 / 15
	-
	-
	кладбище(5

	3
	с. Стебачево
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	церковь, кладбище(5

	4
	с. Кибергино
	-
	-
	-
	60
	120 (4 
	-
	-
	-
	2 / 27
	-
	-
	церковь, кладбище

	5
	с. Нельша
	-
	-/-
	-
	35
	30
	7000
	-
	-
	1 / 25
	-
	-
	церковь, кладбище(5

	6
	д. Булгаково
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	7
	д. Бушариха
	-
	-
	-
	55
	50
	-
	-
	-
	1 / 17
	-
	-
	-

	8
	д. Думино
	-
	-
	-
	-
	90
	8500
	-
	-
	1 / 15
	-
	-
	-

	9
	д. Карино
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	10
	д. Киркеево
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	11
	д. Москвино
	-
	40/15
	-
	55
	50
	9100
	-
	-
	1 / 60
	-
	1
	-

	12
	д. Пырьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	13
	д. Суново
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 / 9
	-
	-
	-

	14
	д. Хмельники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	15
	д. Яришнево
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кладбище(5

	
	ИТОГО
	170/110
	680/274
	20
	205
	508
	42600
	-
	1
	23 /1481
	1
	2
	


8.2. Проектное решение
Повышение качества жизни населения требует создания современной системы обслуживания.

Обеспеченность учреждениями социально-нормируемых отраслей (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и пр.) требует строгого контроля. Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения, при этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Строительство объектов социальной сферы на расчетный срок (2030 г.) намечено исходя из потребности, рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При формировании перечня объектов капитального  строительства учтены рекомендации по схеме территориального планирования Тейковского муниципального района.

Объекты образования

Размещение объектов образования определено с учетом оценки действующих объектов по техническому состоянию и степени загрузки и расчета потребности по демографическому прогнозу. 
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы
	№ п/п
	Наименование поселения
	Числ-сть населения на расчетный срок, чел.
	Детские дошкольные учреждения,

 мест
	Общеобразовательные школы,  мест

	
	
	
	миним. норм. обеспеч. 

на 1000 жителей
	потреб-ность
	вместимость
	миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей
	потреб-ность
	сохра-

няемые

	
	
	
	
	
	сохра-няемые
	проекти-руемые
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Нерльское
	4102
	45,8
	187
	170
	20
	190
	108
	443
	680


Размещение детских дошкольных учреждений
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Вместимость, мест

	
	
	сохраняемые
	проектируемые

	НЕРЛЬСКОЕ г.п.

	1
	п. Нерль
	170
	-

	2
	с. Кибергино
	-
	-


Объекты здравоохранения

Важнейшей заботой общества является здоровье человека. 

Для обеспечения населения района медицинскими услугами предложено  размещение  ФАП в д. Думино. 

Существующее муниципальное больничное учреждение, расположенное в п. Нерль (20 коек) подлежит реконструкции и техническому оснащению.

Учреждения культуры и искусства. Спортивные учреждения

Схемой предлагается развитие досуговой инфраструктуры, в виде клубных помещений, видеозалов, тренажерных спортивных залов, дискотек, любительских студий, размещаемых на базе реконструируемых существующих учреждений и  модернизация технического оснащения библиотек. 

В с. Кибергино  предусмотрено строительство клуба с кинозалом на 120 мест. 

Учреждения бытового и коммунального обслуживания
Расчет объектов обслуживания

	Наименование 

учреждения
	Ед. изм.
	сохраняемые / проектируемые

	
	
	Нерльское

	2
	3
	4

	ДДУ
	мест
	170

20

	Общеобразов. школа
	мест
	385

-

	Центр детского творчества
	мест
	60

-

	Лесотехническая школа
	объект
	-

	Больница
	коек
	20



	ФАП
	посещ./смену
	205

30

	Детская консультация
	посещ./смену
	обслуживание выездными врачами при ФАП

	Аптека, аптечный пункт
	объект
	1

-

	Детская молочная  кухня при детской консультации
	порций/сут.
	. - .

150

	Спортзалы  (спорткомплексы)
	м2 

пл.зала
	. - .

900

	Бассейны(2
	м2 зерк. воды
	-

250

	Клуб 
	м2  общ. пл.
	388

130

	Библиотека  (при клубах)
	тыс. ед. хран.
	42, 6

-

	Магазины смешанной торговли
	м2  торг. пл.
	1 481



	КБО
	рабоч. мест
	5

3

	Приемные пункты химчисток
	объект
	-

7

	Бани
	мест
	-

40

	Пункт связи
	объект
	2

2

	Сбербанк
	опер. место
	1

-

	Администрация поселения
	объект
	1

-


9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1.  Современное состояние

Существующее транспортное обеспечение Нерльского городского поселения представлено автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Воздушный, водный и  трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.
Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный транспорт. 

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог III, IV технической категории общей протяженностью порядка 87,1 км и сетью грунтовых проселочных дорог.
Основными проблемами транспортной инфраструктуры Нерльского поселения является их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Основу дорожной сети общего пользования составляют межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги являются областной собственностью, их содержание и развитие находится в  сфере ответственности Депарптамента дорожного хозяйства по Ивановской области и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.
Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и департамента дорожного хозяйства Ивановской области

	№ п/п
	Наименование
	Протяжен-ность, 

км
	Катего-

рия
	Интенсивность движения, приведенная,    авт./сутки
	Параметры поперечного профиля (ширина), м
	Вид

покрытия
	Наличие сооружений

	
	
	
	
	факт
	прогноз 
	проезжей 

части
	земляного

 полотна
	полосы

 отвода
	
	мосты
	трубы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	п.м.
	шт.
	п.м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АВТОДОРОГИ,  НАХОДЯЩИЕСЯ  НА  БАЛАНСЕ  ДЕПАРТАМЕНТА  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	Автодороги  межмуниципального значения

	1
	Тейково – Гав. Посад
	28,40
	III
	700
	900
	7,0
	12,0
	36,2
	А/б
	1
	137
	30
	44

	2
	Торчино – Нерль
	11,00
	III
	500
	650
	6,0
	10,0
	23,4
	А/б
	-
	-
	12
	172

	3
	Кибергино – Зернилово
	8,60
	IV
	100
	110
	6,0
	10,0
	18,0
	А/б
	-
	-
	8
	97

	4
	Нерль – Захарово – Пантелеево
	8,50
	IV
	70
	90
	6,0
	10,0
	18,0
	А/б + Щ
	1
	30
	4
	68

	5
	Нерль – Захарово – Пантелеево
	16,60
	IV
	70
	90
	6,0
	10,0
	18,0
	А/б + Щ
	1
	12
	18
	183

	6
	Киркеево – Карино
	14,00
	IV
	25
	30
	6,0
	10,0
	25,0
	Щ
	-
	45,2
	11
	111


Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами

	Наименование поселения
	Кол-во населенных пунктов
	Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия

	
	
	всего
	в  т.ч.  с населением

	
	
	
	0 чел.
	1-10 чел.
	11-100 чел

	Нерльское 
	30
	8
	3
	5
	-

	
	
	
	д. Башки
	д. Булгаково
	

	
	
	
	д. Минеиха
	д. Варварино
	

	
	
	
	д. Никульское
	д. Волосачево
	

	
	
	
	
	д. Медведево
	

	
	
	
	
	д. Ясново
	


Железнодорожная сеть, относящаяся к Северной железной дороге, представлена однопутной железной дорогой Москва — Кинешма, железнодорожными подъездными путями хозяйственного назначения. 

Железная дорога Александров – Иваново, пересекающая территорию района с юго-запада на северо-восток, частично дублирует направление федеральной и региональной автодорог, усиливая транспортный каркас, проходит через г.о. Тейково и населенные пункты: станция Пелгусово, станция Оболсуново, станция Сахтыш, с. Морозово, п. Нерль.

Железнодорожное сообщение на территории области обслуживается Ивановским филиалом Ярославского отделения Северной железной дороги. В структуре отправляемых грузов основными являются строительные и лесные, прибывают главным образом нефтепродукты, зерно и промышленное сырье.

Основными проблемами для поддержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии, а также то, что железная дорога в Ивановской области не электрифицирована.

9.2. Проектное решение

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-    реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

- улучшение внешних транспортных связей.

Строительство подъездных дорог с твердым покрытием

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во домовладений
	Кол-во населения
	Перспектива развития
	Протяженность подъезда

	Нерльское гп

	1
	д. Минеиха
	22
	0
	дачное стр-во
	2,4

	2
	д. Никульское
	14
	0
	дачное стр-во, база отдыха
	0,8

	3
	д. Булгаково
	32
	3
	дачное стр-во
	2,0

	4
	д. Варварино
	8
	6
	
	1,0

	5
	д. Волосачево
	11
	1
	
	0,3

	6
	д. Медведево
	19
	7
	дачное стр-во
	2,0

	7
	д. Ясново
	14
	1
	дачное стр-во, база отдыха
	2,0

	
	Итого
	120
	18
	
	10,5


10.   ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10.1.  Современное состояние

Водоснабжение

Обеспечение водой потребителей Нерльского городского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы. 

Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями.

Канализация 

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от  многоквартирного жилищного фонда, производственных  зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по  канализационной сети на очистные сооружения.
К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

В Нерли действующие очистные сооружения расположены у юго-западной границы поселка на расстоянии 320 м от жилой застойки. Очистные сооружения  ведомственные, находятся на балансе  ПМК-4,  введены в действие в 1983 г. Сточные воды от квартала многоквартирной застройки ((12 тыс. м3), ограниченным ул. Пограничной, Октябрьской, Полевой, и детского сада по системе самотечной и напорной канализации поступают на очистные сооружения биологического типа, производительностью 200 м3/сут., с последующим выпуском на рельеф южнее поселка. Часть стоков от многоквартирной застройки (( 3 тыс. м2  жилищного фонда), школы и детского сада, по системе самотечной и напорной канализации, открытым лоткам и канавам  отводится в северную часть поселка с выпуском на рельеф. В 80 годы велось строительство поселковых очистных сооружений  на площадке, расположенной в юго-восточной части Нерли, в 250 м от жилой застройки, севернее автодороги на Сокатово, но в 90 гг. ввиду  отсутствия средств, строительство было заморожено. В настоящий момент большая часть сооружений разрушена, на площадке размещаются  2 пилорамы "Эко-дом",  "Нерль – XXI век".

Газоснабжение

Для газоснабжения потребителей газа в Нерльского поселении используется природный и сжиженный газы. 

Сжиженный газ в основном используется для  пищи в жилых домах и подаётся к газовым плитам от газобаллонных установок.
Природный газ подаётся к потребителям Нерльского поселения по межпоселковым газопроводам от ГРС п. Петрово-Городище Гаврилово-Посадского.

На ГРС п. Петрово-Городище производится снижение давления газа до 12 кгс/см2 и с указанным давлением по межпоселковому газопроводу 1й категории газ подаётся на ПГБ  с. Кибергино, 3 ПГБ  п. Нерль  и  ПГБ  с. Суново, в которых давление газа снижается до 6 кгс/см2 (0,6 мПа) или 3 кгс/см2 (0,3 мПа) и подается на ШРП потребителей. Газ от ШРП поступает к жилым домам и отопительным котельным.

Характеристика объектов газоснабжения Тейковского района  от ГРС п. Петрово-Городище
	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Нерль
	2274
	11,89
	4

	2
	Суново
	184
	11,83
	1

	3
	Кибергино
	599
	11,93
	2

	
	Итого
	3057
	35,65
	7


Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения

	
	Наименование населенного пункта
	Чис-лен-ность насе-ления, чел.
	электро-снабжение
	тепло-снабжение
	газо-снабжение
	водо-снабжение
	кана-лизование
	связь

	
	
	
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения
	се-ти
	соору-жения

	1
	 пгт. Нерль
	2299
	+
	2ТП, ПС
	+
	3 кот.
	+
	2ПГБ, 2ШРП
	+
	6 скв.
	+
	ОС,КНС
	+
	3 такс.

АТС

	2
	с. Зернилово
	114
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 скв. на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	3
	с. Стебачево
	15
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	4
	с. Кибергино
	345
	+
	ТП
	-
	-
	+
	ПГБ, ШРП
	+
	скв+2скв на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	5
	с. Нельша
	192
	+
	2ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	2 скв. на МФ
	-
	-
	+
	таксоф., ВСС

	6
	д. Башки
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	+
	

	7
	д. Булгаково
	3
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	8
	д. Бушариха
	131
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	9
	д. Варварино
	6
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	10
	д. Волосачево
	1
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	11
	д. Гари
	9
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	12
	д. Думино
	161
	+
	2ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	скв
	-
	-
	+
	таксоф.

	13
	д. Деревня-Иван
	1
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	14
	д. Ергуницы
	5
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	15
	д. Захарово
	20
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	16
	д. Карино
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	17
	д. Киркеево
	5
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	18
	д. Крапивново
	75
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	19
	д. Медведево
	7
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	20
	д. Минеиха
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	21
	д. Москвино
	261
	+
	2ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	скв.
	+
	
	+
	таксоф.

АТС

	22
	д. Никульское
	0
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	

	23
	д. Пырьевка
	95
	+
	2ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	скв. на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	24
	д. Скворцово
	5
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	скв. на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	25
	д. Суново
	202
	+
	2ТП
	+
	кот.
	+
	-
	-
	2 скв. на МФ
	+
	-
	+
	таксоф.

	26
	д. Тестово
	17
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	27
	д. Уреево
	18
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	скв. на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	28
	д. Харино
	66
	+
	ТП
	-
	-
	+
	ПГБ
	-
	-
	+
	-
	+
	таксоф.

	29
	д. Хмельники
	4
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.

	30
	д. Яришнево
	56
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	скв.на МФ
	-
	-
	+
	таксоф.

	31
	д. Ясново
	1
	+
	ТП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	таксоф.


1. Цветом выделены населенные пункты, в которых имеется многоквартирный жилищный фонд;

2. Знаками "+", "-" указано наличие (отсутствие) централизованных инженерных сетей и сооружений;

3. "ВСС" – вышка сотовой связи;

4. "таксоф." – установлен таксофон  IMS 450, в соответствии с федеральной программой "Таксофонно-универсальная услуга", реализованной в 2006-2008 гг. 
10.2. Проектное решение
Водоснабжение и канализация
На территории Нерльского поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализации многоквартирной жилой застройки, рекреационных  и производственных объектов, включающего:

· реконструкцию и строительство сетей;

· строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

· строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализация – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

Газоснабжение

Дальнейшее развитие системы газоснабжения от  ГРС п. Петрово-Городище предусматривается путём строительства межпоселковых газопроводов и установки ШРП в населённых пунктах в соответствии со схемой распрелительных сетей, разработанной ВНИИПромгаз:

1. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Уреево, Никульское, Бушариха, Зернилово.

2. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Крапивново (Нерльское), Медведево, Ясново, Думино, Киркеево, Яришнево, Тестово, Москвино.

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения Нерльского городского поселения  от ГРС п. Петрово-Городище
	№ п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расход газа,

м3/час
	Давление газа перед ШРП, кгс/см2
	Количество ПГБ, ГРП, ШРП

	1
	Москвино
	274
	3,52
	1

	2
	Яришнево
	73
	3,54
	1

	3
	Тестово
	35
	3,51
	1

	4
	Киркеево
	34
	3,76
	1

	5
	Думино
	120
	3,85
	1

	6
	Ясново
	22
	3,89
	1

	7
	Медведево
	32
	3,89
	1

	8
	Крапивново (Нерль)
	153
	4,02
	1

	9
	Стебачево
	100
	4,05
	1

	10
	Уреево
	84
	5,54
	1

	11
	Никульское
	22
	5,06
	1

	12
	Бушариха
	115
	4,43
	1

	13
	Зернилово
	130
	4,29
	1


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первейшими мероприятиями по реализации положений Генерального плана являются:

1. Разработка правил землепользования и застройки;

2. Установление геодезических границ земельных участков;

3. Разработка проектов планировок поселений;

4. Строительство административного центра поселения;

5. Развитие сети дорог.
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