ДСП

Экз. № 3

Общество с ограниченной ответственностью

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ"

                                     Заказчик: Администрация  Тейковского 

                                                       муниципального района 

Заказ: № 09/2008
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  ТЕЙКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОЛОЖЕНИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
(Утверждаемая часть)
	Директор,  

Почетный строитель России
	Зыкова Г.П.

	Главный инженер проекта
	Зыкова Г.П.  

	Главный архитектор мастерской
	Логинычева Т.Ю.

	Главный архитектор проекта
	Зотикова С.Б.


Авторский  коллектив: 

	Руководитель проекта
	Зыкова Г.П.

	Главный архитектор мастерской
	Логинычева Т.Ю.

	Главный архитектор проекта
	Зотикова С.Б.

	Архитектор II категории
	Темкина Н.В. 

	
	Шмелёва Е.В.

	Ведущий инженер-экономист
	Банникова Г.Н.

	Главные специалисты по инженерному обеспечению:
	

	  газоснабжение
	Иванов Ю.Н.

	  электроснабжение
	Рыжова Л.Ф.

	Руководитель группы экологического сопровождения проектов,  к.х.н.
	Кайряк С.В.

	Ведущий инженер-эколог  
	Косарева О.В.

	
	


СОСТАВ  ПРОЕКТА 

	
	
	Гриф
	Количество экземпляров, передаваемых заказчику

	УТВЕРЖДАЕМАЯ  ЧАСТЬ
	
	

	
	Положения о территориальном планировании. 
Графические материалы положения о территориальном планировании
	ДСП
	3

	
	
	

	Материалы  по  обоснованию  СХЕМЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ
	
	

	ТОМ I
	Пояснительная записка
	ДСП
	3

	ТОМ II
	Графическая часть
	ДСП
	1

	ТОМ III
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	
	2

	ТОМ IV
	Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне
	секретно
	1

	
	
	
	

	ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ   ПРОЕКТА

	ДСП
	2 CD диска

	Исходные  данные  для  разработки  СХЕМЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ
	
	

	Книга 1.   Данные по населенным пунктам поселений
	
	1 в архиве разработчика


	Книга 2.   Природные условия и ресурсы территории 

                 Архитектурно-историческое наследие
                           Рекреационные территории 

                           Памятники природы

                           Ведомственные территории

                           Месторождения
                           Инженерная инфраструктура

 
	
	1 в архиве разработчика

	Книга 3.   Землепользование 

                 Стратегия социально-экономического развития района 

                 Проектные расчеты.  СТП  Ивановской области.
	
	1 в архиве разработчика


СОДЕРЖАНИЕ
	1.
	ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
	5

	2.
	Цели  и  задачи  территориального  планирования 
	7

	3.
	Перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию  
	8

	3.1.
	Зонирование территории
	8

	3.2.
	Планируемое изменение границ муниципальных образований
	8

	3.3.
	Планируемое изменение границ населенных пунктов
	9

	3.4.
	Планируемое изменение границ земель сельскохозяйственного назначения
	11

	3.5.
	Планируемое изменение границ особоохраняемых территорий и объектов
	11

	3.6.
	Планируемое размещение производственных объектов
	12

	3.7.
	Планируемое размещения объектов жилищного строительства
	16

	3.8.
	Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры
	19

	3.9.
	Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия
	21

	3.10.
	Планируемое развитие территорий туризма и рекреации
	23

	3.11.
	Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
	24

	3.12.
	Планируемое развитие инженерной инфраструктуры
	26

	3.13.
	Размещение объектов по переработке и складированию отходов
	28

	4.
	Защита территории  от  чрезвычайных ситуаций  природного  и 
техногенного  характера 
	28

	5.
	Предложения  по  срокам  реализации  схемы  

территориального планирования
	29

	6.
	МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРАВОВОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ
	31

	7.
	основные  технико-экономические  показатели 
	32

	ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ 
	35

	1.
	Схема зон с особыми условиями использования территории
	36

	2.
	Схема комплексного развития территории (основной чертеж)
	37

	3.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства. 

Промышленный и агропромышленного комплекс
	38

	4.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства.   

Жилищное строительство
	39

	5.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства.   

Объекты обслуживания
	40

	6.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства.   

Объекты туристко-рекреационной инфраструктуры
	41

	7.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства. 

Транспортная инфраструктура
	42

	8.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства.   

Объекты инженерного обеспечения 
	43

	9.
	Схема  размещения  объектов капитального строительства.   

Обеспечение пожарной безопасности
	44

	
	СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ И РАССЫЛКЕ
	45


Положения о территориальном планировании
1. Общие положения
Тейковский район расположен на юго-западе Ивановской области, в 35 км от города Иваново. С востока район граничит с Лежневским районом, с юга – с Владимирской областью, с запада – с Ильинским и Гаврилово-Посадским районами, с севера – с Комсомольским и Ивановским районами. Протяженность территории района с севера на юг – 57 км, с запада на восток – 42 км. 
Численность населения по состоянию на 01.01.2008г. составляет 12626 человек, площадь территории района – 127512 га. Плотность населения -11 человек на 1 кв.км. 

В состав  Тейковского района входит  8 поселений, из них 1 городское – Нерльское и 7 сельских:  Большеклочковское, Крапивновское, Морозовское, Новогоряновское, Новолеушинское, Светловское, Сокатовское.

таблица 1.    Характеристика поселений
	№ 

п/п
	Наименование поселения
	Площадь,

км2
	Численность, чел.
	Плотность населения, чел./км2
	Кол-во населенных пунктов
	Площадь населенных пунктов, 

км2
	Плотность населения в населенных пунктах, чел./га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ГОРОДСКИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ

	1
	г.п.  Нерльское
	276,3
	4104 
	15
	31
	11,3 

(12,76*)
	3,6

	СЕЛЬСКИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ

	2
	с.п. Большеклочковское
	239,0
	2010
	8
	32
	5,4 

(5,94*)
	3,7

	3
	с.п. Крапивновское 
	253,7
	1271
	5
	19
	6,0 

(5,55*)
	2,1

	4
	с.п. Морозовское 
	178,4
	1413
	8
	17
	6,1 

(5,67*)
	2,3

	5
	с.п. Новогоряновское
	53,6
	1704
	32
	3
	0,5 

(0,48*)
	33,7

	6
	с.п. Новолеушинское
	48,4
	1424
	30
	3
	2,5 

(2,57*)
	5,7

	7
	с.п. Светловское
	161,7
	1129
	7
	25
	5,1 

(5,12*)
	2,2

	8
	с.п. Сокатовское
	74,7
	1003
	13
	12
	4,1 

(4,75*)
	2,4

	
	итого
	1009,5
	9954
	14,7
	111
	29,7 

(30,08*)
	7,4

	ТЕЙКОВСКИЙ  РАЙОН, всего
	1285,8 (1275,12*)
	14058 

(12626**)
	11
	142
	41,0 

(42,84*)
	7,0


примечания:

1. Численность населения приведена по состоянию на 01.01.2009г. по данным, предоставленным администрациями поселений;

2. Площадь поселений и населенных пунктов определена по картографическому материалу (растровые изображения М 1:10000), предоставленному администрацией Тейковского муниципального района;

3. * - площадь по данным кадастровой палаты;

4. ** - Численность населения по данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тейковском районе по состоянию на 01.01.2008г.
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Административно-территориальное устройство 
таблица 2.  Характеристика центров поселений по численности населения  
	№№ п/п
	Наименование

 поселения
	Наименование 
центра поселения
	Численность населения нас. пунктов, 

чел
	Доля численности населения населенного пункта  в общей численности Тейковского района (14058 чел.), %

	Городские поселения

	1
	Нерльское
	 п. Нерль
	2299
	16,35

	Сельские поселения

	2
	Большеклочковское
	д. Большое Клочково
	295
	2,10

	3
	Крапивновское
	с. Крапивново
	549
	3,91

	4
	Морозовское
	с. Морозово
	1060
	7,54

	5
	Новогоряновское
	с. Новое Горяново
	1301
	9,25

	6
	Новолеушинское
	с. Новое Леушино
	1380
	9,82

	7
	Светловское
	с. Светлый
	245
	1,74

	8
	Сокатовское
	д. Сокатово
	264
	1,88

	
	Всего
	
	7397
	52,59


Район обладает комплексом факторов, являющихся основой для саморазвития:

· выгодное географическое положение - близость к областному центру, расположение на федеральной автотрассе, наличие общей границы с Владимирской областью;

· наличие развитой дорожной сети и прохождение по территории района участка Северной железной дороги;

· наличие историко-культурного потенциала - по территории Тейковского района, проходит трасса "Золотого кольца России";

· наличие природных факторов (Рубское озеро, р. Нерль, р. Ухтохма, леса, источники минеральной воды), способствующих развитию туризма и лечебно-оздоровительного отдыха;

· наличие разведанных запасов минеральных ресурсов.

Численность населения района на расчетный срок составит 14000 человек. 

Схема территориального планирования Тейковского района учитывает основные направления, предусмотренные "Схемой территориального планирования Ивановской области" (НПЦ "Земля", Москва, 2008 г.) применительно к территориям Тейковского района и "Стратегии социально-экономического развития Тейковского муниципального района на период до 2020 года".

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь строительства – 2019 г.
Схема территориального планирования Тейковского района разработана на основе растрового картографического материала М 1:10000, предоставленного администрацией района. 
2. Цели и задачи территориального планирования
Целью разработки схемы территориального планирования района является согласование взаимных интересов местных самоуправлений в сфере градостроительной деятельности в пределах подведомственных территорий, а также федеральных интересов и интересов субъекта РФ – Ивановской области; установление требований и ограничений по использованию подведомственных территорий для осуществления градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования Тейковского района детализирует решения "Схемы территориального планирования Ивановской области", разработанной в 2008 г. НПЦ "Земля", применительно к территории Тейковского района и определяет основные направления реализации государственной политики с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.
Основные задачи территориального планирования:

· выявление проблем градостроительного развития территории Тейковского района;
· определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование;
· упорядочение границ поселений;
· выявление территорий подлежащих застройке;
· определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения.
3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию  
3.1. Зонирование территории
таблица 3.   Структура земель 

	№п/п
	Категория земель
	Площадь, га

	
	
	по состоянию на 01.01.2009 г.
	по состоянию на 01.01.2030 г.

	Общая площадь района
	127512
	127297

	в т.ч.
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	55409
	38267

	
	из них:      - фонд перераспределения
	19866
	0

	2
	Земли населенных пунктов
	4176
	4419

	
	из них:      - земли городских населенных пунктов
	299
	351

	
	   - земли сельских населенных пунктов
	3877
	4068

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения
	16337
	14120

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	164
	6343

	5
	Земли лесного фонда
	47728
	60074

	6
	Земли водного фонда
	0
	3002

	7
	Земли запаса
	3698
	1072


3.2. Планируемое изменение границ муниципальных образований

Изменение границ Тейковского муниципального района, Большеклочковского и Светловского сельских поселений связано с включением в состав г.о. Тейково земель населенных пунктов Грозилово и Суббочево, территории молокозавода и площадки для расширения очистных сооружений. Планируемое изменение границ предусмотрено в соответствии с утвержденным "Генеральным планом г.о. Тейково", разработанным ГУП Ивановской области "Ивановогражданпроект" (Решение Муниципального городского совета г. Тейково Ивановской области третьего созыва от 25.11.2005 г. № 102). 
В состав городских земель включаются 228,64 га, отчуждаются - 14,04 га; соответственно площадь территории Тейковского муниципального района сократится на 214,60 га и составит  127,297 тыс. га. Внешние границы Тейковского района не меняются.
таблица 4.  Изменение территорий муниципальных образований
	Муниципальное образование
	Площадь территории, га

	
	современное состояние
	расчетный срок

	г.о. Тейково
	1839
	2053,6

	Большеклочковское  сп.
	16170
	16145

	Светловское сп.
	23900
	23710,4


ИЗМЕНЕНИЕ  ГРАНИЦ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

[image: image2.jpg]+

0. TEWKOBO

pUrophe:
. Gadd

Immmm  MpoeKTUpyemas rpaHuua r.o. Teilkoso




3.3.  Планируемое изменение границ населенных пунктов
Изменение границ населенных пунктов планируется за счет включения в состав земель населенных пунктов: 

- прилегающих (резервных) территорий, предназначенных для размещения объектов жилищного, производственного и иного назначения;

- земель иных категорий (сельскохозяйственных и лесного фонда), используемых в настоящее время под жилую застройку (30,2 га).

Предусматривается: изменение границ  27 населенных пунктов, с увеличением их территории ориентировочно на 247,9 га.

Предлагается снять статус населенных пунктов с деревень  Удуново и  Яковино Морозовского сельского поселения. Земли бывших населенных пунктов (5,0 га) перевести  в категорию земель сельскохозяйственного назначения. 
таблица 5. Перечень населенных пунктов, границы которых подлежат изменению  

	№ п/п
	Наименование
	Территории населенных пунктов, га

	
	
	Современное состояние
	Проектное предложение

	
	
	
	Всего
	в т.ч.  расширение, 

(-) сокращение

	НЕРЛЬСКОЕ  гп.

	1
	Нерль
	302,6
	351,4
	48,8

	2
	Кибергино
	84,3
	89,3
	5,0

	3
	Нельша
	38,2
	41,2
	3,0

	4
	Москвино
	81,9
	85,9
	4,0

	5
	Зернилово
	51,6
	53,6
	2,0

	
	Итого
	
	
	62,8

	БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ  сп.

	6
	Большое Клочково
	51,0
	57,6
	6,6

	7
	Зиново
	16,4
	24,6
	6,8+1,4*

	8
	Оболсуново
	24,6
	30,2
	5,7

	9
	Калинкино
	3,9
	6,1
	2,2*

	10
	Доронино  
	9,7
	12,5
	2,8*

	11
	Вантино 
	12,6
	17,3
	4,7*

	
	Итого
	
	
	19,1+11,1*

	КРАПИВНОВСКОЕ  сп.

	9
	Крапивново
	156,7
	163,3
	6,6

	10
	Кондраково
	54,1
	60,3
	6,2

	11
	Сахтыш
	72,1
	77,8
	5,7

	
	Итого
	
	
	18,5

	МОРОЗОВСКОЕ сп.

	13
	Синяя Осока
	36,8
	39,2
	1,8+0,6*

	14
	Морозово
	192,9
	213,4
	20,5


	15
	Золотниковская пустынь
	18,0
	25,6
	5,4+2,2*

	16
	Удуново
	1,1
	0
	- 1,1

	17
	Яковино
	3,9
	0
	- 3,9

	
	Итого
	
	
	25,5+2,8*

	СВЕТЛОВСКОЕ сп.

	18
	Домотканово
	19,4
	23,9
	3,2+1,3*

	19
	Светлый
	17,9
	25,5
	7,6

	20
	Крапивник
	35,0
	45,8
	10,8

	21
	Григорьево
	33,6
	38,9
	5,3

	22
	Высоково
	4,4
	6,9
	2,5

	23
	Репново
	49,1
	52,4
	3,3*

	24
	Максимцево
	19,8
	21,9
	2,1

	25
	Воронково
	3,8
	11,5
	7,7

	26
	Шумилово
	20,2
	20,8
	0,6*

	
	Итого
	
	
	39,2+5,2*

	СОКАТОВСКОЕ  сп.

	27
	Сокатово
	82,5
	86,2
	3,7

	28
	Елховка
	95,4
	103
	7,6

	
	Итого
	
	
	11,3

	НОВОГОРЯНОВСКОЕ  сп.

	29
	с. Новое Горяново
	30,5
	47,4
	5,8+11,1*

	
	Итого
	
	
	5,8+11,1*

	
	Всего
	
	
	212,7+30,2


* - площадь территории существующей жилой застройки, расположенной вне населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда
            3.4.   Планируемое изменение границ земель сельскохозяйственного назначения
Сокращение земель сельскохозяйственного назначения планируется с  учетом:

· перевода земель сельских лесов в категорию земель лесного фонда в порядке реализации нового Лесного кодекса;

· отнесения земельных участков, занятых водными объектами, расположенными на землях  сельскохозяйственного назначения, к землям водного фонда;
· изменения границ населенных пунктов с включением в их состав резервных территорий для размещения объектов капитального строительства;

· выделения земельных участков для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;

· перевода земель занимаемых объектами культурного наследия и лечебно-оздоровительными местностями  в категорию земель особоохраняемых территорий и объектов.
· перевода земельного участка, на котором ранее располагалась птицефабрика "Лесная" (нарушенные территории), из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;
Земли сельскохозяйственного назначения на расчетный срок ориентировочно составят 38267 га.
3.5.  Планируемое  изменение  границ особоохраняемых территорий и объектов
Изменение границ земель особоохраняемых природных территорий связано в основном с отсутствием в настоящее время в данной категории природных объектов, имеющих статус памятников природы, их охранных зон и территорий существующих  лечебно-оздоровительных местностей, т.е. приведение структуры землепользования в правовое русло. 

В земли особоохраняемых природных территорий из категорий лесного фонда и сельскохозяйственного назначения переводятся:
· территории памятников природы и их охранных зон в соответствии с указом Губернатора Ивановской области № 96-УГ от 20.07.2004 г.;

· лечебно-оздоровительные местности и курорты в границах округа санитарной охраны (ст. 95 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред. от 17.07.2009г № 145-ФЗ). 
Границы особоохраняемых природных территорий должны быть обоснованы природоохранными документами. Органам исполнительной власти необходимо определиться в отношении к объектам, предлагаемым к постановке на охрану, принять меры по разработке паспортов и проектов охранных зон, утвердить и вынести в натуру границы природоохранных территорий. 

В состав земель особоохраняемых природных территорий необходимо включить территории охранных зон  оз. Рубское (в соответствии с  "Регламентом комплексного использования территории и охранных зон памятника природы "Рубское озеро" площадь природоохранной охранной зоны без учета зеркала озера 2083 га).
Ориентировочно земли особоохраняемых природных территорий составят 6,343 тыс. га.
В соответствии с Федеральным законом " Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации" от  25.06.2002 года N 73-ФЗ (ст.5) земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых, регулируется земельным законодательством Российской Федерации. 
На территории района в настоящее время, вне земель населенных пунктов, с учетом выявленных объектов находится 43 памятника археологии, в том числе всемирно известные "Сахтышские стоянки". Территории памятников не закреплены на местности и не имеют четко выраженных границ.  Для сохранения объектов культурного наследия и перевода, занимаемых ими земель в категорию особоохраняемых территорий и объектов, необходимо проведение работ по уточнению границ территорий памятников и закреплению их на местности.  Количество земель занимаемых объектами культуры может быть определено после выполнения выше перечисленных работ.

3.6.  Планируемое размещение производственных объектов 
Агропромышленный комплекс
В качестве основных производственных интеграционных цепочек можно выделить следующие:
1. Производство и реализация комбикорма:

· ООО "Ивагропром: – организация производства комбикорма;

· ОАО "Тейковская МТС" и другие сельхозпроизводители – производство кормовых культур (зерно, рапс) и поставка исходного сырья для производства комбикорма;

· крупные сельскохозяйственные предприятия, КФХ и другие сельхозпроизводители, развивающие животноводство, – расширение и обогащение кормовой базы в животноводстве.

2. Производство товарного молока сельхозпроизводителями:

· ОАО "Тейковская МТС" и другие сельхозпроизводители – производство товарного молока, в том числе за счёт расширения кормовой базы;

· вновь создаваемые предприятия по добыче и переработке торфа и сапропеля – поставка продукции, в том числе сельхозпроизводителям района, для повышения плодородия почвы;

· ООО "Ивагропром" – поставка комбикорма на молочнотоварные фермы района.

3. Производство и реализация молочной продукции.

Тейковский молочный завод – расширение ассортимента и увеличение объёмов производства разнообразной молочной продукции за счёт создания стабильной сырьевой базы в районе.
Сельское хозяйство
Основными стратегическими направлениями в сельском хозяйстве района являются молочное животноводство и селективное растениеводство: производство картофеля, овощей (основные потребители находятся на минимальном расстоянии – в областном центре), а также возделывание рапса.
Развитие сельскохозяйственного производства предполагает:

· увеличение посевных площадей, в том числе по отдельным сельскохозяйственным культурам; 

· приобретение энергосберегающей современной сельскохозяйственной техники;

· внедрение новых ресурсосберегающих технологий в растениеводство; 

· повышение плодородия почв;

· увеличение доли элитных семян в растениеводстве;

· строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих ферм;

· наращивание поголовья высокопродуктивного скота;

· изменение территориальной организации предприятий пищевой промышленности;

· развитие потребительских кооперативов. 

Развитие животноводства предполагает:

· ввод крупнотоварного свинокомплекса на базе бывшего комплекса "Боровое" (развитие промышленного производства свинины с замкнутым циклом – от выработки кормов до убоя свиней и реализации продукции), модернизацию существующих животноводческих ферм и строительство новых;

· совершенствование племенных и продуктивных качеств животных за счёт закупки племенного скота зарубежных и отечественных селекций;

· обеспечение откормочным молодняком КФХ и ЛПХ;

· повышение инвестиционной привлекательности свиноводческой отрасли для крупного, среднего и малого бизнеса;

· модернизацию действующих и создание новых предприятий по производству сбалансированных по питательным веществам комбикормов в объемах, требуемых для развития животноводства;

· увеличение объемов государственной поддержки в части субсидирования из бюджетов затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение энергоресурсов, сельскохозяйственной техники и оборудования, на развитие племенного животноводства, а также на выравнивание цен на произведенную и реализованную продукцию животноводства.

Развитие растениеводства

Направления развития – вовлечение в оборот неиспользуемой пашни и развитие растениеводства.
В оборот включаются 6091 га необрабатываемых пахотных земель бывших хозяйств: совхозов "Пелгусовский", "Нерль", "Крапивновский", ТОО "Тейковское", колхозов "Поддыбье", "Восток", "Якшинский", "Октябрь", сельскохозяйственного предприятия ООО СХПП "Березовик", филиала ММЗ "Вперед".

Планируется восстановление нефункционирующих производств на 24 площадках.

таблица 6.    Производства, планируемые к восстановлению 
	№ п/п
	Назначение площадки
	Наименование предприятия
	Адрес
	Размер СЗЗ
	Класс

предп.

	гп  НЕРЛЬСКОЕ

	1
	Текстильная ф-ка
	Бывш. ф-ка

"Серп и Молот"
	д. Бушариха
	300
	III

	2
	Текстильная ф-ка
	-- " --
	с. Кибергино
	300
	III

	3
	Ферма КРС-400 гол.
	МУП с-з "Всходы"
	с. Зернилово
	300
	III

	4
	Ферма КРС
	-- " --
	д. Уреево
	300
	III

	5
	Отгонное пастбище
	-- " --
	д. Булгаково
	
	

	6
	Летнее пастбище
	-- " --
	д. Никульское
	
	

	7
	Ферма КРС
	МУП с-з "Нерль"
	д. Суново
	300
	III

	8
	Ферма КРС
	-- " --
	д. Скворцово
	300
	III

	9
	Ферма КРС
	СПК "Октябрь"
	д. Тестово
	100
	IV

	10
	Ферма КРС
	-- " --
	д. Яришнево
	100
	IV

	сп  КРАПИВНОВСКОЕ

	11
	Ферма КРС
	МУП с-з "Сахтыш"
	д. Богатырево
	100
	IV

	12
	Летнее пастбище
	с-з "Крапивновский"
	д. Б. Вязовицы
	
	

	сп  БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ

	13
	Ферма КРС
	с-з "Пелгусовский"
	д. Лемешки
	100
	IV

	14
	Хоз. Двор
	-- " --
	д. Алферьево
	
	

	15
	Ферма КРС
	КФХ "Бочкарев"
	д. Иваньково
	100
	IV

	16
	Ферма КРС
	КФХ "Орион"
	д. Клинцево
	100
	IV

	17
	Ферма КРС
	с-з "Пелгусовский"
	д. Б. Клочково
	300
	III

	18
	Часть бывш. КСМ
	ОАО "КСМ"
	р-н Грозилово
	300
	III

	сп  СВЕТЛОВСКОЕ

	19
	Деревообработка
	ЛПП
	д. Домотканово
	300
	III

	20
	Ферма КРС
	ТОО "Тейковское"
	д. Максимцево
	300
	III

	21
	Ферма КРС-120 гол.
	-- " --
	д. Терентьево
	300
	III

	сп  СОКАТОВСКОЕ

	22
	Молокозавод
	Молокозавод
	с. Елховка
	100
	IV

	сп  НОВОЛЕУШИНСКОЕ

	23
	Механический завод
	Бывш. Новолеушинский механический з-д
	с. Н. Леушино
	300
	III

	24
	Ферма КРС
	КХ "Кокоара"
	стар. Леушино
	300
	III


Территории для размещения новых производств предусмотрены на невовлеченных в хозяйственную деятельность землях (( 567 га), требующих предварительной рекультивации (территории заброшенных промышленных объектов, выработанных карьеров, разрушенных животноводческих комплексов).

Данные территории в большинстве случаев характеризуются наличием подъездных дорог и инженерной инфраструктуры. 

таблица 7.    Площадки для размещения производственных объектов
	№ п/п
	Место размещения
	Площадь участка, га
	№ п/п
	Место размещения
	Площадь
участка, га

	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ   ОБЪЕКТЫ
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ОБЪЕКТЫ

	
	Нерльское  г.п., всего
	65, 0
	
	
	

	1
	Думино
	15,0
	
	
	

	2
	Москвино
	25
	
	
	

	3
	Захарово
	12,0
	
	
	

	4
	Карино
	8,5
	
	
	

	5
	Гари
	4,5
	
	
	

	
	Большеклочковское  с.п., всего
	13,0
	
	
	


	6
	Суббочево
	13,0
	
	
	

	
	Крапивновское  с.п., всего
	36,0
	
	
	

	7
	Крипивново
	22,0
	
	
	

	8
	Мосяково
	3,0
	
	
	

	9
	Лукьяново
	2,0
	
	
	

	10
	Красницы
	3,5
	
	
	

	11
	Хмельники
	4,5
	
	
	

	12
	Бирюково
	1,0
	
	
	

	
	Морозовское  с.п., всего
	33,5
	
	
	31,5

	13
	Морозово
	4,0
	1
	Морозово
	16,0

	14
	Подлесиха
	13,0
	2
	Большое Ступкино
	10,0

	15
	Дашково
	4,0
	3
	Ширяево
	5,5

	16
	Реборово
	3,0
	
	
	

	17
	Крапивново
	8,0
	
	
	

	18
	Якшино
	1,5
	
	
	

	
	Новогоряновское с.п., всего
	37,0
	
	
	

	19
	Новое Горяново
	37,0
	
	
	

	
	Новолеушинское с.п., всего
	3,0
	
	
	

	20
	Новое леушино
	3,0
	
	
	

	
	Светловское с.п., всего
	248,5
	
	
	

	21
	Шумилово
	5,5
	
	
	

	22
	Березовик
	3,5
	
	
	

	23
	Малый Таковец
	8,0
	
	
	

	24
	Терентьево
	3,5
	
	
	

	
	Сокатовское  с.п.,  всего
	20,0
	
	
	70,5

	25
	Елховка 
	7,5
	4
	Красницы
	7,5

	26
	Санники
	5,5
	5
	Междуреченск
	53,0

	27
	Поддыбье
	7,0
	6
	Горки
	10,0

	
	Итого
	228,0
	
	
	102,0


Освоение месторождений полезных ископаемых
Наличие минерально-сырьевой базы, которую составляют запасы нерудных полезных ископаемых: песка, гравийно-песчаного материала, глины, торфа, сапропеля предполагает развитие производств, связанных с их добычей и дальнейшей  переработкой. 
Одним из новых перспективных направлений является добыча и переработка сапропеля, использование которого возможно: в сельском хозяйстве в качестве органических удобрений и минеральных подкормок в свиноводстве и птицеводстве, в качестве консерванта при хранении клубней картофеля; в лечебной (физиотерапевтической) практике для аппликаций, грязелечения; в производстве строительных материалов (тепло- и звукоизоляционных плит, формовочных смесей и пористой керамики).
Намечено  первоочедное освоение запасов сапропеля на озерах Сахтыш и Коптевское, с размещением предприятий по переработке.
Освоение запасов торфа перспективно, для использования в сельском хозяйстве и животноводстве, медицине, биохимии и энергетике. Торф используют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды, способствующей увеличению кислородообменных процессов. Из торфа получают плодородные грунты для выращивания пищевых растений, удобрения, стимуляторы роста растений, изоляционные и упаковочные материалы, активный уголь, графит. Намечено освоение 5ти месторождений в районе Новое Леушино,  Мосяково, Думино, Сокатово, Харитоново с размещением перерабатывающих производств.
Строительство кирпичных заводов запланировано на Ушаковском и Ступкинском месторождениях глины. Перспективными месторождениями глин с точки зрения промышленных запасов, являются также: Мало-Ступкинское, Пеглусовское, Алферьевское, Ширяевское, Северо-Ступкинское. Запасы разведанных месторождений и прогнозных ресурсов легкоплавких глин и суглинков позволяют обеспечить кирпичные заводы сырьем на длительную перспективу.

Производство изделий из дерева
Перспективным направлением в районе является заготовка и переработка древесины, т. к. значительную его площадь занимают леса, обеспечивающие сырьевую базу. Основными направлениями развития данного сектора экономики являются:
· создание новых деревоперерабатывающих предприятий с углублённой переработкой древесины;

· увеличение объемов конечной продукции для жилищного строительства (оконных рам, дверных блоков и т. д.);

· организация производства мебели и предметов домашнего обихода;
· использование отходов от заготовки и переработки древесины для производства отопительных брикетов, древесно-стружечных плит. 

3.7.  Планируемое размещение объектов жилищного строительства

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из нормы перспективной жилищной обеспеченности 30 м2 общей площади на 1 человека.

Предусматривается увеличение годовых объемов жилищного строительства к концу расчетного срока до 5,0 тыс. м2 в год, при этом годовой прирост жилищной обеспеченности составит 0,36 м2 на 1 человека. 
Проектные предложения в жилищной сфере направлены на решение следующих задач:

· улучшение жилищных условий  и увеличение показателя средней жилищной обеспеченности до 30 м2 на 1 человека;
· повышение качества жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры;
· ликвидация ветхого, непригодного для проживания жилья;
· увеличение объемов жилищного строительства до 0,36 м2/год на человека и обеспечение условий для развития деревообрабатывающей промышленности и строительной отрасли в районе.
К 2029 году объем жилищного фонда увеличится на 6,2 % и составит 420 тыс. м2  (в том числе  сохраняемый    - 356,3 тыс. м2). Предусмотрена ликвидация ветхого и  аварийного жилищного фонда 38,85 тыс. м2.
Из общего объема нового жилищного строительства (63,7 тыс. м2 общей площади квартир) доля усадебной застройки составит  87%,  2-3х этажной застройки – 6%,  4-5ти этажной застройки – 7 %. Размещение  4-5ти этажной застройки запланировано в с. Новое Горяново.
Для размещения нового жилищного строительства потребуется 279,3 га территории.  В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки земельные участки и кварталы, освобождаемые от аварийного фонда в существующих границах населенных пунктов. Также предусмотрено размещение жилищного строительства на новых площадках, расположенных на территориях, включаемых в границы  наиболее перспективных населенных пунктов.
Размещение объектов дачного строительства планируется в населенных пунктах, расположенных на территориях с повышенными природными и ландшафтными качествами с низкой плотностью проживающего населения.
таблица 8.   Характеристика жилищного фонда на расчетный срок (2029 г.),  тыс. м2
                                                                                                                                               га
	№ п/п
	Наименование поселения
	Усадебная застройка
	2-3х эт. застройка
	4-5х эт. застройка
	Всего

	
	
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего
	Сохраня-емая
	Новое строи-тельство
	Всего

	1
	Нерльское
	108,10

108,10
	20,5

102,5
	128,6

210,6
	15,9

8,8
	1,8

1,0
	17,7

9,8
	-
	-
	-
	124,0

116,9
	22,3

103,5
	146,3

220,4

	2
	Большеклочковское
	38,6

38,6
	9,2

46,0
	47,8

84,6
	4,0

2,2
	0,6

0,35
	4,6

2,55
	4,3

1,1
	-
	4,3

1,1
	46,9
41,9
	9,8

46,35
	56,7

88,25

	3
	Крапивновское
	26,47

26,47
	4,8

24,0
	31,27

50,47
	1,94

1,0
	0,6

0,35
	2,54

1,35
	-
	-
	-
	28,41

27,47
	5,4

24,35
	33,81

51,82

	4
	Морозовское
	37,73

37,73
	5,2

26,0
	42,93

63,73
	6,7

3,7
	1,0

0,6
	7,7

4,3
	-
	-
	-
	44,43

41,43
	6,2

26,6
	50,63

68,03

	5
	Новогоряновское
	0,66

0,66
	-
	0,66

0,66
	25,20

14,0
	-
	25,2

14,0
	10,64

2,7
	4,5

1,0
	15,14

3,7
	36,5

17,36
	4,5

1,0
	41,0

18,36

	6
	Новолеушинское
	11,4

11,4
	6,0

30,0
	17,4

41,4
	21,71

12,1
	-
	21,71

12,1
	-
	-
	-
	33,11

23,5
	6,0

30,0
	39,11

53,5

	7
	Светловское
	17,04

17,04
	5,0

25,0
	22,04

42,04
	4,91

2,7
	-
	4,91

2,7
	-
	-
	-
	21,95

19,74
	5,0

25,0
	26,95

44,74

	8
	Сокатовское
	17,0

17,0
	4,5

22,5
	21,5

39,5
	4,02

2,2
	-
	4,02

2,2
	-
	-
	-
	21,02

19,2
	4,5

22,5
	25,52

41,7

	
	Итого
	257,0

257,0
	55,2

276,0
	312,2

533,0
	84,4

46,7
	4,0

2,3
	88,4

49,0
	14,94

3,8
	4,5

1,0
	19,44

4,8
	356,3

307,5
	63,7

279,3
	420,0

586,8


3.8.  Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры

Объекты образования

таблица № 9.   Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы
	№ п/п
	Наименование поселения
	Числ-сть населения на расчетный срок, чел.
	Детские дошкольные учреждения,

 мест
	Общеобразовательные школы,  мест

	
	
	
	миним. норм. обеспеч. 
на 1000 жителей
	потреб-ность
	вместимость
	миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей
	потреб-ность
	сохра-

няемые

	
	
	
	
	
	сохра-няемые
	проекти-руемые
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Нерльское
	4102
	45,8
	187
	170
	20
	190
	108
	443
	385

	2. 
	Большеклочковское
	2002
	45,8
	92
	50
	50
	100
	108
	216
	160*

	3. 
	Крапивновское
	1260
	45,8
	57
	50
	30
	80
	108
	136
	315

	4. 
	Морозовское
	1407
	45,8
	64
	-
	60
	60
	108
	152
	200

	5. 
	Новогоряновское
	1694
	45,8
	78
	-
	100
	100
	108
	183
	375

	6. 
	Новолеушинское
	1414
	45,8
	65
	-
	60
	60
	108
	153
	130

	7. 
	Светловское
	1127
	45,8
	52
	-
	-
	-

в Тейково
	108
	122
	0

	8. 
	Сокатовское
	994
	45,8
	45
	30
	20
	50
	108
	107
	100

	
	Всего
	14 000
	45,8
	640
	300
	340
	640
	108
	1512
	1665


* реконструкция и модернизация с уменьшением вместимости с 200 до 160 мест

таблица 10.    Размещение детских дошкольных учреждений
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Вместимость, мест

	
	
	 сохраняемые
	проектируемые

	I.      НЕРЛЬСКОЕ г.п.

	1
	п. Нерль
	170
	-

	2
	с. Кибергино
	-
	20

	II. БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ с.п.

	1
	д. Большое Клочково
	50
	-

	2
	с. Оболсуново
	-
	30

	3
	с. Зиново
	-
	20

	III.   КРАПИВНОВСКОЕ с.п.

	1
	с. Крапивново
	50
	-

	2
	с. Сахтыш
	-
	30

	IV.   МОРОЗОВСКОЕ с.п.

	1
	с. Морозово
	-
	40

	V.   НОВОГОРЯНОВСКОЕ с.п.

	1
	с. Новое Горяново
	-
	70

	2
	с.Междуреченск
	-
	30

	VI.   НОВОЛЕУШИНСКОЕ с.п.

	1
	с.Новое Леушино
	-
	60

	IV.   СОКАТОВСКОЕ с.п.

	1
	с. Елховка
	20 *
	20

	2
	д. Сокатово
	10
	-

	
	ИТОГО
	300
	340


* - реконструкция существующего сада с увеличением вместимости до 40 мест

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы должны оснащаться бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.

Объекты здравоохранения

Для обеспечения населения района медицинскими услугами предложено  размещение 7 ФАП в населенных пунктах  четырех поселений:  Першино,  Оболсуново, Зиново, Лемешки (Большеклочковское сп.); Думино (Нерльское гп.); Поддыбье (Сокатовское сп.); Синяя осока (Морозовское сп.). 

Существующие муниципальные больничные учреждения, расположенные в п. Нерль (20 коек), в с. Крапивново (18 коек), в с. Морозово (8 коек),  в с. Новое Леушино (18 коек) подлежат реконструкции и техническому оснащению.
Предусмотрен перенос ГУЗ "Тейковский противотуберкулезный диспансер" на площадку, расположенную в 1,2 км восточнее д. Лемешки Большеклочковского поселения.

Предлагается увеличение вместимости  бальнеологического курорта областного значения "Оболсуново" до 500 мест с расширением профиля предоставляемых услуг за счет использования в качестве питьевых лечебных вод маломинерализированных сульфатных кальциевых вод. 
Учреждения культуры и искусства. Спортивные учреждения

Планируется развитие досуговой инфраструктуры, в виде клубных помещений, видеозалов, тренажерных спортивных залов, дискотек, любительских студий, размещаемых на базе реконструируемых существующих учреждений и  модернизация технического оснащения библиотек. 

В с. Кибергино Нерльского поселения предусмотрено строительство клуба с кинозалом на 120 мест,  в с. Новое Горяно – реконструкция клуба с залом на 200 мест. 
Для совершенствования работы в направлении патриотического воспитания, краеведения и развития культуры схемой предложено создание музеев в заповедной зоне "Сахтышские стоянки" и "Золотниковская Пустынь" и организация  краеведческих кружков при школах. 
Развитие физкультурно-спортивного направления предусматривает модернизацию существующих спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, строительство спортивного комплекса в п. Нерль и спортивных  сооружений в туристко-рекреационных зонах.
Учреждения связи
Предусмотрено строительство 6 пунктов связи в населенных пунктах Большое Клочково, Оболсуново, Нельша, Кибергино, Елховка, Поддыбье.

Торговля и общественное питание 

Предусмотрена организация объектов торговли в с. Поддыбье Сокатовского сп., д. Лемешки Большеклочковского сп., д. Максимцево Светловского сп. и с. Новое Горяново и создание сети обслуживающей сферы индустрии туризма. Возникновение в районе туристического сервиса будет в равной мере необходимым для развития других направлений: гостиничного хозяйства, торгово-бытового обслуживания, информационного и коммуникационного обеспечения.  

На территориях перспективного развития туризма предусмотрено создание сети  объектов питания и размещения, торговли сувенирами, предметами народных промыслов.
Учреждения бытового и коммунального обслуживания

Предлагается размещение объектов бытового и коммунального обслуживания в населенных пунктах с населением  ≥ 500 человек Крапивново, Морозово, Новое Горяново, Новое Леушино, Елховка, Большое Клочково.
Кладбища традиционного захоронения
Запланировано расширение 11 существующих кладбищ и выделение земельного участка для кладбища в Новогоряновском сельском поселении. 

таблица 11.    Кладбища
	№ п/п
	Местонахождение
	Увеличение существующих земельных участков, га
	Выделение новых земельных участков, га,

	гп   НЕРЛЬСКОЕ

	1
	с. Стебачево
	2,3
	

	2
	д. Пырьевка
	0,5
	

	3
	д. Яришнево
	0,5
	

	сп  БОЛЬШЕКЛОЧКОВСКОЕ

	4
	с. Алферьево
	0,7
	

	5
	с. Першино
	0,9
	

	сп КРАПИВНОВСКОЕ

	6
	д. Сухово
	1
	

	сп    МОРОЗОВСКОЕ 

	7
	с.  Морозово
	1,1
	

	сп    НОВОГОРЯНОВСКОЕ

	8
	с. Новое Горяново 
	
	1,3

	сп    НОВОЛЕУШИНСКОЕ 

	9
	с. Старое Леушино
	1,1
	

	сп    СВЕТЛОВСКОЕ

	10
	с. Григорьево
	0,9
	

	сп    СОКАТОВСКОЕ 

	11
	д. Ильинское
	0,4
	

	12
	д. Шумилово
	0,4
	

	
	ИТОГО
	9,8
	1,3


3.9. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия
таблица 12.    Мероприятия по сохранению памятников архитектуры
	№

на

схеме
	Наименование
	Дата основания
	Местоположение

(адрес)
	Проектные предложения 

(в соотв. с "Проектом зон охраны....") 2)

	 Федерального  значения

	1
	Успенская церковь 
(с живописью)
	к. XVII в.
	с. Золотниковская Пустынь,  
Морозовское с.п.
	-  постановка храмового комплекса на

   республиканскую охрану;

-  организация охранной зоны;

-  принятие мер по спасению памятников;

-  реставрация Успенской церкви;

-  разработка проекта восстановления 

   Казанской церкви и ландшафтной среды;

-  создание музейной зоны с разработкой 

   мероприятий по социальной реабилитации села

	2
	Преображенская церковь (летняя)
	1792 г.
	с.Обезово,   
Морозовское с.п.


	-  организация охранной зоны храмового 

   комплекса;

-  реставрация церквей

	3
	Введенская церковь (зимняя)
	1830 г.
	
	

	Регионального  значения

	4
	Церковь Иоанна Богослова с интерьером
	1786 г.
	с. Стебачево,   
Нерльское г.п.
	-  организация охранной зоны;

-  контроль за состоянием памятника 

	5
	Предтеченская церковь
	1765 г.
	с. Кибергино,   
Нерльское г.п.
	-  организация охранной зоны;

	Выявленные  объекты  культурного  наследия

	6
	Храмовый комплекс Никольской церкви:

- церковь Никольская;

- церковная сторожка;

- хозяйствен. постройка
	1783 г.- 

вт. пол.XIXв
	с. Алферьево,   Большеклочковское с.п.
	-  организация охранной зоны

	7
	Храмовый комплекс Скорбященской церкви:

- церковь Скорбященская;

- церковная сторожка
	1779 -1809гг.
	с.Березовик,   
Светловское с.п.
	-  установка охранной доски;

-  реставрация;

-  организация охранной зоны;

	8
	Троицкая церковь
	1864-1869 гг.
	д. Богатырево, Крапивновское с.п.
	-  организация охранной зоны; 

-  изучение целесообразности воссоздания 

	9
	Преображенская церковь  
	1831-1848 гг.
	д. Булгаково,  
 Нерльское г.п.
	Имеет высокую художественную ценность, является одним из  самых ценных памятников Тейковского района,

-  реставрация;

-  организация охранной зоны;

-  восстановление ландшафтной среды

	10
	Никольская церковь
	1861 г.
	с. Григорьево,   Светловское с.п.
	· организация охранной зоны;
·  реставрация;
· контроль за состоянием памятника

	11
	Преображенская церковь  
	1798 г.
	д. Доронино, Большеклочковское с.п.
	· установка охранной доски;

· организация охранной зоны

	12
	Введенская церковь
	1827 г.
	с. Елховка,   
Сокатовское с.п.
	· организация охранной зоны;
· поэтапная реставрация памятника

	13
	Казанская церковь,

Настоятельский корпус
	 XVII в.

1806 г.
	с. Золотниковская Пустынь,   
Морозовское с.п.
	-  организация охранной зоны;

-  принятие мер по спасению памятников;

-  реставрация Успенской церкви;

-  разработка проекта восстановления 

   Казанской церкви и ландшафтной среды;

-  создание музейной зоны с разработкой 

   мероприятий по социальной реабилитации села

	14
	Воскресенская церковь
	1846 г.
	с. Зернилово,   
Нерльское г.п.
	· установка охранной доски;

· организация охранной зоны

	15
	Покровская церковь (редкий для Ив. обл. пример деревянной постройки)
	1853 г.
	д. Карино,  
Нерльское г.п.
	-  консервация сооружения;

-   организация охранной зоны;

-  разработка проекта реставрации;

-  реставрация

	16
	Владимирская церковь
	1767 г.
	с. Крапивново,   Крапивновское с.п.
	· установка охранной доски;

· организация охранной зоны

	17
	Храмовый комплекс Пятницкой церкви:

-  ц. Пятницкая;

- Сторожка и угловой павильон ограды Пятницкой церкви
	XIX в.
	с. Морозово,  
Морозовское с.п.
	-  организация охранной зоны;

-  разработка проекта реставрации;

-  мероприятия по спасению памятника 

	18
	Преображенская церковь
	1794 г.
	с. Першино,  Большеклочковское  с.п.
	· установка охранной доски; 

· организация охранной зоны

	19
	Храмовый комплекс церквей Преображенской и Введенской:

- ц.  Преображенская;

- ц.  Введенская
	1815 -1855гг.
	д. Поддыбье,

Сокатовское с.п.
	-  организация охранной зоны;

-  реставрация памятников

	20
	Храмовый комплекс церквей Никольской и Михаила Архангела:

- ц. Никольская;

- ц. Михаила Архангела
	1785 -1810гг.
	с. Сахтыш, 

Крапивновское с.п.
	-  организация охранной зоны;

-  реставрация памятников;

-  использование как музея археологии,     

   центра народных промыслов 

	21
	Храмовый комплекс церквей Казанской и Преображенской:

- ц. Преображенская;

        - ц.  Казанская
	1868г.

1758 г.
	с. Хомутово,    Светловское с.п.
	-  организация охранной зоны;

-  восстановление и реставрация 

	22
	Георгиевская церковь
	1842-1864гг.
	с. Якшино,   
Морозовское с.п.
	· организация охранной зоны,
· консервация памятника, 
· изучение целесообразности реконструкции


Необходима корректировка проекта охранных зон объектов культурного наследия, разработка проектов реставрации и восстановления. 

На территории Тейковского района зарегистрировано  43 памятника археологии (федерального значения – 6, регионального – 3, выявленные объекты - 34). Для сохранения памятников требуется разработка паспортов, установление границ территорий памятников и охранных зон.
3.10.  Планируемое развитие территорий туризма и рекреации
На территории района выделена "Зона приоритетного развития туризма", в границах которой расположены объекты историко-культурного наследия, памятники природы, ценные природные объекты, охотничьи угодья, территории с повышенными природными и ландшафтными качествами. "Зона приоритетного развития туризма", включает территории:

· вдоль трассы туристического маршрута "Золотое кольцо России" (ширина коридора ( 9 км);

· вдоль рек Нерль, Ухтохма, Санеба (ширина коридора (1,5 км);
· заповедной зоны "Сахтышские стоянки";

· охотничьих угодий (в границах бывшего Новолеушинского торфопредприятия).
Предусматривается:

1. Насыщение территорий вдоль трассы "Золотого кольца России" площадками отдыха с объектами придорожного сервиса, объектами гигиены, питания, размещения, торговли;
2. Развитие рекреационных территорий на оз. Рубское (реконструкция существующих и строительство объектов кратковременного и длительного отдыха, организация системы культурно-бытового обслуживания) с учетом соблюдения допустимых рекреационных нагрузок на акваторию озера;
таблица 13.   Объекты рекреационного назначения на оз. Рубское 
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Sтер.   проект., га
	Проектная вместимость

учреждения
	Примечания

	
	
	
	всего
	в т. ч. кругл. год
	

	1
	База отдыха                             ОАО "Тейковский ХБК"
	0,48
	20
	10
	реконструкция

	2
	База отдыха ММЗ "Вперед"
	0,4
	25
	10
	новое строительство

	3
	База отдыха                                       ООО "Компания Перекресток"
	4,5
	60
	30
	реконструкция

	4
	ООО "ДБО "Озерная"
	5,95
	290
	145
	-- " --

	5
	Пансионат с лечением "Чайка"
	8,96
	400
	200
	-- " --

	6
	База отдыха  АО "ТейСИ"
	0,07
	5
	5
	-- " --

	7
	База 1-2х дневного отдыха 
	0,89
	100
	100
	новое строительство

	8
	Мотель
	1,5
	200
	200
	-- " --

	9
	Детская дача ОАО "Ивэнергомаш"
	3,72
	170
	100
	реконструкция

	10
	Мотель
	1,6
	150
	150
	новое строительство

	11
	Туристическая гостиница
	1,5
	100
	100
	-- " --

	12
	База 1-2х дневного отдыха 
	2,4
	100
	50
	-- " --

	13
	Спортивная база 
	0,48
	100
	50
	-- " --

	14
	Летний тур. городок 
	2,4
	100
	-
	-- " --

	15
	Летний тур. городок
	1,9
	100
	-
	-- " --

	16
	Спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ
	5,9
	250
	-
	реконсрукция

	17
	Спортивно-оздоровительный лагерь ИГЭУ
	11,9
	250
	-
	-- " --

	18
	Спортивно-оздоровительный лагерь ИГТА
	3,7
	150
	-
	-- " --

	19
	База отдыха                         "ВНИИ Электропривод"
	0,50
	30
	-
	-- " --


3. Размещение рекреационных объектов (баз отдыха, оздоровительных лагерей для детей и взрослых) на берегах рек Нерль и Ухтохма, организация маршрутов водно-спортивного туризма и туристических стоянок;

4. Создание заповедной зоны "Сахтышские стоянки";

3.11.   Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Основные направления развития транспортной сети:

-  усиление  транспортных выходов в соседние районы, области;

-  усовершенствование существующих транспортных путей; 

- развитие транспортной сети с учетом новых транзитных транспортных коридоров федерального значения.

Развитие транспортной сети учитывает предложения "Схемы территориального планирования Ивановской области" (НПЦ "Земля, 2008г.)  
по строительству:
-  новой железной дороги (третий обход г. Москвы, в границах района (32,0 км);

-  объезда г.о. Тейково автодорогой регионального значения (( 28 км).

-  переводу автодороги федерального значения "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)"  в I техническую категорию;

по капитальному ремонту:

-  участка автодороги регионального значения Ростов – Иваново – Н. Новгород (( 5 км);
-  автодороги межмуниципального значения Тейково – Гаврилов Посад (( 29 км).
Схемой территориального планирования Тейковского муниципального района предлагается строительство:

-  объезда п. Нерль (( 7 км);

-  объезда д. Сокатово (( 3 км);

- новых транспортных сообщений населенных пунктов  Рожство и Коптево с проектируемыми железнодорожными остановками ((2 км), с. Новое Леушино с уч. Сидорино (( 7 км) и с с. Сахтыш ((6 км),  д. Булгаково – с. Лопатницы Владимирской области (протяженность участка в границах района ( 3,0 км);

-   подъездых дорог с твердым покрытием  к  34 населенным пунктам;

-   капитальный ремонт  35 км дорог.
таблица 14.    Строительство подъездных дорог с твердым покрытием
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во 

домовладений
	Перспектива развития
	Протяженность подъезда

	Нерльское сп

	1
	д. Минеиха
	22
	дачное стр-во
	2,4

	2
	д. Никульское
	14
	дачное стр-во, база отдыха
	0,8

	3
	д. Булгаково
	32
	дачное стр-во
	2,0

	4
	д. Варварино
	8
	
	1,0

	5
	д. Волосачево
	11
	
	0,3

	6
	д. Медведево
	19
	дачное стр-во
	2,0

	7
	д. Ясново
	14
	дачное стр-во, база отдыха
	2,0

	
	Итого
	120
	
	10,5

	Большеклочковское   сп

	8
	д. Иваньково
	10
	
	2,8

	9
	д. Логиново
	27
	дачное стр-во
	0,7

	10
	д. Мясниково
	30
	
	4,5

	11
	д. Никулино
	7
	база отдыха
	1,2

	12
	д. Рожство
	27
	дачное стр-во
	4,0

	13
	д. Чаганово
	9
	дачное стр-во
	1,2

	14
	д. Чирикалово
	20
	
	2,5

	15
	д. Федино
	23
	
	1,5

	16
	д. Ситниково
	25
	
	2,0

	
	Итого
	178
	
	20,4

	Крапивновское сп

	17
	д. Марьино
	7
	
	1,0

	18
	д. Голебтово
	8
	
	1,2

	19
	д. Пантелеево
	6
	
	1,0

	20
	д. Плосково
	4
	
	0,3

	
	Итого
	25
	
	3,5

	Морозовское сп

	21
	д. Дашково
	33
	
	1,3

	22
	д. Ермолиха
	23
	
	0,5

	23
	д. Шиборская
	19
	
	0,9

	
	Итого
	75
	
	2,7

	Новолеушинское

	24
	д. 4йуч. Тейковского торфопредприятия
	25
	дачное стр-во, объект размещ-я
	3,0

	Светловское  сп

	25
	д. Воронково
	1
	дачное стр-во
	1,0

	26
	д. Сидорино
	1
	
	0,9

	27
	д. Подвязново
	2
	
	2,0

	28
	д. Высоково
	17
	
	1,0

	29
	д. Матренкино
	23
	
	2,2

	30
	д. Домотканово
	50
	
	0,3

	
	Итого
	94
	
	7,4

	
	Сокатовское  сп
	
	
	

	31
	д. Пержево
	26
	дачное стр-во
	2,1

	32
	д. Санники
	23
	
	0,6

	33
	д. Никитино
	36
	
	1,1

	34
	д. Никитцыно
	31
	
	1,1

	
	Итого
	116
	
	4,9

	
	Всего
	633
	
	52,4


таблица 15.    Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Наименование
	Объем

	Транспортные связи, км

	1
	Участок железной дороги (третий обход г. Москвы)
	32 

	2
	Участок федеральной трассы "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)" (расширение с 14 до 27м)
	16 

	3
	Объезд г. Тейково
	28 

	4
	Объезд п. Нерль
	7 

	5
	Объезд д. Сокатово
	3 

	6
	Автодорога с. Сахтыш – с. Новое Леушино – уч. Сидорино
	15  

	7
	Участок автодороги д.Булгаково – с.Лопатницы 
	3 

	8
	Подъездные дороги к 34 населенным пунктам
	52

	Сооружения, объекты

	9
	Железнодорожный мост

(через реки Санеба,  Раек, ж.д. Комсомольск-Иваново)
	3

	10
	Автомобильный мост 

(через реки Санеба, Пежа, Вязьма, Синюха и Березка)
	5

	11
	Автостанция

(в пос. Нерль и селах Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Морозово)
	5

	12
	Регулируемый переезд
(между деревнями Ильинсоке и Харитоново, около д. Коптево, в с. Морозово, около д. участок Сидорино и у с. Алферьево)
	5

	13
	Охраняемый переезд 

(в п. Нерль, около деревень Большое Ступкино и Большое Клочково, между деревнями Максимцево и Крапивник)
	4

	Объекты придорожного сервиса, объекты

	14
	АЗС, в районе населенных пунктов
Суббочево, Пелгусово, Крапивново, Терентьево, Матренкино, Светлый, Сахтыш, Москвино, Нерль, Гари, Золотниковская Пустынь, Харитоново, Зернилово
	13

	15
	Станция техобслуживания, в районе населенных пунктов
Суббочево, Матренкино, Крапивново, Москвино, Нерль, Харитоново, Зернилово, Синяя Осока
	8

	16
	Мотель, в районе населенных пунктов
Суббочево, Пелгусово, Светлый, Нерль, Харитоново, Синяя Осока, Григорьево
	6

	17
	Объект питания, в районе населенных пунктов
Зернилово, Харитоново, Поддыбье, Нерль, Синяя Осока, юго-восточная часть оз. Рубское, Крапивново, Зиново
	8


3.12.  Планируемое развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение и канализование
На территории района необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализования многоквартирной жилой застройки, рекреационных и производственных объектов, включающего:

· реконструкцию и строительство сетей;

· строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

· строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализование – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.
Теплоснабжение
Предлагается развитие автономных систем теплоснабжения, как наиболее эффективных с точки зрения экономии энергетических ресурсов и рационального использования земли.
таблица 16.   Перечень объектов капитального строительства тепло-, водоснабжения и канализации

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во объектов

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах:

Новое Горяново, Междуреченск, Крапивново, Большое Клочково, Пятый участок, Светлый, Новое Леушино, Морозово, Суново, Нерль, Сокатово, Елховка и Поддыбье и  в рекреационных зонах оз. Рубское 
	16 

	2
	Строительство водозаборных сооружений пресных вод с системой водоподготовки, на территориях планируемых рекреационных объектов: около д. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино,   с. Алферьево, в северной зоне оз. Рубское, Четвертый  участок
	7 

	3
	Строительство водозаборных сооружений пресных вод

Противотуберкулезный диспансер около д. Лемешки
	1

	4
	Строительство водозаборных сооружений минеральных вод  ООО "Курорт "Оболсуново"
	1

	Канализование

	1
	Строительство очистных сооружений  для  
противотуберкулезного диспансера около д. Лемешки
	1

	2
	Строительство очистных сооружений, в населенных пунктах

 Н. Горяново, Междуреченск,  Морозово,  Нерль,  Сокатово, Суново, Поддыбье, Золотниковская Пустынь, Елховка, 5-ый участок, Большое Клочково, Новое Леушино
	12

	3
	Строительство очистных сооружений, на территориях планируемых рекреационных объектов: около д. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино,  с. Елховка, с. Алферьево, в юго-восточной и южной зонах оз. Рубское, 4-ый участок  и существующей ДБО "Строитель+"
	10

	Теплоснабжение

	1
	Строительство котельных  в с. Новое Леушино
	2


Газоснабжение

Развитие газификации Тейковского района предусматривается от АГРС г.о. Тейково, ГРС п. Петрово-Городище, п. Тепличный, п. Ильинское. 
Перспективное развитие газификации от АГРС г.о. Тейково возможно при прокладке межпоселковых газопроводов от газопровода среднего давления г. Тейково к населённым пунктам Суббочево, Першино, Междуреченск, Терентьево, Мелюшево, Крапивник, Григорьево, Шумилово, Высоково, Бураково, Малый Таковец, Берёзовик, Хомутово, Голянищево, Ширяево, Федино, Берлово. 
Дальнейшее развитие системы газоснабжения от  ГРС п. Петрово-Городище предусматривается путём строительства межпоселковых газопроводов и установки ШРП в населённых пунктах в соответствии со схемой распределительных сетей, разработанной ВНИИПромгаз:
1. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Уреево, Никульское, Бушариха, Зернилово.

2. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Крапивново (Нерльское), Медведево, Ясново, Думино, Киркеево, Яришнево, Тестово, Москвино.

3. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от с. Кибергино до населённых пунктов Пырьевка, Нельша. Проектом предусматривается дальнейшее развитие этого   газопровода с присоединением к нему населённых пунктов Хмельники, Новокутищево, Сахтыш.

4. Газопровода высокого давления Р=12 кгс/см2 (1,2 мПа) 1-й категории от д. Суново до населённых пунктов Елховка, Сокатово, Шумилово. Проектом предусматривается дальнейшее развитие этого газопровода с присоединением к нему с. Поддыбье.

5. Газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2-й категории от д. Суново до населённых пунктов Коптево, Гридино, Морозово, Реброво, Дашково, Золотниковская Пустынь, Синяя Осока, турбаза Чайка. В перспективе намечено присоединение к этому газопроводу с. Якшино.

Перспективное развитие системы газоснабжения  от ГРС Тепличный предполагает присоединение к межпоселковым газопроводам высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) населённых пуктов: Ситниково, Доронино, Клинцево, Романцево, Рожство, Мясниково, Алферьево, Вантино. 
Газоснабжение населённых пунктов западной части Тейковского муниципального района возможно от газопровода высокого давления Р=6 кгс/см2 (0,6 мПа) 2й категории с. Аньково Ильинского района после реконструкции Ильинской ГРС. 

таблица 17.   Перечень объектов капитального строительства системы газоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во 

	1
	Газификация населенных пунктов:
Григорьево, Крапивник, Терентьево, Мелюшево, Першино, Суббочево, Голянищево, Ширяево, Федино, Берлово, Междуреченск, Шумилово, Высоково, Бураково, Малый Таковец, Хомутово, Берёзовик, Москвино, Якшино, Тестово, Киркеево, Думино, Ясново, Медведево, Крапивново (Нерль), Стебачево, Уреево, Никульское, Бушариха, Зернилово, Шумилово, Сокатово, Елховка, Пырьевка, Нельша, Гари, Иван-Деревня, Коптево, Морозово №1 и №2, Гридино, Быково Реброво, Дашково, Золотниковская Пустынь, Синяя Осока, "Чайка", Поддыбье, Хмельники, Новокутишево, Сахтыш, Яришнево, Ситниково, Доронино, Клинцево, Романцево, Рожство, Мясниково, Алферьево, Вантино, Крапивново, Кондраково, Сухово, Большие Вязовцы, Лукьяново, Попино, Мосяково, Богатырёво, Новое Горяново, Красницы
	

	
	Строительство газопроводов высокого давления
	160 км

	
	Строительсво газопроводов среднего давления
	20 км

	
	Строительство ГРП
	68 объектов


Электроснабжение
"Схемой территориального планирования Ивановской области" предусмотрено проведение реконструкции ВЛ 110 кВ ПС Отрадное - УРЗА ПС Тейково - Отрадное в целях организации выдачи мощности с Ивановских ПГУ.
Филиалом ОАО "МРСК центра и Приволжья" на ближайшую перспективу запланирована реконструкция подстанций с увеличением мощности ПС "Северная", ПС "Западная", ПС "Южная" и перенос на другую площадку ПС "Отрадное".

Предусмотрено развитие существующей сети электроснабжения 6-10 кВ с учетом хозяйственного развития района. Для каждого вновь возникающего или восстанавливаемого объекта необходимо строительство линий электропередачи 6-10 КВ и ТП необходимой мощности. Технологическое присоединение новых объектов должно производиться в соответствии с действующим законодательством.

Связь

Теле- и радиовещание.  На основании приказа от 22 марта 2007 г  "Об утверждении правил применения цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания", разработанного в соответствии со статьей 41-ФЗ от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ "О связи" предусматривается переход на цифровое теле- и радиовещание, что позволит улучшить качество связи.

Интернет.  В соответствии с ФЗ "О связи" все населенные пункты района, с населением более 500 человек, должны быть оснащены ПКД. Проектом предусматривается размещение ПКД в с. Елховка (553 человека).
3.13.  Размещение объектов по переработке и складированию отходов
На территории Тейковского района предусмотрено размещение 2 полигонов для складирования и хранения ТБО: юго-восточнее д. Бирюково (2,5 км) – 8,0 га и в 3,5 км к востоку от Нерли – 5,0 га. К обеим площадкам имеются подъезды с твердым покрытием.

Размеры площадок для  складирования и хранения ТБО рассчитаны с учетом: объёмов бытовых отходов, образующихся на территории г.о. Тейково, и предполагаемого размещения мусоросортировочного завода на месте существующей свалки г.о. Тейково.
4.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведён в томе IV "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций" схемы территориального планирования Тейковского муниципального района.

Запланировано размещение  6 подразделений пожарной охраны различного вида: 

- 1 подразделение муниципальной пожарной охраны  (с. Морозово);
- 5 подразделений добровольной пожарной охраны (с. Крапивново, д. Сокатово, с. Морозово, с. Золотниковская пустынь, с. Алферьево).
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	№

п/п
	Наименование
	Объем
	Срок реализации
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	Ж И Л И Щ Н О Е    С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , тыс. м2

	1
	Усадебная застройка, в населенных пунктах:

Большое Клочково, Зиново, Оболсуново, Нерль, Морозово, Крапивново, Кондраково, Домотканово, Светлый, Максимцево, Крапивник, Новое Леушино, Сахтыш, Москвино, Репново, Нельша, Синяя Осока, Золотниковская Пустынь, Кибергино, Елховка, Сокатово, Зернилово
	15,0

45,2
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	2
	2-3х эт. застройка, в населенных пунктах:

Большое Клочково, Зиново, Оболсуново, Нерль, Морозово, Крапивново
	1,0

3,0
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	3
	4-5х эт. застройка, в с.Новое Горяново
	4,5
	2015 г.
	Частные инвестиции и местный бюджет

	О Б Ъ Е К Т Ы     О Б С Л У Ж И В А Н И Я

	
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	
	

	1
	п. Нерль
	20 
	1 очередь
	консолидирован-ный  бюджет 

	2
	с. Оболсуново
	30
	-"-
	-"-

	3
	 с. Зиново
	20
	-"-
	-"-

	4
	с. Сахтыш
	30
	-"-
	-"-

	5
	с. Морозово
	40
	-"-
	-"-

	6
	с. Новое Горяново
	70
	-"-
	-"-

	7
	с. Междуреченск
	30
	-"-
	-"-

	8
	с. Елховка
	20
	-"-
	-"-

	
	Общеобразовательные школы
	мест
	
	

	9
	Реконструкция школы в с. Большое Клочково
	160
	1 очередь
	консолидирован-ный  бюджет 

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	

	10
	Противотуберкулезный диспансер

в районе д. Лемешки
	230 мест
	расчетн. срок
	федеральный бюджет

	11
	ФАП, в населенных пунктах

Оболсуново, Першино, Зиново, Лемешки, Синяя Осока, Думино, Поддыбье
	7 объек-тов
	-"-
	Местный бюджет

	
	Прочие объекты обслуживания
	объект
	
	

	12
	Спорткомплекс в п. Нерль
	1 
	1 очередь
	Местный бюджет, частные инвестиции

	13
	Дом культуры  в с. Кибергино 
	1
	расчетн. срок 
	Местный бюджет

	14
	Пожарные депо, в населенных пунктах

Алферьево, Крапивново, Москвино, Морозово, Золотниковская Пустынь, Сокатово
	2

4
	1 очередь


	Областной и местный бюджет

	15
	Отделения связи в населенных пунктах

Оболсуново, Большое Клочково, Нельша, Кибергино, Елховка, Поддыбье
	2

4
	1 очередь

расчетн. срок
	Местный бюджет

	16
	Магазины в населенных пунктах

Поддыбье, Новое Горяново, Максимцево, Лемешки
	4 
	1 очередь
	Частные инвестиции

	17
	объекты бытового обслуживания  в населенных пунктах

Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Большое Клочково, Сокатово, Морозово
	3

3
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	18
	Бани  в населенных пунктах

Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Большое Клочково, Сокатово, Морозово, Нерль
	2

5
	расчетн. срок
	Местный бюджет, частные инвестиции

	19
	Кладбище в районе  с. Новое Горяново 
	1
	1 очередь
	Местный бюджет

	Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма, объектов

	20
	Реконструкция существующих рекреационных объектов
	10
	1 очередь
	средства собственников

	21
	Базы отдыха в Ярышнево,  Киркеево, Никульское, Оболсуново, Никулино, Елховка, рекреационной зоне оз. Рубское
	3

6
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	22
	Мотели в рекреационной зоне оз. Рубское
	1

1
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	23
	Гостиницы
	1

3
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	24
	Лечебно-оздоровительные учреждения

в районе оз. Сахтыш
	1
	расчетн. срок
	Частные инвестиции

	25
	Музеи  в районе оз. Сахтыш, с. Золотниковская Пустынь
	2
	расчетн. срок 
	Частные инвестиции

	26
	Туристические стоянки в районе населенных пунктов

Киркеево, Ясново, Уреево, Хмельники, Елховка,  Логиново, Рожство, юго-восточная часть оз. Рубское, оз Коптевское 
	9
	расчетн. срок
	Частные инвестиции

	Т Р А Н С П О Р Т Н А Я   И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

	
	Транспортные связи
	км
	
	

	1
	Участок железной дороги (третий обход г. Москва)
	32 
	после 2029 г.
	Федеральный бюджет

	2
	Участок федеральной трассы "Подъезд к Иваново от М-7 (Волга)" (расширение с 14 до 27м)
	16 
	1 очередь
	Федеральный бюджет

	3
	Объезд г. Тейково
	9

19
	1 очередь

расчетн. срок
	Областной бюджет

	4
	Объезд п. Нерль
	7 
	расчетн. срок
	Областной и местный бюджет

	5
	Объезд д. Сокатово
	3 
	расчетн. срок
	Областной и местный бюджет

	6
	Автодорога с. Сахтыш – с. Новое Леушино – уч. Сидорино
	15  
	расчетн. срок
	Областной и местный бюджет

	7
	Участок автодороги д. Булгаково – с. Лопатницы 
	3 
	расчетн. срок
	Местный бюджет

	8
	Подъездные дороги к 34 населенным пунктам
	20

32
	1 очередь

расчетн. срок
	Местный бюджет

	
	Сооружения
	объект
	
	

	9
	Железнодорожные мосты через реки

 Санеба,  Раек, ж.д. Комсомольск-Иваново
	3
	после 2029 г.
	Федеральный бюджет

	10
	Автомобильные мосты  через реки 

Санеба, Пежа, Вязьма, Синюха и Березка
	2

3
	1 очередь

расчетн. срок
	Областной бюджет

	11
	Автостанции   в населенных пунктах
 Нерль, Крапивново, Новое Горяново, Новое Леушино, Морозово
	1

4
	1 очередь

расчетн. срок
	Местный бюджет

	12
	Регулируемые переезды  в районе населенных пунктов

Харитоново, Коптево, Морозово, уч Сидорино,  Алферьево, Большое Клочково
	3

3
	1 очередь

расчетн. срок
	Федеральный бюджет

	13
	Охраняемые переезды в районе населенных пунктов 

Нерль, Большое Ступкино, Большое Клочково, Максимцево и Крапивник
	1

3
	1 очередь

расчетн. срок
	Федеральный бюджет

	
	Объекты придорожного сервиса
	объект
	
	

	14
	АЗС, в районе населенных пунктов

Суббочево, Пелгусово, Крапивново, Терентьево, Матренкино, Светлый, Сахтыш, Москвино, Нерль, Гари, Золотниковская Пустынь, Харитоново, Зернилово
	13
	
	Частные инвестиции

	15
	Станции техобслуживания, в районе населенных пунктов

Суббочево, Матренкино, Крапивново, Москвино, Нерль, Харитоново, Зернилово, Синяя Осока
	8
	1 очередь
	Частные инвестиции

	16
	Мотель, в районе населенных пунктов

Суббочево, Пелгусово, Светлый, Нерль, Харитоново, Синяя Осока, Григорьево
	1

5
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	17
	Объекты питания, в районе населенных пунктов

Зернилово, Харитоново, Поддыбье, Нерль, Синяя Осока, юго-восточная часть оз. Рубское, Крапивново, Зиново
	4

4
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции

	О Б Ъ Е К Т Ы     И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О   О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

	
	Водоснабжение
	объект
	
	

	1
	Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах:

Новое Горяново, Междуреченск, Крапивново, Большое Клочково, Пятый участок, Светлый, Новое Леушино, Морозово, Суново, Нерль, Сокатово, Елховка и Поддыбье и  в рекреационных зонах оз. Рубское
	8

8
	1 очередь

расчетн. срок
	Местный бюджет

	2
	Строительство водозаборных сооружений пресных вод с системой водоподготовки, на территориях новых рекреационных объектов: в районе с. Яришнево, д. Киркеево, д. Никульское, д. Никулино,          с. Алферьево, в районе  оз. Рубское, Четвертый участок
	3

7
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции, Местный бюджет

	3
	Строительство водозаборных сооружений пресных вод

Противотуберкулезный диспансер около д. Лемешки
	1
	расчетн. срок 
	Областной бюджет

	4
	Строительство водозаборных сооружений минеральных вод с системой водоподготовки  с. Оболсуново
	1
	1 очередь
	Частные инвестиции

	
	Канализование
	объект
	
	

	5
	Строительство очистных сооружений противотуберкулезного диспансера в районе  д. Лемешки
	1
	расчетн. срок 
	Областной бюджет

	6
	Строительство очистных сооружений  в населенных пунктах

 Н. Горяново, Междуречинск,  Морозово,  Нерль,  Сокатово, Суново, Поддыбье, Золотниковская Пустынь, Елховка, Пятый участок, Большое Клочково, Новое Леушино
	6

6
	1 очередь

расчетн. срок
	Местный бюджет

	7
	Строительство очистных сооружиней, на территориях новых рекреационных объектов: около с. Яришнево, д. Киркеево,

 д. Никульское, д. Никулино,  с. Елховка, с. Алферьево, в районе            оз. Рубское, 4-ый участок,  ДБО "Строитель+"
	4

7
	1 очередь

расчетн. срок
	Частные инвестиции, Местный бюджет

	
	Теплоснабжение
	объект
	
	

	8
	Строительство котельных   с. Новое Леушино
	2
	1 очередь
	Местный бюджет  и частные инвестиции

	
	Газоснабжение
	
	в соответствии с планом газификации

	9
	Строительство газопроводов высокого давления
	160 км
	
	

	10
	Строительсво газопроводов среднего давления
	20 км
	
	

	11
	Строительство ГРП
	68 
	
	

	
	Электроснабжение
	объект
	
	

	12
	Перенос ПС "Отрадное" 
	1
	-"-
	Областной бюджет

	13
	Линии электропередач  6-10 кВ и ТП к объектам строительства
	
	
	Частные инвестиции

	О Б Ъ Е К ТЫ  ПО   П Е Р Е Р А Б О Т К Е   И   С К Л А Д И Р О В А Н И Ю   О Т Х О Д О В

	1
	Полигоны ТБО
	2
	1 очередь
	Частные инвестиции


6.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
С целью нормативно-правового обеспечения реализации схемы территориального планирования  необходимо: 

− утверждение плана реализации схемы территориального планирования;
− подготовка генеральных планов поселений; 

− подготовка проекта правил землепользования и застройки; 

− подготовка документации по планировке территории. 

7.0.    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	№ п/п
	Показатели
	Единица

 измерения
	Современное состояние
1.01.09 г.
	Расчетный период
к 1.01.2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ,   всего
	тыс. га
	127,512
	127,297

	1.1
	в том числе по категориям:
	
	
	

	
	-  земли населённых пунктов
	-- " --
	4,176
	4,419

	
	-  земли сельскохозяйственного назначения 
	-- " --
	55,409
	38,267

	
	-  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	-- " --
	16,337
	14,120

	
	-  земли особо охраняемых территорий и объектов
	-- " --
	0,164
	6,343

	
	-  земли лесного фонда
	-- " --
	47,728
	60,074

	
	-  земли водного фонда
	-- " --
	0
	3,002

	
	-  земли запаса
	-- " --
	3698
	1,072

	1.2
	в том числе по формам собственности:
	
	
	

	
	-  земли федеральной собственности
	-- " --
	62,545
	75,000

	
	-  земли субъектов Российской Федерации
	-- " --
	3,867
	4,000

	
	-  земли муниципальной собственности
	-- " --
	50,908
	48,297

	
	-  земли частной собственности
	-- " --
	10,192
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ,  всего
	
	14,058
	14,000

	2.1
	в том числе:
	
	
	

	
	-  численность городского населения
	тыс. чел.
	2,299
	2,3

	
	
	% от общ. числ. нас.
	16,4
	16,4

	
	-  численность сельского населения
	тыс. чел.
	11,759
	11,7

	
	
	% от общ. числ. нас.
	83,6
	83,6

	2.2
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	
	-  младше трудоспособного возраста (0-15 лет)
	тыс. чел.
	1,93
	2,1

	
	
	% от общ. числ. нас.
	13,7
	15,0

	
	-  трудоспособного возраста  (16-54-59 лет)
	тыс. чел.
	8,068
	8,260

	
	
	% от общ. числ. нас.
	57,4
	59,0

	
	-  старше трудоспособного возраста 
	тыс. чел.
	4,06
	3,64

	
	
	% от общ. числ. нас.
	28,9
	26,0

	2.3
	Численность занятого населения
	тыс. чел.
	4,0
	7,5

	
	
	% от общ. числ. нас. в трудосп. возрасте
	50
	90

	2.4
	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости
	тыс. чел.
	0,269
	

	
	
	% от общ. числ. нас. в трудосп. возрасте
	3,3
	

	2.5
	Число поселений, всего
	единиц
	8
	8

	
	-  городских поселений   
	-- " --
	1 
	1 

	
	-  сельских
	-- " --
	7
	7

	2.6
	Количество населенных пунктов, всего
	-- " --
	142
	140

	
	в том числе с численностью населения:
	
	
	

	
	-   ( 500 чел.
	-- " --
	6
	6

	
	-   101(500 чел.
	-- " --
	21
	21

	
	-   11(100 чел.
	-- " --
	53
	53

	
	-   1(10 чел.
	-- " --
	45
	45

	
	-   0  чел.
	-- " --
	17
	15

	2.7
	Плотность населения
	чел. /км2
	11
	11

	3
	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
	
	
	

	3.1
	Объем промышленного производства
	млрд. руб.
	246,141
	512,5

	4
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	4.1
	всего
	тыс. м2 общ. площ.
	395,15
	420,0

	
	в т.ч.  в домах   4-5 эт.
	тыс. м2 общ. площ.
	14,94
	19,4

	
	                           2-3 эт.
	-- " --
	91,38
	88,4

	
	                           1 эт.
	-- " --
	288,83
	312,2

	4.2
	Обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	28,1
	30

	4.3
	Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами
	
	
	

	
	-  водоснабжения
	%
	34
	50

	
	-  канализации
	-- " --
	32
	48

	
	-  газоснабжения
	-- " --
	44
	95

	5
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	

	5.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	мест всего/1000 чел.
	314
	404

	
	-  детские дошкольные учреждения
	-- " --
	244/17
	640/45

	
	-  общеобразовательные школы
	-- " --
	1705/57
	1665/119

	5.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	
	-  больницы*
	-- " --
	9
	758/17

	
	-  ФАП
	объект/посещ. в смену
	12/380
	19/500

	
	-  специализированные больницы
	объект/мест
	1/230
	1/230

	
	-  курорты
	-- " --
	1/260
	1/500

	5.3
	Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма
	-- " --
	2910
	4900

	5.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	единиц
	14
	15

	6
	ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	6.3
	Плотность транспортной сети
	
	
	

	
	-  железнодорожной
	км/1000км
	48
	74

	
	-  автомобильной    (с твердым покрытием)
	-- " --
	225 
	308

	6.5
	Протяженность автомобильных дорог  общего пользования,  всего
	км
	550
	606

	
	в том числе:
	
	
	

	
	-  федерального значения
	-- " --
	16,0
	16,0

	
	-  территориального значения
	-- " --
	40,0
	68,0

	
	-  муниципального значения
	-- " --
	198,7
	227

	6.6
	Из общего количества автомобильных дорог  с твердым покрытием
	км
	425
	533

	
	
	%
	72
	88

	6.7
	Обеспеченность населе​ния индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	160
	300

	6.8
	Общая протяженность железных дорог
	км
	62
	95

	6.9
	Количество железнодорожных вокзалов (станций):
	единиц
	2
	2

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	
	Электроснабжение
	
	
	

	7.1
	Потребность в электроэнергии
	млн. кВт. ч. /в год
	42,2
	

	7.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год 
	кВт. ч.
	0,3
	1,0

	7.3
	Источники покрытия  электронагрузок  (ПС)
	МВА
	161,7
	

	7.4
	Протяженность линий электропередач,  всего
	тыс. км
	0,775
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	-  6-10 кВ
	-- " --
	0,359
	

	
	-  35 кВ
	-- " --
	0,180
	

	
	-  110-500 кВ
	-- " --
	0,236
	0,236

	
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	
	

	7.6
	Потребление газа,   всего
	млн. м3/год
	
	

	
	- в т.ч.  на коммунально-бытовые нужды
	
	
	

	7.7
	Количество источников подачи газа
	объект
	3
	4

	7.8
	Мощность источников подачи газа
	тыс. м3/час
	160,7
	169,2

	7.9
	Протяженность газопроводов,  всего
	км
	83
	263

	
	в том числе:
	
	
	

	
	-  высокого давления     (6,5 МПа)
	-- " --
	47
	-

	
	-  высокого давления      (0,3-1,2 МПа)
	-- " --
	26
	78

	
	-  среднего давления   (0,3-0,6 МПа)
	-- " --
	-
	86

	
	-  среднего давления   (0,005-0,3 МПа)
	-- " --
	10
	16

	9
	РИТУАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	8.1
	Общее количество кладбищ
	единиц /га
	31 / 33,8
	32 / 44,9

	9
	ОХРАНА  ПРИРОДЫ И  РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
	
	
	

	9.1
	Рекультивация нарушенных территорий
	га
	
	567

	9.2
	Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон
	тыс.га
	8,6
	10,5

	10
	Полигоны ТБО
	единиц /га
	1/17
	3/17

	11
	Мосоросортировочный завод
	тыс. т.
	-
	20,0

	12
	Пожарные депо
	единиц
	4
	10


* с учетом  объектов здравоохранения г.о Тейково
ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ
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1 TEPPUTOPUSI, Bcero THIC. T2

1.1

B TOM YMCIe MO KaTeropusM:

~ 3eMn HaCeNBHHEIX NyHKTOB

3eMNU CENbCKOXO3ANCTBEHHOTO Ha3HAYeHUa

~3eMIA NPOMBILINGHHOGTH, GHEPTETHKH, TPAHCTOpTa,
CBAIM, PAAVIOBELLAHWS, TENEBUACHNS,
MHODMETUKM, 3eMnM ANS OBecneueHus
KOCMUYECKO/i AGSTENBHOCTH, 3EMAIM OGOPOHSI,
6630NaCHOCTH W 3EMNU UHOTO CNEUMANBHOTO
HasHaueHNs!

3eMn 0COGO OXpaHSAEMbIX TEPPATOPWIi 1 ObeKTOB

3eMnM necHoro onaa

3emn BoAHOr0 doHaa

3emnv 3anaca

FPAHULbI

o=

O6nactu

Mocenexus
MyHu1LMNansHoro paroHa
MpuropoaHoi 30HbL!

lopopackoro okpyra TeikoBo

30Hbl C OCOBbIMW YCIIOBUSIMA UCMOMNb30BAHUSA TEPPUTOPUIA

]

30Ha C NPUOPUTETHBLIM Pa3BUTMEM TypU3Ma

3CO (/i no;lcag npup
KOMMeKca C kypopTom

AHO-03/10DOBUMLHOTO
60NCYHOBO

MpupogooxpaHHas 3oHa 03.Py6ckoe

30Ha CTPOroro apxeornornieckoro Haasopa
“CaxTblLLCKNE CTOSHKN"

BanoseaHas 30Ha “CaxTblILLCKWE CTOSHKN™

3anoBeaHas 3oHa “30M0THUKOBCKa MyCTbIHL"
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MECTOPOXOEHUA
pa3spabotka
= Canponens
. Topd
nuna

paBuitHoO-NecyaHble

CAHUTAPHO - TEXHUYECKUE OBBEKTbI

CKOTOMOTUNBHUK

OBBEKTbI KYNIbTYPHOIO HACNEQUA

enepaneH. PervoHasbH. BbISBMEH.
3HaYeHMs! 3HAYEHUS

MamMsTHUAK apXUTEKTYpb!
MamsTHUK apxeonorum

MamMsaTHUK uctopun

MaMATHUK MOHYMEHTanbHOTO UCKyCCTBa

MamsTHUKW NPUPOAbI

1.2 |8 ToM uMCne N0 HOpMaM COBCTBEHHOCTH:
- 3emnu dheaepanbHoi COGCTBEHHOCTH Q
- semnm cyGuexTos Poccuiickoi Gepepaunm
 3eMAA MyHMLNANEHOM COBCTBEHHOGTH $ -
- 3eMM YACTHO/ COBCTBEHHOCTI - ic « neTPoBéKoEy
2 |HACENEHME, scero o /
21 & Tom smcne: &
Thic. den.
- YNCNIEHHOCTS FOPOACKOTO HaceneHws
% OT 06l 4uen. Hac.
Thic. ven.
- YHCIEHHOCTS CeNbCKOTO HaceneHHs!
Rorom e FABPUMNOB

22 |Bospacteas crpyktypa Hacenenws: n o

- mMnagwe TpyRocnocoGHoro sospacta (0-15 ner)
% OT 06l. Yuen. Hac.
Thic. den.
- TpyAocnocoGHoro Bospacta (16-54-59 ne)
% OT 06, Wwcn. Hac.
Thic. ven.
- cTapuse TpyAocnocoGHoro Bospacta
% oT 0B, uCn. Hac.
Thic. ven.
23 [Uncnennocts saHaToro Hacenes T TR
B Tpyaocn. Bospacre
24 |UMcnenHocTs Ge3paboTHbix, 3apervCTPUPOBaHHSIX B THiC. Hen.
4| cnyx6ax sanstocTn 'O GBI, WA, Hac.
8 Tpyaocn. sospacre
25 |Uncno nocenenni, scero eaunny
- FOPOACKMX NOCENeHMit -
- cenboKux
2.6 | KonM4ecTao HacenenHbix NyHKTOB, BCET0.
B TOM 4CNIe C WCTIEHHOCTBIO HaCENEHNS:
- > 500 ven.
- 1010500 en.
- 110100 ven.
- 1010 ven.
- 0 ven. —-
2.7 |MnoTHocTs HaceneHus en. /xm®
3 [9KOHOMMYECKWI NOTEHUMAN
3.1 ‘O6beM NPOMBILNEHHOTO NPON3BOACTBA MnpA. py6.
4 KUNUWHBIA ®OHA
4.1 |scero ThiC. M7 06W. nnow.
BTY. BAOMAX 4-5aT. ThiC. M’ 0Bl nNoW.
2301, —-
1ar. — =
4.2 | OBecneyeHHoCTb HaceneHws obLieii NNowaasio m’/uen. 2 2 n
43 | OBECENeHHOGTS XARMUIHOTO (hORAa.
-3 | uewtpanuaosansbimm cuctemamu MHKEHEPHAS UHOPACTPYKTYPA
- BopocHaGKeHus % EY P —"
- kaWanuaauun MoTpeBHocTs B anekTpoaHepriM Wik, KBT. 4. /6 ron 422
- rasochaGxenus ToTpeGnenue anekTposHeprm Ha 1 ven. & ron 287
OB BEKTEI COLVIANEHOTO W KYNETYPHO-
0 |l VIGTOMHUKM NOKpLITIA aMeKTpOHrpy3oK (TIC) 1617

5.1 |OBvexTl yuebHo-o6pasosaTensHoro HasHaeHus | mect ecero/1000 wen. TpOTAXeHHOGT, MMk anekTponepenay, Boero 0.778
- AeTCKMe AOLIKOMbHbIE YUPEXACHUS =P B TOM 4ucne:

- obuieobpasosaTensHLIe WKonki - o CAE) 0.359

52 | OBvexTs 3apasooxpaneHns - 368 0.180
T Gonom” Ty - 110-500 kB 0,236 0,236
~oAn osueg::zt;em. 5 TasocHabwenne

VnenbHeii Bec rasa 8 TonnuBHom Ganance
- cneunanuanposaHHsie GonbHMLL! oBbexT/mect
- Motpe6nenue rasa, Bcero
- kypopTl -
B T4, Ha KOMMYHaNEHO-65ITOBHIE HYXAbI

53 | O30poBUTENLHbIE yUPEXACHUR, OTABIXA W TypHIMA — -

KONUMECTBO MCTOMHIKOB MO rasa 3 4

5.4 | CTOTHBHbIE W (IUaKYTIbTYPHO-03A0POBHTENbHBIE —
yupexaenus MOLLHOGTE VCTOUHUKOB N0AAYM rasa 160,7 169,2

6 |TPAHCMOPTHAA UHGPACTPYKTYPA TIPOTAXEHHOCTE ra30POBOACB, BCEro. 83 263

6.3 | MnoTHocTs TpancnopTHO# cetn & Tom uwcne:

- KeNesHOAOPOXHOI 4/1000KkM - BeicoKoro Aaenenns (6,5 Mrla) 47 -
- aBTOMOGUNLHOM  (C TBEPABIM NOKPLITHEM) - - BbICOKOrO AasneHus  (0,3-1,2 Ma) 26 78
TIPOTAEHHOCTS BTOMOGANIEHBIX AOPOT OBLIETs R v .

65 | nonwsosanms, scero KM cpenwero aasnens (0,3-0,6 Mia) 86
Sroutnere - cpeanero aasnenns (0,005-0,3 Mrla) 10 16
 (benepanbHoro aHadeHms! I PUTYANIHOE OBCNYXVBAHWUE HACENEHUS
[T ———— Obuiee KonuecTeo KNaaGML 31/338 32/44,9
- MYHUMLMNANEHOTO aHaYeHs REHPORON O R AHIE. | HANEHOE

66 | Vs 0Buiero ronmectaa aTomoBRLHbIX A0pOF G m PeKynbTUBAUNR HApywWeHHLIX TepPUTOPHIi 567

“6 | reepaeim nokpuiTHem % C6NERGHIE CaRMTApHO-SaLITHEIX I 05 o
"OBeCHENeRHOGTS HaCenGR NHAVENAYNEHEIMA SOOI IO - -

67 | nerxosbimm aBToMoBMnsMY (a 1000 KuTenew) aeTOMOGune TNonurons TE0 117 317

6.8 | OBLIan NPOTAKEHHOCTL XenesHbiX A0por [ MycopocopTHpoBOUHLIA 3aB0A - 20,0

6.9 | KonuiecTso xenesHomopoxHsIx BOK3anos (CTaHuui): eaunny Towapwbie aeno 4 10
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