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ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

 1.1 Общая характеристика территории.
Участок строительства расположен в зоне нежилой застройки г.Тейково, Тейковского района Ивановской области. Рельеф местности в районе прохождения трассы - равнинный.

 Площадь территории в проектных границах составляет 842,5м2. 
Длина трассы газопровода – 168,5м. 
1.2Виды зон размещения объектов капитального строительства.

Территория, по которой проходит трасса газопровода, относится к   зоне нежилой застройки и не дифференцирована на зоны размещения объектов. 

1.3 Параметры планируемого развития территории. 
Жилой и нежилой застройки при строительстве газопровода проектом не предусматриваются.
1.3.2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения проектом не предусматриваются. 

1.3.3. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания.

Зоны торгового назначения и общественного питания проектом не предусматриваются. 

1.3.4. Зона объектов учебно-образовательного назначения. 

Зоны учебно-образовательного назначения проектом не предусматриваются.  

1.3.5. Зона объектов спортивного назначения. 

Зоны спортивного назначения проектом не предусматриваются. 

1.3.6. Зона объектов многофункционального назначения.

Зоны многофункционального назначения проектом не предусматриваются. 

1.3.7. Зона отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения. 

Зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения проектом не предусматриваются. 

1.3.8. Зона границ территорий объектов культурного наследия. 

Объектов культурного наследия на данной территории нет,  поэтому мероприятия по соблюдению объектов культурного наследия не требуются.  Схемы границ территорий объектов культурного наследия не разрабатываются.

 1.4. Параметры развития системы транспортного обслуживания. 
Проектом предусматривается при строительстве газопровода использование существующих улиц и внутриквартальных проездов.
1.5 Параметры развития системы инженерного обеспечения. 
1.5.1. Водоснабжение.  

Системы водоснабжения проектом не предусматриваются. 

1.5.2 Водоотведение. 
 Системы водоотведения проектом не предусматриваются. 

1.5.3. Теплоснабжение. 
Объекты, предусмотренные к размещению, на территории отсутствуют.

1.5.4. Газоснабжение. 
На участке строительства подземного газопровода газификация объектов проектом не предусматривается.

1.5.5. Электроснабжение.

 Системы электроснабжения на участке строительства подземного газопровода проектом не предусматриваются.

1.5.6. Связь и информатизация. 
Системы связи и информатизации на участке строительства подземного газопровода проектом не предусматриваются.

1.6. Озеленение и благоустройство. 
Выполнить после завершения строительства подземного газопровода  благоустройство территории. 

1.7. Мероприятия по санитарной очистке территории. 

В процессе эксплуатации газопровода мероприятий по санитарной очистке территории не требуется. 

1.8. Охрана окружающей среды. 

В процессе эксплуатации газопровода мероприятия по охране окружающей среды не требуются. ССЗ для данного объекта не устанавливаются.

 Охранная зона установлена 2м с одой стороны и 3м с другой стороны ПЭ трубопровода.

1.9. Для газификации данного объекта предусмотрена подземная прокладка газопровода, и линейная часть объекта повторяет сложившийся рельеф местности. В связи с этим, схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории не разрабатываются.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.10. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

1.10.1. Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуации с указанием характеристик.

В результате проектных решений на проектируемой территории не планируется размещение объектов ГО, т.к. строящийся газопровод низкого давления IV категории в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1115 от 19.09.98 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (приказ МЧС РФ № 013 от 29.03.99 г.), а также согласно исходных данных ГУ МЧС России по Ивановской области № 91-3-2-31 от 28.12.2010 г. категорированию не подлежит.



















































































































































































































































































































































































































